KURZUS: Gépészeti tervezés alapjai

MODUL: VI. modul: Nem oldható kötések

33. lecke: Forrasztott kötések

|  | Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 81-86. oldalán található anyagot. A feldolgozás során az alábbiakra ügyeljen:
| Tanulja meg milyen kötés a forrasztás. Tanulja meg a forrasztott kötés jellemzői. Sorolja fel a forrasztás előnyeit, hátrányait. Ismertesse a forrasztás fajtáit és ezek különbségeit. Tanulja meg hogyan méretezzük a forrasztott kötéseket.
| Követelmény: Az anyag elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön:
| Listából ki tudja választani az anyaggal záró kötések jellemzőit. Listából ki tudja választani a forrasztott kötés jellemzőit, előnyeit, hátrányait. Meghatározások közül ki tudja választani a lágy- és keményforrasztás jellemzőit. Meghatározások közül ki tudja választani a forrasztott kötések méretezési alapelveit.

|  | Ellenőrző kérdések és feladatok
| 1. Válassza ki az alábbi állítások közül azt, amelyik igaz az anyaggal záró kötésekre!
| Az alkatrészek között anyag létesít kapcsolatot.
| A kötést az alkatrészek anyagának alakja hozza létre.
| A kötést az alkatrészek között fellépő súrlódási erő létesíti.
| 2. Jelölje meg az alábbi állítások közül azokat, amelyek igazak a forrasztott kötésekre!
| Forrasztáskor forraszanyag segítségével hozunk létre kapcsolatot alkatrészek között.
| Az adalékfém olvadáspontja egyezik az összekötendő két fém olvadáspontjával.
| A határfelületeken diffúziós folyamat megy végbe, ami lehűlés után adhéziós kötést eredményez.
| A forrasztott kötéseket a jó hővezetés és az elektromos vezetőképesség miatt főleg a műszeripar és a híradástechnika használja.
| A forrasztás nem igényli a felületek tisztítását.
| 3. Válassza ki az alábbi felsorolásból a forrasztás előnyeit!
| Jó villamos vezetőképesség, jó tömítési tulajdonságok.
| Alacsony forrasztási hőmérséklet.
| Nem kell hozzá külön szerszám.
| Rugalmas kötést biztosít.
| Olcsó a forraszanyag.
| Nem keletkeznek hő okozta feszültségcsúcsok, repedések, elhúzódások.
| A forrasztás varratmentes kötést ad.
| 4. Válassza ki az alábbi felsorolásból a forrasztás hátrányait!
| A felületeket gondosan elő kell készíteni.
| A kötés csak hevederes lehet.
| A szerkezet súlya megnő.
| Aránylag kicsi a terhelhetőség.
| Sok utómunkát igényel.
| Drága a forraszanyag.
| 5. Jelölje meg azokat az állításokat, amelyek igazak a lágyforrasztásra!
| A kötés szilárdsága nagy.
| A kötés szilárdsága kicsi.
| A forraszanyag olvadáspontja kisebb, mint 300 °C.
| 6. Jelölje meg azokat az állításokat, amelyek igazak a keményforrasztásra!
| A munkahőmérséklet pákával is elérhető.
| A forrasztás hőmérséklete kisebb 450 °C-nál.
| A kötés kialakításakor forraszanyagként a rezet és az ezüstöt alkalmazzák.
| A hőforrás leggyakrabban gázláng.
| Az alkalmazott folyósító- és tisztítószer a bórax.