KURZUS: Gépészeti tervezés alapjai

MODUL: IV. modul: Gördülőcsapágyak

18. lecke: A gördülőcsapágyak statikus alapterhelhetősége

|  | Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 156. és a segédlet 71-73. oldalát! Az anyag feldolgozása során figyeljen a következőkre:
| Mely esetekben ellenőrzik a kiválasztott gördülőcsapágyakat statikus alapterhelésre (határterhelésre) Mely fogalmak tartoznak a határterhelés-számítás témaköréhez? Hogyan számítható ki a statikus alapterhelés?
| Követelmény: A tananyag elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön:
| Fel tudja sorolni, vagy listából ki tudja választani a határterhelésre való ellenőrzés eseteit. Ismeri, és listából ki tudja választani, alkalmazni tudja a határterhelés számítás összefüggéseit. A témakörben használt betűjelzések jelentését és mértékegységét párosítani tudja.

|  | Ellenőrző kérdések és feladatok
| 1. Válassza ki mely esetekben kell a gördülőcsapágyat határterhelésre ellenőrizni!
| Változó terhelésű üzemelésnél
| Álló helyzetben is terhelt üzemnél
| Üzemi fordulatszám > 0,17 m/s
| Lengő mozgást végző üzemvitelnél
| Lökésszerű csúcsterhelésmentes üzemelésnél
| 2. Jelölje meg, melyik összefüggésekkel határozható meg a statikus alapterhelés (határterhelés)!
| C 0 = s 0 ⋅ F 0
| C 0 = s 0 + F 0 a
| C=F⋅ L 3
| C 0 = s 0 ⋅ F 0 a
| 3. Párosítsa a fogalmakhoz a mértékegységekkel megadott betűjelzések sorszámát! 1. F0 [-] 2. Fr [N] 3. F0 [N] 4. S0 [-] 5. X0 [-] 6. Y0 [N] 7. C0 [N] 8. Fa [N] Statikus egyenértékű terhelés Radiális terhelés Axiális terhelés Határterhelés Statikus tényező Statikus terhelési tényező