KURZUS: Gépészeti tervezés alapjai

MODUL: I. modul: Szilárdságtani alapismeretek statikus, dinamikus és változó igénybevételek esetében. Az anyagok szilárdsági jellemzői. A gépelemek méretezésének alapjai

3. lecke: Nyugvó terhelés

|  | Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 10-12. oldalán a nyugvó terhelésről szóló anyagot. Figyeljen az alábbiakra:
| Hogyan határozzuk meg a megengedhető feszültség és a megengedhető csúsztatófeszültség értékét különböző anyagok esetén.
| Követelmény: A tananyag elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön:
| Fel tudja sorolni a nyugvó terhelés esetén határfeszültségként szokásos anyagjellemzőket acél, alumínium, réz, rideg anyagok, öntöttvas és temperöntvények esetén. Fel tudja írni a megengedhető feszültség és a megengedhető csúsztató feszültség közötti összefüggést különböző anyagokra. Ismeri a biztonsági tényezők lehetséges értékeinek alsó és felső határát.

|  | Ellenőrző kérdések és feladatok
| 1. Melyik anyagjellemzőt használjuk határfeszültségként acél alkatrészek esetén? Jelölje be a helyes választ!
| Rm
| ReH
| δ D
| 2. Melyik anyagjellemzőt használjuk határfeszültségként rideg anyagok esetén? Jelölje be a helyes választ!
| Rm
| ReH
| δ D
| 3. A megengedhető csúsztatófeszültség értékei a megengedhető feszültség függvényében az alábbiak lehetnek:
a) | τ meg =0,65⋅ σ meg
b) | τ meg =0,7⋅ σ meg
c) | τ meg = σ meg
| Mely anyagokra igazak a fenti összefüggések? Párosítsa az anyagfajtákat a csúsztatófeszültségek értékeivel! acél, acélöntvény, réz, bronz öntöttvas és temperöntvény alumínium és ötvözetei