KURZUS: Gépészeti tervezés alapjai

MODUL: VIII. modul: Fogaskerekek

8. modulzáró feladatok

|  | 1. Az alábbi állítások közül döntse el, hogy melyik igaz, melyik hamis!
Az evolvens fogprofilú fogaskerék gyártása tárcsamaróval történhet a legelőnyösebb módon. |
A fogazat lefejtésének kinematikai kapcsolata körön egyenes legördítéssel egyezik meg. |
Tehát, ha a gyártandó kerék lábkörén a szerszám osztóvonalát csúszásmentesen legördítjük, akkor a fogasléc profil különböző helyzeteihez tartozó burkológörbe a kapcsolódó kerék (evolvens) foggörbéjét adja. |
3 pont
| 2. Jelölje meg a belső fogazat hátrányait!
| Csak fogaskerék alakú szerszámmal gyártható.
| Elemi fogazat esetén is kötetlen tengelytáv.
| A kiskerék tengelye nem lehet átmenő, ezért csak egy oldalról csapágyazható.
| Többféle interferenciára hajlamos (nincs egyenletes szögsebesség átvitel).
| Kisebb alámetszési határfogszám.
3 pont
| 3. Az ábra alapján azonosítsa a fogazat betűvel jelölt elnevezéseit! Osztókörsugár: Involut α y : Tetszőleges sugáron lévő osztás: 3 pont
| 4. Az ábra alapján azonosítsa az elemi fogazatú fogaskerekek számmal jelölt elnevezéseit! Kiskerék lábköre: Működő fogmagasság: Osztóköri fogvastagság: Osztóköri osztás: 4 pont