KURZUS: Gépészeti tervezés alapjai

MODUL: VII. modul: Tengelykapcsolók feladata, típusaik, működésük

37. lecke: Oldható és különleges tengelykapcsolók

|  | Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 29-44 oldalain található tananyagát!
| Követelmények: A tananyag elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön
| Felsorolás alapján adott tengelykapcsolóról el tudja dönteni, hogy az oldható alakzáró, az oldható erőzáró vagy a különleges kapcsolók csoportjába tartozik. Az oldható alakzáró, az oldható erőzáró és a különleges tengelykapcsolók működési mechanizmusára ill. ezek egyes típusaira vonatkozó állításokról el tudja dönteni, hogy azok igazak vagy hamisak. Ábrák segítségével azonosítani tudja a különböző tengelykapcsoló típusokat. Ábra alapján meg tudja nevezni az oldható körmös, a szinkronizáló, a kúpos, a dörzstárcsás, a lemezes, a biztonsági és a hidrodinamikus tengelykapcsolók fő részeit. Többféle tengelykapcsoló ábrája közül ki tudja választani az oldható és különleges tengelykapcsolókat.
| A tananyag összefoglalása, további információk a tananyaghoz
Oldható körmös kapcsoló
A körömre ható kerületi erő | F k = 2⋅T d k
A reteszekre ható erő | F r = 2⋅T d t
Az axiális kikapcsoló erő | F a x =μ⋅( F k + F r )
Kúpos tengelykapcsoló
A kerületi erő | F k = 2⋅T d k
A normál erő | F n = F k μ
Az összenyomódáshoz szükséges tengelyirányú (axiális) erő | F a = F n ⋅sin⁡α
Dörzstárcsás és lemezes tengelykapcsoló
Az axiális összeszorító erő | F a = ( d k 2 − d b 2 )⋅π 4 ⋅p
A kapcsolóval átvihető nyomaték | T k = i⋅μ⋅ F a 3 ⋅ ( d k 3 − d b 3 ) ( d k 2 − d b 2 ) vagy T k = (3⋅c+ c 3 ) 6 ⋅π⋅μ⋅p⋅ d k ö z 3
Hidrodinamikus tengelykapcsoló
A szlip | s=1− n 2 n 1
A hatásfok | η= n 2 n 1 =1−s
A kapcsolóval átvihető nyomaték | T=c⋅ n 1 2 ⋅ D 5
| Szemléltető ábrák:
Oldható körmös tengelykapcsoló fényképe. (Forrás: www.ktr.com)
Oldható körmös tengelykapcsoló összeállítási rajza tételszámozással. (Forrás: www.ktr.com)
Szinkronizáló kapcsoló 3D-s modellje tételszámozással
Szinkronizáló kapcsoló fő részei
Súrlódó kúpos tengelykapcsoló térhatású ábrája (félbe vágva) tételszámozással. (Forrás: Select Design Technologies Limited)
Súrlódó kúpos tengelykapcsoló alkatrészeinek fényképe. (Forrás: Select Design Technologies Limited)
Dörzstárcsás tengelykapcsoló működési elve tételszámozással. (Forrás: www.luk.com)
Dörzstárcsás tengelykapcsoló fényképe. (Forrás: www.luk.com)
Mechanikus működtetésű lemezes dörzskapcsoló elvágott 3D-s modellje tételszámozással. (Forrás: www.ortlinghaus.com)
Biztonsági tengelykapcsoló elvágott 3D-s modellje tételszámozással. (Forrás: www.ortlinghaus.com)
Hidrodinamikus tengelykapcsoló részei
Hidrodinamikus tengelykapcsoló fényképe. (Forrás: www.luk.com)

|  | Ellenőrző kérdések
| 1. Jelölje meg az oldható alakzáró tengelykapcsolókat!
| Szinkronizáló.
| Kúpos.
| Biztonsági.
| Oldható körmös.
| Dörzstárcsás.
| 2. Az alábbi állítások közül döntse el, hogy melyik igaz, melyik hamis!
A különleges tengelykapcsolók működtetése lehet légnyomásos (pneumomechanikus), folyadéknyomásos (hidromechanikus), elektromágneses (elektromechanikus). |
Alakzáró kapcsolót működés közben általában nem lehet kikapcsolni. Kikapcsolni álló helyzetben, vagy a két kapcsolófél azonos fordulatszámánál lehet. |
Az oldható erőzáró tengelykapcsolóknál a fokozatosan növelhető súrlódó erő viszi át a nyomatékot. Lágy indítás és túlterhelésnél megcsúszás jellemző a kapcsolókra. |
| 3. Válassza ki a fenti ábrán látható tengelykapcsoló megnevezését a megadott listából!
| Biztonsági tengelykapcsoló
| Oldható körmös tengelykapcsoló
| Lemezes tengelykapcsoló
| Hidrodinamikus tengelykapcsoló
| Ha be lehet rakni a föntihez a nagyítós képet:
| 4. Válassza ki a fenti ábrán látható tengelykapcsoló 2-es és 10-es alkatrészeinek megnevezését a megadott listából! A helyes válasz mellé írja oda a megfelelő számot! Dörzstárcsa: Kapcsolóvilla:
| 5. A fenti ábrán látható tengelykapcsolók jelöléseit párosítsa a megadott tengelykapcsoló megnevezésekhez! Biztonsági tengelykapcsoló: Szinkronizáló kapcsoló: Dörzstárcsás tengelykapcsoló: Súrlódó kúpos tengelykapcsoló: