KURZUS: Gépészeti tervezés alapjai

MODUL: VII. modul: Tengelykapcsolók feladata, típusaik, működésük

35. lecke: Tengelykapcsolók feladata

|  | Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 9-17 oldalain található tananyagát!
| Követelmények: A tananyag elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön
| Felsorolásból ki tudja választani a tengelykapcsolók fő és járulékos feladatait. Adott tengelykapcsolóról el tudja dönteni, hogy milyen fő csoportba tartozik, és hozzá tudja rendelni a tengelykapcsolóhoz a működési elvét is. Ki tudja számítani a mértékadó nyomatékot adott üzemi viszonyok esetén. Meghatározásokból ki tudja választani a merev tengelykapcsoló definícióját. Listából ki tudja választani a merev tengelykapcsolók három fő típusát. Ábra alapján meg tudja nevezni a merev tengelykapcsolók alkatrészeit. Többféle merev tengelykapcsoló ábrája közül azonosítani tudja a merev tengelykapcsolók típusát.
| A tananyag összefoglalása, további információk a tananyaghoz
A mértékadó nyomaték | T m = P ω c d = P 2⋅π⋅n c d , vagy T m = P 2⋅π⋅n ⋅ c d c v ⋅ c m ⋅ c i
Az átvihető nyomaték tokos tengelykapcsolónál | T= d t 3 ⋅π 16 ⋅ τ t
Héjas tengelykapcsoló
A kerületi erő | F= 2⋅T d t
A héjakat összeszorító erő | F N = F μ⋅π
Egy csavart terhelő erő | F c s = F N i
Merev tengelykapcsoló
| Erőzáró kivitel | Alakzáró kivitel
A tárcsa feleket összeszorító erő (ill. kerületi erő) | F a = 2⋅ T m μ⋅ d k ö z | F t = 2⋅ T m d l y u k
Egy csavarra jutó erő | F a 1 = F a z | F t 1 = F t z
A csavar átmérője | d o 3 = 4⋅ F a 1 φ⋅π⋅ σ m e g d 3 = d o 3 +6 1,1 | d= 4⋅4⋅ F t 1 3⋅π⋅ τ m e g
| Szemléltető ábrák
Tokos tengelykapcsoló 3D-s modellje a cső kivágásával szemléltetve
Tokos tengelykapcsoló összeállítási rajza tételszámozással
Héjas tengelykapcsoló 3D-s modellje tengelyek nélkül
Héjas tengelykapcsoló fényképe tengelyek nélkül (Forrás: www.huco.com)
Héjas tengelykapcsoló összeállítási rajza tételszámozással
| Erőzáró merev tárcsás tengelykapcsoló 3D-s modellje. Jobb oldalon a tárcsafelek elmetszésével ábrázolva.
Erőzáró merev tárcsás tengelykapcsoló összeállítási rajza tételszámozással
| Alakzáró merev tárcsás tengelykapcsoló 3D-s modellje. Jobb oldalon a tárcsafelek elmetszésével ábrázolva.
Alakzáró merev tárcsás tengelykapcsoló összeállítási rajza tételszámozással

|  | Ellenőrző kérdések
| 1. A felsorolt állítások közül válassza ki azokat, amelyek a tengelykapcsolók fő és járulékos feladatát adja meg!
| A tengelykapcsolók elsődleges feladata, hogy módosítás közbeiktatásával nyomatékot vigyenek át két tengely között.
| A tengelykapcsolók járulékos feladata, hogy az egymással kitérő helyzetben lévő tengelyeket időszakonként szétkapcsolja.
| A tengelykapcsolók járulékos feladata lehet a torziós lengések csillapítása, egytengelyűségi eltérések kiegyenlítése.
| A tengelykapcsolók elsődleges feladata, hogy módosítás nélkül nyomatékot vigyenek át két tengely között.
| A tengelykapcsolók járulékos feladata, hogy indítás után szétkapcsolja a két tengelyt.
| 2. Jelölje meg azon tengelykapcsolókat, amelyek nem oldható, állandó kapcsolatot teremtenek két tengely között!
| Merev.
| Szinkron.
| Hajlékony.
| Biztonsági.
| Rugalmas.
| 3. Mit nevezünk merev tengelykapcsolónak? Jelölje meg a helyes definíciót!
| Azokat a tengelykapcsolókat, melyek tengelyhibákat egyenlítenek ki és a két tengely viszonylagos elcsavarodását is lehetővé teszik merev tengelykapcsolóknak nevezzük.
| Azokat a tengelykapcsolókat, melyeknél semmiféle tengelyhibát (szögeltérés, excentricitás, egytengelyűségi hiba) nem engedhetünk meg és a két kapcsolófél merev rendszerként üzemel, merev tengelykapcsolóknak nevezzük.
| Azokat a tengelykapcsolókat melyek, a súrlódási erő útján képesek nyomatékátvitelre és merev lemezekből állnak, merev tengelykapcsolóknak nevezzük.
| 4. Válassza ki a következő listából azokat, amelyek a merev tengelykapcsolók közé tartoznak!
| Tokos.
| Kúpos.
| Biztonsági.
| Héjas.
| Merev tárcsás.
| Periflex.
| 5. Válassza ki az ábrán látható tengelykapcsoló 2-es és 3-as alkatrészeinek megnevezését a megadott listából! A helyes válasz mellé írja oda a megfelelő számot! Hatlapfejű illesztett szárú csavar: Agy (központosító furattal):
| 6. Az ábrán látható tengelykapcsolók jelöléseit párosítsa a megadott tengelykapcsoló megnevezésekhez! Héjas: Tokos: Erőzáró merev tengelykapcsoló:
| 7. Az alábbi állítások közül döntse el melyik igaz, melyik hamis!
Az erőzáró merev tengelykapcsolónál a nyomatékot a tárcsák homlokfelületei közt ébredő súrlódó erő viszi át. |
Az erőzáró merev tengelykapcsolónál az összeszorító csavarok csak húzásra vannak igénybevéve. |
Az alakzáró merev tengelykapcsolónál az illesztett szárú csavarok terhelése hajlítás. |
Az alakzáró merev tengelykapcsolónál a két tárcsafél közötti nyomatékátvitel illesztett szárú csavarkötés segítségével valósul meg. |