KURZUS: Hő- és áramlástan

MODUL: III. modul: Valóságos kontínuumok áramlása

11. lecke: Lamináris és turbulens áramlás csövekben

| Tanulási cél
A leckében foglaltak áttanulmányozása után Ön képes lesz
saját szavaival kifejteni, hogy mi a hidraulika tárgya, mi a sebességprofil, mi a tapadási feltétel, mi a határréteg, milyen alapvető tulajdonságai vannak a lamináris áramlásnak, milyen alapvető tulajdonságai vannak a turbulens áramlásnak, mi az áramlás magja, a lamináris és a turbulens áramlás között hogyan történik az átmenet, mit jelent egy cső relatív érdessége, milyen általános módon függ a csősúrlódási tényező a Reynolds-számtól és a relatív érdességtől, mit jelent a hidraulikailag sima cső kifejezés, mit jelent a hidraulikailag érdes cső kifejezés mit jelent egy cső relatív érdessége, milyen általános módon függ a csősúrlódási tényező a Reynolds-számtól és a relatív érdességtől, mit jelent a hidraulikailag sima cső kifejezés, mit jelent a hidraulikailag érdes cső kifejezés, önállóan eldönteni, hogy egy adott áramlás lamináris vagy turbulens, felírni a veszteséges Bernoulli-egyenletet, elmagyarázni a nyomásveszteség értelmezését, levezetni a Hagen-Poiseuille-egyenletet a a Newton féle folyadéksúrlódási alapegyenletből kiindulva, a dimenzióanalízis módszerét felhasználva, elmagyarázni hogy adott térfogatáram mellett miért a csőátmérő van a legnagyobb hatással a nyomásveszteségre, elmagyarázni az egyenértékű átmérő fogalmát és meghatározni azt. meghatározni a csősúrlódási tényezőt lamináris áramlás esetén, turbulens áramlás esetén hidraulikailag sima és érdes csövek esetén.
A tanulási célok megvalósításához olvassa át figyelmesen a "Hő- és Áramlástan" jegyzet 7.4. - 7.4.4. fejezetét és alfejezeteit. Az ismeretek sikeres elsajátítását az egyes fejezetek és alfejezetek végén található önellenőrző kérdések segítségével ellenőrizze le.