KURZUS: Járműelemek

MODUL: 3. modul: Tengelyek és tengelykapcsolók

3.2. Tengelykapcsolók feladata. Nem oldható tengelykapcsolók

|  | 3.2. Tengelykapcsolók feladata. Nem oldható tengelykapcsolók.
| Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 77-87. és 90-92. oldalán található tananyagot! A tananyag tanulmányozása közben az alábbiakra figyeljen: - Tanulja meg a tengelykapcsolók feladatát. - Sorolja fel a merev tengelykapcsolók jellemzőit, alkalmazásának korlátait. - Ábra alapján ismerje fel a tokos, a héjas és a tárcsás tengelykapcsolót. - Tanulja meg, milyen célra alkalmazhatók a mozgó tengelykapcsolók. - Ábra alapján ismerje fel a hődilatációs és az Oldham-kapcsolót. - Tanulja meg, milyen célra alkalmazhatók a hajlékony tengelykapcsolók. - Ábra alapján ismerje fel a kardán-kapcsolót és a Hardy-tárcsát. - Tanulja meg, milyen célra alkalmazhatók a rugalmas tengelykapcsolók. - Ábra alapján ismerje fel a gumidugós és a rugalmas abroncsos tengelykapcsolót. Követelmények: A tananyag elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön - Meghatározások közül ki tudja választani a tengelykapcsolók feladatát. - Listából ki tudja választani a merev tengelykapcsolók jellemzőit, alkalmazási területét. - Listából ki tudja választani a mozgó tengelykapcsolók jellemzőit, alkalmazási területét. - Listából ki tudja választani a hajlékony tengelykapcsolók jellemzőit, alkalmazási területét. - Listából ki tudja választani a rugalmas tengelykapcsolók jellemzőit, alkalmazási területét. - Tengelykapcsoló ábrájához párosítani tudja annak nevét, fajtáját, alkalmazási területét.
| Összefoglalás, további információk a tananyaghoz. Ez a lecke azokat a tengelykapcsolókat tárgyalja, amelyek mechanikus kapcsolatot létesítenek a tengelyek között, és üzem közben nem oldhatók.
| Merev tengelykapcsolók A merev tengelykapcsolók a két tengelyvéget mereven kötik össze. A tengelyek közötti egytengelyűségi hibát, vagy a tengelyek helyzetében bekövetkező esetleges változásokat (a tengelyek közeledése, távolodása, vagy szögeltérése) nem tudják kiegyenlíteni. Emiatt gyártáskor és szereléskor ügyelni kell a pontosságra. Az alábbi ábrák a merev tengelykapcsolókra mutatnak példát.
A jegyzet 79. oldalán a 4.1 ábrán láthatja ennek a kapcsolónak a metszeti ábráját. |
Tokos tengelykapcsoló.
1. ábra
A jegyzet 80-81. oldalán a 4.2 és 4.3 ábrán láthat további példát a héjas tangelykapcsolóra. |
Héjas tengelykapcsoló.
2. ábra.
| Mozgó tengelykapcsolók A mozgó tengelykapcsolók közül a hődilatációs tengelykapcsoló a tengelyek üzem közbeni hosszváltozásakor is biztosítja a kapcsolatot a tengelyek között. (A hosszváltozás a tengely hőmérsékletének változásából adódik.) Az alábbi lapozós könyv ábrái a jegyzet 4.5 és 4.6 ábrái alapján készültek.
A lapozós könyv 5/4 és 5/5 képe között oda-vissza lépegetve figyelheti meg a kapcsoló üzem közbeni mozgási lehetőségét. |
Hődilatációs tengelykapcsoló.
A hődilatációs kapcsoló alkatrészei. | 1/5
| Az Oldham-kapcsoló (jegyzet 84. oldal 4.8 ábra) olyan mogzó tengelykapcsoló, amely a két tengely közötti egytengelyűségi hiba esetén is alkalmazható. Egyik lehetséges kialakítását mutatja be az alábbi ábra.
Oldham-kapcsoló
3 . ábra.
| Hajlékony tengelykapcsolók A hajékony tengelykapcsolók a tengelyek közötti szögeltérést egyelítik ki. A jegyzet 85. oldalán a 4.9 ábrán látható Hardy-tárcsa egyik lehetséges kialakítását mutatja be a 4. ábra:
Hardy-tárcsa
4. ábra.
| A szerkezet közepén látható fekete színű rész textilbetétes gumiból készül. Ez biztosítja a kapcsoló hajlékonyságát. A Hardy-tárcsa 3 fokos szögeltérés kiegyenlítésére alkalmas. Az ennél nagyobb szögeltérésű tengelyek összekapcsolására tervezték a kardán-kapcsolót. Ezzel kapcsolatban egy robbantott ábrát és egy konkrét szerkezeti kialakítást mutatnak be a következő nagyítós képek.
Kardán kapcsoló robbantott ábrája.
5. ábra.
A kardán-kapcsoló két része a furatos tárcsákkal kapcsolódik az összekötendő tengelyekhez. A kapcsoló két részének vége bordázott. A bordázott részeket a kép bal alsó részén látható bordázott agy köti össze. |
Kardán kapcsoló szerkezeti kialakítása.
6. ábra.
| Rugalmas tengelykapcsolók A rugalmas tengelykapcsolók valamilyen rugalmas elem közvetítésével viszik át a nyomatékot egyik tengelyről a másikra. Ez a kialakítás lehetővé teszi, hogy az egyik tengelyen a nyomatékban jelentkező lökésszerű igénybevételeket csillapítással adja át a másik tengelynek. A rugalmas kapcsolók egyik jellemző példája a gumidugós kapcsoló (jegyzet 90. oldal 4.17 ábra.) A jegyzetben (91. oldal 4.20. ábra) említett rugalmas abroncsos kapcsoló egy gyakorlati megvalósítását láthatja a 7. ábrán.
Rugalmas abroncsos tengelykapcsoló.
7. ábra.
| A rugalmas tengelykapcsolók kisebb-nagyobb mértékben alkalmasak szögkiegyenlítésre is. A rugalmas abroncsos kapcsoló a tengelyek hosszváltozását és kisebb egytengelyűségi hibáját is képes kiegyenlíteni.
Az ábra bal oldalán az egymás alatti képek a kapcsoló tengelyhossz-változást kiegyenlítő hatását mutatják. A jobb felső kép az egytengelyűségi, a jobb alsó pedig a szögeltérési hiba kiegyenlítését szemlélteti. |
A rugalmas abroncsos kapcsoló kiegyenlítő hatásai.
8. ábra.

|  | Ellenőrző kérdések
| Mi a tengelykapcsolók feladata?
| A tengelykapcsolók feladata nyomaték átadása a tengelyek összekapcsolása révén.
| A tengelykapcsolók feladata az, hogy nem olható kapcsolatot létesítsenek a tengelyek között.
| A tengelykapcsolók feladata az, hogy olható kapcsolatot hozzanak létre tengelyek között.
| Jelölje meg az alábbiak közül a merev tengelykapcsolók jellemzőit!
| Alkalmasak az egytengelyűségi hiba kiegyenlítésére.
| Alkalmasak a szögeltérési hiba kiegyenlítésére.
| A tengelyhibákat nem tudják kiegyenlíteni.
| Szereléskor ügyelni kell a pontosságra.
| Gyártásuk egyszerű és olcsó.
| Milyen tengelyek esetén alkalmazhatók a mozgó tengelykapcsolók?
| Olyan tengelyekhez, amelyek esetén egytengelyűségi hiba léphet fel.
| Olyan tengelyekhez, amelyek esetén szögeltérési hiba jelentkezhet.
| Olyan tengelyekhez, amelyek esetén lökésszerű nyomatékváltozás léphet fel.
| Olyan tengelyekhez, amelyek hossza üzem közben változhat.
| Melyik tengelykapcsoló-típus alkalmas az alábbiak közül egytengelyűségi hiba kiegyenlítésére?
| Merev.
| Mozgó.
| Hajlékony.
| Milyen tengelykapcsolók alkalmasak az alábbiak közül szögeltérési hiba kiegyenlítésére?
| Hardy-tárcsa.
| Oldham-kapcsoló.
| Héjas tengelykapcsoló.
| Kardán kapcsoló.
| Tokos tengelykapcsoló.
| Rugalmas abroncsos tengelykapcsoló.
| Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd válaszoljon a kérdésre!
| Melyik tengelykapcsolót ábrázolja kép?
| Az Oldham-kapcsolót.
| A Hardy-tárcsát.
| A kardán kapcsolót.
| A gumidugós kapcsolót.
| Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd válaszoljon a kérdésre!
| Írja be a fenti képen látható tengelykapcsolók melleti számot a megfelelő helyre! (A négy közül csak hármat kell beírnia!) A rugalmas abroncsos tengelykapcsoló a(z)számú ábrán látható. A hődilatációs kapcsoló a(z)számú ábrán látható. A tokos tengelykapcsoló a(z)számú ábrán látható.