KURZUS: Járműelemek

MODUL: 1. modul: Kötő gépelemek I.

1. modul modulzáró feladatai

|  | 1. modul modulzáró feladatai
| Mit jelent az önzárás fogalma?
| Azt jelenti, hogy a kötőcsavar üzemszerű terhelés hatására nem lazul meg, illetve a mozgatócsavar nem kezd el mozogni.
| Azt jelenti, hogy a kötőcsavar megszorításához, vagy mozgatócsavar terhelés ellenében történő mozgatásához erőt kell kifejteni.
| Azt jelenti, hogy a kötőcsavar meglazításához, vagy a mozgatócsavar terhelés ellenében történő mozgatásához nem kell erőt kifejteni.
1 pont
| Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd válaszoljon a kérdésre!
| A fenti ábrán látható menetprofilok közül melyik a legalkalmasabb kötőcsavarok számára?
| Az 1-es számú profil.
| A 2-es számú profil.
| A 3-as számú profil.
| A 4-es számú profil.
1 pont
| Melyik szerelési sorrend jellemző az orros ékre?
| Először az orros éket helyezik el a horonyban, majd ezután helyezik fel az agyat.
| Először az agyat helyezik el a tengelyen, ezután ütik be az orros éket.
| Az orros ék mindkét módszerrel szerelhető, a technológia csak attól függ, hogy a kötés mindkét oldalról hozzáférhető-e, vagy sem.
1 pont
| Mi a hátránya az ékkötés esetén létrejövő excentricitásnak?
| Az excenticitás csökkenti a felületek közötti súrlódási erőt.
| Az egytengelyűség elállítódik, pontos futást kívánó alkatrészekhez emiatt nem alkalmazható az ékkötés.
| Az excentricitás miatt feszültségtorlódás jön létre a tengelyben.
1 pont
| Jelölje meg az alábbiak közül azokat a meghatározásokat, amelyek a szilárd illesztésű kötésre jellemzők!
| Nem okoz excentricitást.
| Az illeszkedő felületeket nagy méretpontossággal, fedéssel kell elkészíteni.
| A tengelyek kialakítása egyszerűen és olcsón elvégezhető.
| Mindkét alkatrészt fel kell melegíteni kb. 300 Celsius fokig.
| Oldás és újbóli összeszerelés után a kötés minősége nem éri el az eredeti kötés minőségét.
| Az agyba hornyot kell készíteni.
3 pont
| Jelölje meg az alábbiak közül azokat az állításokat, amelyek a lágyforrasztásra igazak!
| A forrasztás 450 Celsius foknál magasabb hőfokon történik.
| A munkahőmérséklet pákával is elérhető.
| Forraszanyagként többnyire ón és ólom ötvözete használatos.
2 pont
| Válassza ki az alábbiak közül a sajtoló hegesztés jellemzőit!
| Az összeerősítendő részek anyaga egymásba olvad.
| Tömeggyártásban alkalmazott egyik változata a villamos pont-és vonalhegesztés.
| A kötés kialakításához legtöbbször adalékanyagot is felhasználnak.
| Az összekötendő felületeket fehéren izzó állapotban összepréselik.
2 pont