KURZUS: Járműszerkezetek I.

MODUL: I. modul: Tüzelő- és kenőanyagok, a motorok jelleggörbéi

Modulzáró feladatsor

| 1. Az alábbi ábrán az izooktán nevű szénhidrogén atomszerkezete látható. Az ábra alapján határozza meg, hogy a vegyület melyik molekulaszerkezet-típusba sorolható a felépítése alapján!
| láncszerű szerkezet
| kristályszerkezet
| gyűrűs szerkezet
1 pont
2. Az alább olvasható állítások a két leggyakrabban használt tüzelőanyag, a benzin (B) és a dízel (D) tulajdonságaira vonatkoznak. A megfelelő betű begépelésével adja meg, hogy az adott állítás melyik tüzelőanyagra vonatkozik!
Tulajdonság | Tüzelőanyag
Lobbanáspontja 21 °C-nál kisebb, így az I. tűzveszélyességi osztályba tartozik. |
Gyúlékonyságának mértékegysége a cetánszám. |
Kis hőmérsékleten paraffinkristályok képződhetnek benne. |
Lobbanáspontja 55 °C és 150 °C közé esik, így a III. tűzveszélyességi osztályba tartozik. |
Kopogásállóságának mértékét változtatható sűrítési arányú motorral és hitelesítő tüzelőanyaggal határozzák meg. |
Minősítésére szolgáló hitelesítő tüzelőanyag egyik alkotórésze az n-hexadekán (C16H34). |
Minősítésére szolgáló tüzelőanyag egyik alkotóeleme a normálheptán |
Alacsony hőmérsékleti körülmények közötti felhasználás nehézségét a szűrhetőségi tulajdonság romlása okozza. |
A motor működése során könnyen és teljes mértékben el kell párolognia. |
1 pont
3. Az alábbi válaszlehetőségek közül válassza ki, hogy melyik megoldás használható a benzin kopogásállóságának növeléséhez!
| Ólom-tetraetil és ólom-tetrametil hozzáadása.
| Gázolaj hozzáadása.
| Normálheptán és izooktán keverékének hozzáadása.
| Aromás vegyületek (toulol, xilol) és izoparaffinok hozzáadása.
| Alkoholok (etanol, metanol) hozzáadása.
| Cold Filter Plugging Point érték javítása speciális eljárásokkal.
| Gyártási folyamat során reformálással, polimerizálással és alkilálással kopogásálló összetevők előállítása.
1 pont
4. Az alábbi válaszlehetőségek közül válassza ki, hogy milyen káros következménye lehet az ólomvegyületekkel történő oktánszám-növelésnek!
| Károsanyag-kibocsátás növekedés.
| A katalizátor károsodását eredményezheti.
| Túl nagy koncentráció esetén indítási nehézségeket okozhat.
| Túl nagy koncentráció esetén bizonyos alkatrészeket megtámadhat.
1 pont
5. A dízel tüzelőanyag hideg hőmérsékleti viszonyok közötti jellemzőit javíthatjuk normálbenzin hozzáadásával is. Az alábbi válaszlehetőségek közül válassza ki, milyen káros következményei lehetnek ennek a megoldásnak!
| A keverék lobbanáspontja növekszik.
| A cetánszám csökken, amely a motor károsodását okozhatja.
| A keverék lobbanáspontja csökken.
| A paraffinkiválás valószínűsége megnövekszik.
| A dízel tüzelőanyag önkenő hatása romlik.
1 pont
6. Az alábbi szövegrész a kenőanyagok előállítására vonatkozik. Egészítse ki a hiányos mondatokat a megfelelő kifejezésekkel! A tüzelőanyagok előállításához hasonlóan a kenőanyagok gyártásakor is eljárást alkalmaznak, de nem teljesen megegyező módon. A kenőanyagok előállítása során ugyanis meg kell akadályozni a szénhidrogén-molekulák , eltérő esetben felhasználásra alkalmatlan anyagok keletkeznének. Ehhez a forráspont van szükség, ami az eljárás történő végrehajtásával lehetséges. A eljárást követően speciális tisztítási eljárással kapott félkész kenőanyagokhoz (alapolajokhoz) adunk hozzá, a kívánt végső tulajdonságok elérése céljából. 1 pont
7. Az alábbi hiányos mondatokban a kenőanyagok fő tulajdonságáról és feladatairól van szó. Egészítse ki a hiányos mondatokat a szövegmező kitöltésével! A helyes megoldást minden szövegmező esetében egy szóval határozza meg! A kenőanyagok legfontosabb tulajdonsága a . A kenőanyagok legfontosabb feladata a és a csökkentése. A gépjárművekben erre a célra kenőolajokat használnak. 1 pont
8. Az alábbi állítások a kenőanyagok viszkozitásosztályairól szólnak. Válassza ki a helyes állításokat!
| A SAE 10W kenőolaj többtartományú.
| A SAE 20W/20 kenőolaj többfokozatú.
| A SAE 5W-30 kenőolaj többfokozatú.
| A SAE 15W-50 kenőolaj 98,9 °C-on kielégíti a SAE 50W viszkozitásosztáy követelményeit, 17,8 °C-on pedig megfelel a SAE 15W viszkozitásosztálynak.
1 pont
9. A kenőanyagok tulajdonságainak javítása adalékok hozzáadásával lehetséges. Egészítse ki a hiányos mondatokat úgy, hogy hogy az megfeleljen az adalékolás során elvárt tulajdonságoknak! Adalékok hozzáadásával lehetséges az alapolaj (félkész kenőolaj): - dermedéspontjának - a viszkozitás hőmérsékletfüggésének - az olaj szivattyúzása során a habképződés - a kenőréteg szilárdságának az oxidáció 1 pont
10. Az alábbi listában a kenőzsírok előállításának lépései láthatók. Állítsa megfelelő sorrendbe az egyes műveleti lépéseket!
1. 2. 3. 4. 5. |  |
1 pont
11. Az alábbi állítások a motorjelleggörbékre vonatkoznak. Válassza ki a helyes meghatározásokat!
| A motorjelleggörbék tüzelőanyag-fogyasztási adatokat is tartalmazhatnak.
| A motorok részterhelés közbeni viselkedését állandó fordulatszámon és állandó terheléssel, motorfékpadon vizsgálják.
| A motorjelleggörbék a motor jellemzőit a teljesítmény függvényében ábrázolják.
| A motorfékpadon történő mérés eredményeiből történik a motorjelleggörbék adatainak felvétele.
1 pont
12. Adja meg az alábbi, gépjárműtechnikában használatos fizikai mennyiségek mértékegységeit! A válaszait a szövegmezőkbe írva adhatja meg. Amennyiben az adott mértékegységet prefixummal együtt használják, a szövegmezőt ennek megfelelően töltse ki!
Fordulatszám: |
Teljesítmény: |
Fajlagos tüzelőanyag fogyasztás: |
Forgatónyomaték: |
Dugattyúsebesség: |
Lökettérfogat-teljesítmény: |
Teljesítmény-tömeg: |
1 pont
13. Az ábrán gépjármű motorjelleggörbéit láthatja.
Az ábra függvényei alapján határozza meg és írja be a szövegmezőkbe a következő fizikai mennyiségeket és azok mértékegységét is!
Fizikai mennyiség | Érték | Mértékegység
Legnagyobb hasznos teljesítménye: |  |
Legnagyobb forgatónyomaték: |  |
Legnagyobb hasznos teljesítményhez tartozó motorfordulatszám: |  |
Rugalmas üzemi tartomány alsó határa: |  |
Rugalmas üzemi tartomány felső határa: |  |
1 pont
14. Egy 1998 cm3 hengerűrtartalmű, 133 kW legnagyobb teljesítményű gépjármű menetkész tömege 1435 kg. Számítsa ki a gépjármű lökettérfogat-teljesítményét és teljesítménytömegét! Adja meg a megfelelő mértékegységet is! A számításokat és az eredmények rögzítését két tizedesjegy pontossággal végezze! A számításhoz számológép és papír használható.
Mennyiség | Érték | Mértékegység
Lökettérfogat-teljesítmény: |  |
Teljesítménytömeg: |  |
1 pont
15. Az alább olvasható állítások a teljes terhelési jelleggörbék (T) és a részterhelési jelleggörbék (R) mérésére vonatkoznak. A megfelelő betű begépelésével adja meg, hogy az adott állítás melyik méréstípusra vonatkozik!
Jellemzők | Méréstípus
A mérés során folyamatosan a lehető legnagyobb tüzelőanyag-mennyiség áll rendelkezésre. |
A tüzelőanyag-mennyiség a fojtószelep állításával folyamatosan változtatásra kerül. |
A mérés a teljes fordulatszám-tartományban történik. |
Több méréssorozatot végeznek, de egy mérésen belül azonos fordulatszámon. |
A mérés során a motor teljes terhelés alatt dolgozik. |
A mérés során a motor terhelése többször beállításra kerül. |
1 pont
16. Az ideális és a valóságos jelleggörbék között eltérés tapasztalható. A különbséget okozó tényezőkről döntse el, hogy az alacsony (A) vagy a magas (M) fordulatszám-tartományban fordulnak-e elő! Válaszait a megfelelő betű begépelésével adhatja meg.
Tényező | Fordulatszám
A motor belső súrlódása |
Töltés csökkenése |
Áramlási ellenállás növekedése |
Nagyobb hőveszteség |
1 pont
17. Az alábbi állítások és jellemzők a rövid- és hosszú löketű motorokra vonatkoznak. Döntse el az egyes állításokról, hogy melyik motortípusra vonatkoznak! 1: rövid löketű motor 2: hosszú löketű motor 3: mindkettő
Jellemző | Típus
A dugattyúsebesség középértéke legfeljebb 16 m/s lehet. |
Jellemzően nagyobb fordulatszámok elérésére képes. |
Jellemzően kisebb üzemi fordulatszám-tartománnyal rendelkezik. |
A löket-furat arány egynél kisebb. |
A löket-furat arány egynél nagyobb. |
Benzin- és dízelmotorként is használható. |
Jellemzően tehergépkocsik és autóbuszok hajtására alkalmazzák. |
Általában hosszú élettartamot érnek el. |
1 pont