KURZUS: Járműszerkezetek I.

MODUL: I. modul: Tüzelő- és kenőanyagok, a motorok jelleggörbéi

2. lecke: Kenőanyagok

| Cél: A tananyag célja, hogy a hallgató ismereteket szerezzen a belső égésű motorokban alkalmazott kenőanyagok előállításáról és tulajdonságairól. A hallgató gépjárművekkel kapcsolatos tanulmányai során kiemelt fontosságú, hogy készség szintű tudást szerezzen a kenőanyagok fő feladatairól, illetve az egyes kenőanyagtípusok speciális funkcióiról is.
Követelmények: Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha képes:
megfogalmazni, hogy a gépjárművekben használt kenőanyag melyik alapanyagból származik. a saját szavaival elmondani, hogy a kenőanyagok előállítása során alkalmazott desztillálási eljárás főként miben tér el a tüzelőanyagok lepárlással történő előállításától. megfogalmazni a kenőanyagok legfontosabb tulajdonságát. felsorolni a kenőanyagok két fő funkcióját. felsorolni a kenőanyagok további öt funkcióját. elmondani a viszkozitás pontos fogalmát. megfogalmazni az egy- és többfokozatú olajok közötti különbséget. megfogalmazni, hogy mi a kenőanyagok adalékokkal való ellátásának célja. legalább négy olyan káros kenőanyag-tulajdonságot felsorolni, amely adalékolással javítható. a saját szavaival elmondani a kenőzsírok előállításának menetét. elmondani, hogy a kenőolajok és a kenőzsírok között milyen eltérés figyelhető meg az állaguk szempontjából. kiválasztani, hogy az egyes kenőanyagok állag szempontjából milyen csoportba sorolhatók.
Tanulási tevékenység: Olvassa el figyelmesen a Gépjárműszerkezetek című tankönyv 1.2 fejezetét! A viszkozitási osztályok áttekintése során tanulmányozza a "Motorolajok hőmérséklet-tartományai" c. ábrát! Fogalmazza meg az ábra alapján, hogy milyen eltérések láthatók az egyfokozatú és a többfokozatú motorolajok között! Figyelje meg és értelmezze az 5W-20 többtartományú motorolajhoz tartozó hőmérséklet-tartományt jelölő oszlopot! Mit jelenthet a szaggatott vonallal jelölt rész?
Időszükséglet: A tananyag elsajátításához körülbelül 35 percre lesz szüksége.
Kulcsfogalmak:
vákuumdesztillálás kenőképesség súrlódás, kopás viszkozitás SAE viszkozitásosztály egytartományú olaj többtartományú olaj adalékok kenőzsír szilárd kenőanyag

| Önellenőrző kérdések
1. Az alább felsorolt alapanyagok közül válassza ki azt, amely a kenőanyagok előállításának alapanyaga!
| szén
| kőolaj
| földgáz
| etanol
2. Az alábbi szövegrész a kenőanyagok előállítására vonatkozik. Egészítse ki a hiányos mondatokat a megfelelő kifejezésekkel! A tüzelőanyagok előállításához hasonlóan a kenőanyagok gyártásakor is eljárást alkalmaznak, de nem teljesen megegyező módon. A kenőanyagok előállítása során ugyanis meg kell akadályozni a szénhidrogén-molekulák , eltérő esetben felhasználásra alkalmatlan anyagok keletkeznének. Ehhez a forráspont van szükség, ami az eljárás történő végrehajtásával lehetséges. A eljárást követően speciális tisztítási eljárással kapott félkész kenőanyagokhoz (alapolajokhoz) adunk hozzá, a kívánt végső tulajdonságok elérése céljából.
3. Az alábbi hiányos mondatokban a kenőanyagok fő tulajdonságáról és feladatairól van szó. Egészítse ki a hiányos mondatokat a szövegmező kitöltésével! A helyes megoldást minden szövegmező esetében egy szóval határozza meg! A kenőanyagok legfontosabb tulajdonsága a . A kenőanyagok legfontosabb feladata a és a csökkentése. A gépjárművekben erre a célra kenőolajokat használnak.
4. Az alábbi szövegrész a kenőanyagok további feladataira vonatkozik. Egészítse ki a hiányos mondatokat a megfelelő kifejezésekkel! A motorok égésterét és a forgattyúházat egymástól el kell választani. Ezt a feladatot dugattyúgyűrűk csak a kenőolaj hatásával együtt tudják ellátni. A motor működése közben keletkező maradványok és fémrészecskék által okozott problémák kiküszöböléséhez a kenőolaj hatását használjuk fel.
5. Az alábbi állítások a kenőanyagok viszkozitásáról szólnak. Válassza ki a helyes állításokat!
| A viszkozitás az olaj típusától függően változik és a hőmérséklet növekedésével egyenes arányban növekszik.
| A viszkozitás a belső súrlódás mértéke, amely az anyag folyásával szembeni ellenállást jelenti.
| A viszkozitás az olaj folyósságának mértéke.
| A SAE viszkozitásosztályokat azért határozták meg, hogy megkönnyítsék a különféle motortípusokban alkalmazandó motorolajok kiválasztását.
6. Az alábbi állítások a kenőanyagok viszkozitásosztályairól szólnak. Válassza ki a helyes állításokat!
| A SAE 10W kenőolaj többtartományú.
| A SAE 20W/20 kenőolaj egyfokozatú.
| A SAE 5W-30 kenőolaj többfokozatú.
| A SAE 15W-50 kenőolaj 98,9 °C-on kielégíti a SAE 15W viszkozitásosztáy követelményeit, 17,8 °C-on pedig megfelel a SAE 50 viszkozitásosztálynak.
7. A kenőanyagok tulajdonságainak javítása adalékok hozzáadásával lehetséges. Egészítse ki a hiányos mondatokat úgy, hogy az megfeleljen az adalékolás során elvárt tulajdonságoknak! Adalékok hozzáadásával lehetséges az alapolaj (félkész kenőolaj): - dermedéspontjának - a viszkozitás hőmérsékletfüggésének - az olaj szivattyúzása során a habképződés - a kenőréteg szilárdságának
8. Az alábbi listában kenőanyag-típusok szerepelnek. Adja meg, hogy állag szempontjából az adott kenőanyag melyik kategóriába sorolható! 1: szilárd 2: félig szilárd (képlékeny) 3: folyékony
Kenőanyag | Állag
Lítiumszappanzsír |
SAE 15W-40 motorolaj |
Molibdén-diszulfit |
Gördülőcsapágyzsír |
Grafit |
9. Az alábbi listában a kenőzsírok előállításának lépései láthatók. Állítsa megfelelő sorrendbe az egyes műveleti lépéseket!
1. 2. 3. 4. 5. |  |