KURZUS: Járműszerkezetek III.

MODUL: I. modul: Járművekben alkalmazott csővezetékek, csőszerelvények, szelepek, nyomástárolók

1. lecke: Járművekben alkalmazott csővezetékek, csőszerelvények, azok szerkezeti kialakításai

| Cél: A tananyag célja, hogy a hallgató ismerje meg a járművekben használatos csővezetékeknek a jellemző tulajdonságait, azok illesztési lehetőségeit, továbbá anyaghasználatukat.
Követelmények: Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha képes
elmagyarázni a csővezetékek alkalmazásának a szükségességét jellemző csőkeresztmetszeteket felsorolni, alak és méret szerint anyagválasztás szempontjából osztályozni őket gyártástechnloógiai lépéseit elmagyarázni a csövek, szerelvények illesztésekor alkalmazott tömítések feladatait, típusait elsorolni
Időszükséglet: A tananyag elsajátításához körülbelül 100 percre lesz szüksége.
Kulcsfogalmak
csővezeték nyomás túlnyomás karimakialakítás csőkötések profiltömítések

| Önellenőrző kérdések
1. Illessze be a mondatba a helyes értéket! Varrat nélküli cső ... átmérőig gyártható.
| 400 mm
| 150 mm
| 350 mm
| 275 mm
2. Válassza ki, hogy az állítás igaz vagy hamis!
A csöveket az egyszerűség és méretegyezőség kedvéért csak egyfajta méretrendszerben gyártják. |
3. Sorolja fel anyaguk szerint milyen tömítéseket ismer! (3 db)
4. Melyik a legelterjedtebb kötési mód a műanyag csőkötések esetében!
| hegesztés
| zsugorkötés
| profilos karimakötés
| ragasztás