KURZUS: Járműszerkezetek III.

MODUL: III. modul: Tehergépjárművek és különleges járművek, azok felépítményei

9. lecke: Tehergépjárművek és pótkocsik szabályozott hőmérsékletű áruszállítópótkocsik felépítése

| Cél: A tananyag célja, hogy a hallgató ismerje meg a tehergépjárművek csoportjait általános osztályozásuk szerint. Ismeretet szerezzen a hűtős félpótkocsik felépítéséről.
Követelmények: Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha képes
elmagyarázni a teherjárművek csoportjait legalább 4 szempont alapján továbbá pótkocsik osztályozását megnevezni hűtős félpótkocsi alkalmazási területét, különleges technológiájának a környezettudatossághoz kapcsolódó fontosságát
Időszükséglet: A tananyag elsajátításához körülbelül 60 percre lesz szüksége.
Kulcsfogalmak
tehergépjármű nyerges vontató teherbírás félpótkocsi hőmérséklet

| Önellenőrző kérdések
1. Illessze be a mondatba a helyes értéket! Egy közepes teherbírású tgk. teherbírása...
| kb. 5 tonna.
| kb. 9 tonna.
| kb. 25 tonna.
2. Válassza ki, hogy az állítás igaz vagy hamis!
A szeleptányér nyitása a csővel párhuzamosan történik. |
3. Sorolja fel a vontató típusokat!
4. Mi alapján lehet csoportosítani a pókocsikat? (Legalább négyet soroljon fel!)
5. Válassza ki a helyes értéket! A CHEREAU technológiájának a vákuumszigetelése hányszor hatékonyabb a konvencionális szigeteléshez képest?
| 2-szer
| 4-szer
| 5-ször
| 10-szer
6. Válassza ki a helyes értéket! A CHEREAU 20 mm vastagságú vákuumszigetelési technológiájának a hőátadási képessége hány mm vastagságú üvegszállal lenne helyettesíthető?
| 90 mm
| 150 mm
| 270 mm
| 340 mm
| 440 mm