KURZUS: Közlekedési technika I.

MODUL: A légi közlekedés

Repülőtéri felületek

| Repülőtéri felületek
Tanulási célok A lecke áttanulmányozása után Ön képes lesz:
| saját szavaival megfogalmazni a 95%-os használhatósági tényező jelentését;
| saját szavaival megfogalmazni a repülőterek használhatóságát befolyásoló körülményeket;
| saját szavaival megfogalmazni a futópályák jellemzőit;
| saját szavaival megfogalmazni a gurulóutak jellemző adatait;
| saját szavaival megfogalmazni az előterek legfontosabb adatait.
Tevékenységek Olvassa el a 183.-194. oldalt a jegyzetből! Fogalmazza meg a 95%-os használhatósági tényező jelentését! Fogalmazza meg a repülőterek használhatóságát befolyásoló körülményeket! Fogalmazza meg a futópályák jellemzőit! Fogalmazza meg a gurulóutak jellemző adatait! Fogalmazza meg az előterek legfontosabb adatait!
Összefoglalás A 95%-os használhatósági tényező jelentése. A repülőterek használhatóságát befolyásoló körülmények. A futópályák jellemzői. A gurulóutak jellemző adatai. Az előterek legfontosabb adatai.

| Repülőtéri felületek - feladatlap
Töltse ki az alábbi feladatlapot!
Egészítse ki a következő mondatot! A 95%-os használhatósági azt jelenti, hogy a repülőtér az év 365 napjából 347-ben a teljes üzemet biztosítani tudja azokra a légijármű típusokra, amelyekre tervezték.
Egészítse ki a következő mondatot! Az NLA (New Large Aircraft) rövidítés jelentése új, légijármű.
Egészítse ki a következő mondatot! A futópályák szélessége a repülőtér kódjelétől függően 18, 23, 30 vagy 45 m kell legyen.
Egészítse ki a következő mondatot! A futópályák lejtése a 4-es kódjelű repülőtereken nem haladhatja meg az 1 %-ot.
Egészítse ki a következő mondatot! A futópályáknak a csapadékvíz elvezetése céljából kialakított lejtése legfeljebb 1,5 % lehet.
Egészítse ki a következő mondatot! A futópályák felületét a jó elérése érdekében átlagosan 1-3 mm magas bordázattal látják el.