KURZUS: Közlekedéstechnika II.

MODUL: 1. A közúti közlekedés eszközei

1.4 Futómű, kormányzás

|  | 1.4 Futómű, kormányzás
| Tevékenység: Olvassa el a jegyzet I. fejezetének 30-35. oldalán található tananyagot. A szöveg tanulmányozása közben az alábbiakra figyeljen: - Tanulja meg a rugózás feladatát. Jegyezze meg a lágy és a kemény rugózás jellemzőit. - Jegyezze meg az elektronikus légrugózás jellemzőit. - Tanulja meg a lengéscsillapítók feladatát. - Jegyezze meg, mit értünk aktív kerékfelfüggesztés alatt. - Jegyezze meg, hol alkalmaznak forgózsámolyos kormányzást. - Fogalmazza meg a szervokormány feladatát. Jegyezze meg, mi biztosítja a szervokormány működéséhez szükséges energiát. Követelmények: Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha - Felsorolásból ki tudja választani a lágy és a kemény rugózás jellemzőit. - Felsorolásból ki tudja választani az elektronikus légrugózás jellemzőit. - Felsorolásból ki tudja választani a lengéscsillapítók feladatát. - Felsorolásból ki tudja választani, mit értünk aktív kerékfelfüggesztés alatt. - Felsorolásból ki tudja választani, hol alkalmaznak forgózsámolyos kormányzást. - Felsorolásból ki tudja választani a szervokormány feladatát.

|  | Ellenőrző kérdések
| 1. Jelölje meg az alábbiak közül a lágy rugózás jellemzőit!
| A rugóút (a rugó összenyomódása) kicsi.
| Csökkenti a komfortérzetet.
| A rugóút nagy.
| A kerék akár el is emelkedhet az útfelülettől.
| Növeli a komfortérzetet.
| 2. Jelölje meg az alábbi jellemzők közül azokat, amelyek az elektronikus légrugózásra igazak!
| Szabályzási szempontból a jobb és a bal oldali rugók elkülöníthetők.
| Lehetővé teszi a futóművek egyes tengelyeinek felemelését.
| A plató magassága nem változtatható.
| Ha a meghajtott kerék kipörög, akkor csak a terheléstől függően emeli fel az emelhető tengelyt.
| Rakodáskor az elektronika azonos szintmagasságon tartja a rugókat.
| 3. Jelölje meg azt az állítást, amely a legpontosabban írja le a lengéscsillapítók feladatát!
| A széllökések következtében fellépő oldalirányú lengéseket csökkentik.
| Kanyarban csökkentik a felépítmény billenését.
| Csökkentik a rugózás miatt fellépő lengéseket.
| Megakadályozzák, hogy fékezéskor a jármű orra túlságosan lesüllyedjen.
| 4. Mit jelent az aktív kerékfelfüggesztés?
| Az aktív kerékfelfüggesztés a terheléstől függetlenül azonos értéken tartja a karosszéria magasságát.
| A járművezető határozhatja meg a jármű alvázának talajtól mért magasságát.
| Az aktív kerékfelfüggesztés az útviszonyoknak megfelelően változtatja a rugók karakterisztikáját ("keménységét") és a lengéscsillapító csillapítási tényezőjét.
| Az aktív kerékfelfüggesztés a sebességtől függően automatikusan növeli, vagy csökkenti a karosszéria talajtól mért távolságát.
| 5. Hol alkalmaznak forgózsámolyos kormányzást?
| Lassú járműveknél.
| Személygépkocsiknál.
| Pótkocsiknál.
| Teherautóknál.
| 6. Mi a szervokormány feladata?
| Csökkenti a járművezető által a kormányzáshoz kifejtendő erőt.
| Javítja a kormányzott kerekek útfelülethez tapadását.
| Nagyobb sebesség esetén ugyanakkora kormányelfordítás esetén kisebb kerékelfordulást valósít meg.
| Segíti a kormányzott kerekek egyenes helyzetbe hozását.