KURZUS: Különleges ellátási rendszerek

MODUL: A villamos energia ellátás vizsgálata a vezeték-logisztikai elvek szerint

Modulzáró kérdések

| 1. Válassza ki a helyes állítást!
| A Tivoli Erőműből induló nagyfeszültségű transzformátoros elosztóhálózat kezdetben csak világítási fogyasztókat látott el és teljesítőképessége nem volt kihasználva, de néhány év múlva rákapcsolták a római városi villamos vasút akkor létesült első szakaszát. A Porta Pia állomáson napközben forgó átalakítók egyenfeszültséggel táplálták a vasúti munkavezetéket, az esti csúcsterhelés két óráját pedig akkumulátorokkal hidalták át.
| A Tivoli Erőműből induló egyenfeszültségű elosztóhálózat kezdetben a városi villamos vasút akkor létesült első szakaszát látta el, majd néhány év múlva rákapcsolták a római váltakozó áramú világítási hálózat transzformátorait is. A Porta Pia állomáson napközben forgó átalakítók egyenfeszültséggel táplálták a vasúti munkavezetéket, az esti csúcsterhelés két óráját pedig akkumulátorokkal hidalták át.
1 pont
2. Válassza ki a helyes állítást!
| A váltakozó áramú transzformátor feltalálása (Déri, Bláthy, Zipernowsky, 1878) már Edison egyenáramú izzólámpás világítási rendszere (1883) előtt lehetőséget biztosított a világítási hálózatok létesítésére, de akkoriban még hiányzott a megbízható, gazdaságos fényforrás a találmány elterjedéséhez.
| A Déri-Bláthy-Zipernowsky feltaláló triász transzformátora (1883) a néhány évvel korábban megjelent izzólámpa (Edison, 1878) felhasználásával alkalmas volt kiterjedt villamos energia hálózatok létesítésére, ezzel az egyenáramú ellátás helyét visszavonhatatlanul átvették a váltakozó áramú rendszerek.
1 pont
3. Válassza ki a helyes állítást!
| A villamos energia ellátás alapfeladata a fogyasztói igények kiszolgálása megbízhatóan rendelkezésre álló (biztonságos), a minőségi követelményeket kielégítő villamos energiával (a rendszer egészében 50Hz frekvencia és minden ponton az előírt, a háztartások szintjén 400/230 V feszültség), a termelési, szállítási és elosztási költségek megfelelő értéken tartása mellett (gazdaságosság), a szolgáltatói és a lekötött energiaszállítási szerződésekkel összhangban, a megfelelő szabályozási tartalékok fenntartása mellett.
| A villamos energia ellátás alapfeladata a fogyasztói igények kiszolgálása megbízhatóan rendelkezésre álló (biztonságos), a minőségi követelményeket kielégítő villamos energiával (a rendszer egészében 50Hz frekvencia és minden ponton az előírt, a háztartások szintjén 380/220 V feszültség), a termelési, szállítási és elosztási költségek megfelelő értéken tartása mellett (gazdaságosság), a szolgáltatói és a lekötött energiaszállítási szerződésekkel összhangban, a megfelelő szabályozási tartalékok fenntartása mellett.
1 pont
4. Válassza ki a helyes állítást!
| A rendszerirányító számára az RKV (rádiófrekvenciás körvezérlés) rendszere biztosít beavatkozási lehetőséget a napi terhelési kép kedvezőbbé tétele érdekében, elsősorban a nagy teljesítményű villamos vízmelegítő készülékek (bojlerek) és hőtárolós kályhák (villanykályhák) egyidejű kapcsolásával. A 2000-es évek elején 1500 MW körüli teljesítményt vezéreltek, akkor még HKV (hangfrekvenciás körvezérlés) segítségével, ami a téli csúcsterhelés mintegy negyedének felelt meg.
| A rendszerirányító számára a HKV (hangfrekvenciás körvezérlés) rendszere biztosít beavatkozási lehetőséget a napi terhelési kép kedvezőbbé tétele érdekében, elsősorban a nagy teljesítményű villamos vízmelegítő készülékek (bojlerek) és hőtárolós kályhák (villanykályhák) egyidejű kapcsolásával. A 2000-es évek elején 1500 MW körüli teljesítményt vezéreltek, akkor még RKV (rádiófrekvenciás körvezérlés) segítségével, ami a téli csúcsterhelés mintegy negyedének felelt meg.
1 pont
5. Válassza ki a helyes állítást!
| A hazai villamos energia rendszer átviteli hálózata 400-750 kV, elosztóhálózata 120-220 kV feszültségszinten üzemel, mindkét hálózat hurkolt.
| A hazai villamos energia rendszer átviteli hálózata 220-400 kV, elosztóhálózata 120 kV feszültségszinten üzemel, mindkét hálózat hurkolt.
1 pont
6. Válassza ki a helyes állítást!
| A hálózati veszteség és az erőművek önfogyasztásából eredő veszteség együtt azt jelenti, hogy az erőműves bruttó termelés (generátor-kapcsokon) most mintegy 15%-kal magasabb, mint a villamos energia végső (nettó) felhasználása, és ez a jövőben évente kb. 0,3%-kal fog csökkenni.
| A hálózati veszteség és az erőművek önfogyasztásából eredő veszteség együtt azt jelenti, hogy az erőműves bruttó termelés (generátor-kapcsokon) most mintegy 25%-kal magasabb, mint a villamos energia végső (nettó) felhasználása, és ez a jövőben évente kb. 3%-kal fog csökkenni.
1 pont
7. Válassza ki a helyes állítást!
| A raktározás kiegyenlítő (transzfer) funkciója arra világít rá, hogy a számos centralizált termelőegység és a decentralizált fogyasztás között egyensúlyt teremtő szállító hálózat túlméretezése csökkenthető. Raktározás nélkül ugyanis minden hálózati elemet a relatíve rövid csúcsidőszakra kell méretezni, nem az átlagos napi fogyasztásra. A raktározás alkalmazásával a jelenlegi hálózat az igények folyamatos növekedése mellett is még hosszú ideig használható marad, a készletezés nagymértékben hozzájárul a jelenlegi kiépítettség hatékonyabb használatához.
| A raktározás kiegyenlítő (transzfer) funkciója az azonnali igény-válasz biztosításában testesül meg, ennek következtében rugalmasságot ad a rendszernek az aktuális terhelésen.
| A raktározás kiegyenlítő (transzfer) funkciója a raktározott energia, mint közvetítő energia alkalmazása, vagyis az olcsón termelő források által előállított energia-többlet betárolása a völgyidőszakban, és visszatermelése a csúcsidőszakban, helyettesítve a drága primer energiát, a magas költséggel termelő erőművi kapacitásokat.
1 pont
8. Válassza ki a helyes állításokat!
| A modern szivattyús tározós erőművek hatásfoka eléri a 70% értéket.
| A szuperkapacitások előnye a gyors feltöltés és gyors kisülés lehetősége, de hátrányuk az önkisülés (self-discharge) magas rátája - bár az energiatárolás hatásfoka 95% (a bevitt energia 95%-a kinyerhető a kapacitás-telepből), az 5%-os napi önkisülés arra ösztönöz, hogy a betárolt energiát gyorsan tápláljuk vissza a felhasználáshoz.
| A VRB folyadék akkumulátor egy elektrokémiai energia-tároló rendszer. Mivel az önkisülése alacsony, az elektromos energiát a VRB rendszerben folyékony formában végtelenül lehet tárolni. Hatásfoka nagyobb berendezésekben 90% feletti.
1 pont
9. Válassza ki a helyes állítást!
| A primer és szekunder turbina-szabályozás célja a villamos energia rendszer frekvenciájának szűk határok között tartása.
| A primer és szekunder turbina-szabályozás célja a villamos energia rendszer feszültségének szűk határok között tartása.
1 pont
10. Válassza ki a helyes állítást! A hazai villamos energia termelő rendszer legkisebb mértékű igénybevétele:
| A téli időszakban jelentkezik, elsődlegesen a villamos fűtési igények folyamatos csökkenése és a használati meleg víz előállításában mind gyakoribb földgáz-tüzelésű bojlerek miatt.
| A nyári időszakban jelentkezik, a csökkenő klimatizálási igények miatt.
| A tavaszi és az őszi átmeneti időszakban jelentkezik, amikor alacsonyabbak a hűtési és fűtési igények.
1 pont