KURZUS: Méréstechnika

MODUL: I. modul

2. leckce: Mérőhasábok, sablonok, idomszerek

| Tanulási útmutató
Tevékenység
Legyen tisztában a mérőhasábok hosszméréstechnikai alkalmazásaival Értse a síkpárhuzamos üveggel létrehozott interferenciakép keletkezését és jelentését a felület síklapúságával kapcsolatban Jegyezze meg, milyen méretek ellenőrzésére alkalmas a dugós idomszer, Tudja értelmezni az idomszerek jelölésrendszerét (15h6 és 27,65K8) Tanulja meg, a furatnak melyik határméretét lehet ellenőrizni az idomszer "megy", illetve "nem megy" oldalával, Tanulmányozza az idomszerek méretezésének szabványát (DIN 7162)
Követelmények
Tudjon táblázatosan adott különböző mérőhasábkészletekből adott méretet összeállítani Adott, idomszerre vonatkozó példa alapján tudja a vizsgált méretet minősíteni Tudjon a DIN 7162 szabvány szerint dugós és villás idomszert méretezni (adott tűrésre a megy- és nemmegy oldal alsó/felső határértékének és a megyoldal kopáshatárának megadása) Ismerje a tananyagban szereplő sablonokat és idomszereket és az alkalmazási példákat!
Tananyag: merestechnika02.pdf

| Ellenőrző kérdések
1. Rakja össze a 35,467 mm-es méretet mindkét mérőhasábkészletből!
2. Határozza meg a DIN 7162 szabvány szerint egy 25H6-os idomszer megyoldalának és nemmegyoldalának tűréshatárait és a megyoldal kopáshatárát!
3. Milyen feltételekkel lehet 35H7-es helyett 35h7-es idomszert használni?
4. Milyen feltételekkel lehet 35H7-es helyett 35H6-os idomszert használni?
5. Hogyan kell használni a furatok egytengelyűségének ellenőrzésére szolgáló lépcsős idomszert (2.17. ábra)?
6. Mikor használunk rádiuszsablont ellenőrzésre?
7. Hogyan kell hézagmérővel belsőégésű motor szelephézagát ellenőrizni?