KURZUS: Méréstechnika

MODUL: I. modul

10. lecke: Ütésmérés és kiértékelése köralakhibára és egytengelyűségi hibára

| Tanulási útmutató
Tevékenység
Értse meg az ütésmérés jelentőségét a forgásfelületeknél Tanulja meg, hogyan lehet ütésdiagram alapján körlakhibát, egytengelyűségi hibát és az egytengelyűségi hiba szöghelyzetét meghatározni számítással és egyszerűsített módszerrel
Követelmények
Tudja értelmezni a köralakvizsgáló berendezés mérési jegyzőkönyvét Tudja ütésdiagram alapján közelítő kört, köralakhibát, egytengelyűségi hibát és az egytengelyűségi hiba szöghelyzetét meghatározni Meg tudja határozni 2-nél több helyen csapágyazott tengelyek ütésdigramjai alapján a működési forgástengelyt és ehhez képest a csapágyhelyek egytengelyűségi hibáit.
Tananyag: merestechnika10.pdf

| Ellenőrző kérdések
1. A következő diagramban az alak/helyzethibával foglalkozó fejezet köralakhibás feladatának pontjainak polárkoordinátáit ábrázoltam az origóhoz képest (ütésdiagram). Határozza meg az ütésdiagram alapján a pontok közelítő körét, a köralakhibát (min, max, eredő) és az egytengelyűségi hibát és a szöghelyzetét!
2. A következő táblázat tartalmazza egy profil ütésdiagramjának 6 pontját. Az ütésdiagram alapján határozza meg a pontok közelítő körét, adja meg a köralakhibát, az egytengelyűségi hibát és az egytengelyűségi hiba szöghelyzetét!
3. A következő táblázat egy 4 helyen csapágyazott vezérműtengely csapágyhelyeinek tengelyirányú helyzeteit, az egytengelyűségi hibáit és azok szögértékeit tartalmazza. Határozza meg a csapágyhelyek közelítő egyeneseit és a csapágyhelyek egytengelyűségi hibáit két nézetben és ezek eredőit!