KURZUS: Méréstechnika

MODUL: I. modul

8. lecke: Érdességmérés

| Tanulási útmutató
Tevékenység
Értse meg az alakhiba a hullámosság és a felületi érdesség összefüggését Tanulja meg a felületi érdesség gépészeti jellemzésére használt paramétereket (név, jelölés, értelmezés, meghatározás)
Követelmények
Tudjon adott érdességi profil alapján középvonalat, Ra, Rz és Rt paramétereket meghatározni Tudjon adott érdességi profil alapján hordozóhossz-diagramot felvenni, ezt össze tudja hasonlítani (értelmezéssel) egy adott hordozóhossz-diagrammal
Tananyag: merestechnika08.pdf

| Ellenőrző kérdések
1. Mit lehet tenni, ha nem biztosítható a szükséges mérési hossz érdességmérésnél?
2. Az érdességmérés alaphosszát és ezzel a mérési hosszt az érdesség névleges, vagy mért értéke alapján választjuk meg?
3. Mi a különbség a gyakorlatban érdességméréskor a mérési hossz és az alaphossz között?
4. Határozza meg a 8.9 ábra szerinti érdességi profil alapján az érdesség középvonalát és átlagos érdességét legalább 20 pontból, valamint az egyenetlenség magasságot és a legnagyobb érdességet!
4. Az előző érdességi profilnak vegye fel a hordozóhossz-diagramját és hasonlítsa össze a következő hordozóhossz-diagrammal!
5. Ha nincs előírva az érdességmérés iránya, akkor hogyan választja meg a mérés irányát?
6. Hogyan lehet megállapítani, hogy az érdességmérő tűje elkopott (vagy letört)?