KURZUS: Méréstechnika

MODUL: I. modul

12. lecke: Sorozatmérés és statisztikai kiértékelése

| Tanulási útmutató
Tevékenység
Tanulja meg, hogyan kell a sorozatmérést elvégezni (munkadarabok rendezése, kalibrálások, mérés) Tanulja meg, hogyan kell mért értékek tényleges értékeit a kalibrálások figyelembevételével meghatározni Tanulja meg az értékek lefutásának (véletlenszerűség, trend, stabilitás, eloszlás) és a középérték, min/max, terjedelem, szórás meghatározását Tekintse át milyen további információkat szolgáltat a QS-STAT program
Követelmények
20-30 mért érték alapján meg tudja adni a véletlenszerűséget/trendet/stabilitást/eloszlást/kiugró érték, meg tudja határozni a szélsőértékeket, a terjedelmet, középértéket és a szórást QS-STAT értéksugár/hisztogram/valószínűségi háló/összegvonal alapján tudja megadni, hogy ezekről mi állapítható meg
Tananyag: merestechnika12.pdf

| Ellenőrző kérdések
1. A következő táblázat mérőórával 30 munkadarabon mért eltérést és a kalibrálási értékeket tartalmazza. A mérőórát 10 mérésenként egy 18 mm-es mérőhasábon kalibráltuk. Az első kalibráláskor a mérőórát a mérőhasábon 4 mm-re állítottuk, a 30 eltérés és a kalibrálási értékek is a 4 mm-től mutatott eltéréseket jelentik 0,001 mm-ben. Mit lehet a kalibrálások alapján megállapítani a mérésről?
2. Mi a következő ábrán látható kiértékelésnek a neve és mit lehet belőle megállapítani?
3. Mi a mellékelt ábrának a neve? Mit lehet belőle megállapítani, ha a mérőeszköz 0,05 mm-es osztásértékű tolómérő volt?