KURZUS: Műszaki ábrázolás 2.

MODUL: IV. modul: Gépelemek ábrázolása III.

Modulzáró feladatok

| 1. Az alábbi képen rögzítőelemeket lát. Tanulmányozza a rajzot, majd válaszoljon a kérdésekre! Hányas számú alkatrész a kúposszeg? Hányas számú alkatrész a fejes csapszeg? Hányas számú alkatrész a furathoz használható axiális rögzítőgyűrű? Hányas számú alkatrész a gyűrűhornyos csapszeg? Írja be a számát! 4 pont
2. Az alábbi ábrákon egy hasított illesztőszeget és kúposszeget lát. Melyik ábrán látható a kúposszeg? Jelölje a helyes választ!
1 pont
3. Igaz-e az alábbi állítás? Jelölje!
A legpontosabb helyzetbiztosítást a kúpos szegek biztosítják. Hátrányuk, hogy kúpos furatot (dörzsárazva, 1:50 kúpossággal) kell készíteni hozzájuk, ami megdrágítja alkalmazásukat. |
1 pont
4. Az alábbi ábra egy csapszeget mutat. Mi ennek a csapszegnek a szabványos megnevezése?
| Fejes csapszeg menettel.
| Lépcsős csapszeg.
| Menetes csapszeg.
1 pont
5. Az alábbiak közül melyik alkatrészeket alkalmazzák leginkább csuklós kötésekben? Jelölje meg a helyes választ!
| A kúposszegeket.
| A csapszegeket.
| A hasított szegeket.
| Az axiális tőmítőgyűrűket.
1 pont
6. Mi az előnye a kúpos rögzítőszegnek? Jelölje meg a helyes választ!
| A kúposszeg és a kúpos furat elkészítése egyszerű, ezért nagyon olcsó rögzítési megoldásnak számít.
| Lehetővé teszi, hogy csuklós kötésekben az egyik alkatrész elmozdítható, a másik pedig rögzített legyen.
| Gyakori szétszerelés esetén is mindig pontosan lehet vele visszaállítani a géprészt eredeti helyzetébe.
1 pont
7. Jelölje meg az alábbi állítások közül azt, amelyik a hasított szegek szerelésére igaz!
| A hasított szeggel rögzített alkatrészeket szereléskor együtt fúrják, és a nyers furatba ütik be a szeget.
| A hasított szeggel rögzített alkatrészeket külön-külön fúrják, és a furatot finom felületűre munkálják, hogy a szeg könnyen beüthető legyen.
| A hasított szeggel rögzített alkatrészeket együtt fúrják, és a furatot finom felületűre munkálják, hogy a szeg könnyen beüthető legyen.
1 pont