KURZUS: Műszaki ábrázolás 2.

MODUL: I. modul: Felületi érdesség, tűrések

Modulzáró feladatok

| 1. Nézze meg figyelmesen az alábbi ábrát, majd válassza ki a felsorolásból az ábrázolt rajzi megoldást leíró meghatározásokat!
| Az azonos névleges méretű, de különböző tűrésű felületeket folytonos vékony vonallal kell elválasztani egymástól, és a névleges méretet a megfelelő tűréssel együtt, külön-külön meg kell adni mindegyik szakaszra.
| Az azonos névleges miatt a készítésnél csak az alkatrész O30g6 méretét kell figyelembe venni.
| A szabványos tűrésekkel megadott méretek számszerű eltéréseit a szövegmező mellett vagy felett táblázatban kell megadni.
| Az azonos névleges méret miatt a darabot bármelyik tűrésezett méretre készíthetjük.
1 pont
2. Határozza meg az alábbi tűrésezett méretű csap jellemzőit és adja meg a megfelelő sorban! Névleges méret: N = mm Felső eltérés: FE = mm Alsó eltérés: AE = mm Felső határméret: FH = mm Alsó határméret: AH = mm Tűrés: T = mm 6 pont
3. Az, hogy a tűréskeret nyílban végződő kötővonala hogyan csatlakozik a tűrésezett elemhez, jelentésbeli különbséggel bír.
Ezt a különbséget figyelembe véve, tegye igazzá az alábbi kijelentéseket! 1. a tűrésezett elem kontúrvonalához vagy a kontúrvonal meghosszabbításához csatlakozik 2. a méretvonal meghosszabbításához csatlakozik a) Ha a tűrés a méretezett elemmel meghatározott tengelyre vagy szimmetriasíkra vonatkozik, akkor a tűréskeret kötővonala b) Ha a tűrés magára a vonalra vagy felületre vonatkozik, akkor a tűréskeret kötővonala 1 pont
Nézze meg az alábbi két ábrát és párosítsa ezeket a tűréskeret elhelyezését helyesen leíró fenti kifejezéssel!
1 pont
4. Nézze meg figyelmesen az alábbi alkatrész rajzát, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot!
Melyik tűrésezett mérethez tartoznak az alábbi alapeltérések? Jelölje a helyes választ! a) ∅18 j s 6 b) ∅26 f 7 ±0,0065 −0,020 −0,041 1 pont
Mit jelent az ∅18 j s 6 mérethez csatlakozó helyzettűrés előírás? Jelölje a helyes választ!
| Azt jelenti, hogy az ∅26 m m -es váll középvonala párhuzamos az ∅18 j s 6 váll középvonalával.
| Azt jelenti, hogy az ∅18 j s 6 tengelyvállnak egytengelyűnek kell lenni az "A" vállal, a megadott tűrésen belül.
1 pont
Hány mikron nagyságú a kiemelt felületi érdesség? Használja a számbillentyűket! 1 pont
5. Adott a következő illesztés:
∅30 H 7/p 6 | ∅30 H 7 0 +0,021 | ∅30 p 6 +0,022 +0,035
Jelölje meg az alkalmazott illesztési rendszert!
| Alaplyuk.
| Alapcsap.
1 pont
Rajzolja le a csap és a furat tűrésmezőit!
Megoldás
Számítsa ki és adja meg az ábrán a legkisebb, a legnagyobb és a közepes fedés értékét! Használja a számbillentyűket! KF = mm NF = mm MF = mm 3 pont
Adja meg az illesztés és az illeszkedés jellegét!
| Szilárd illesztés, szoros illeszkedés.
| Szilárd illesztés, laza illeszkedés.
| Átmeneti illesztés, szoros illeszkedés.
1 pont