KURZUS: Műszaki ábrázolás 2.

MODUL: VI. modul: Nem oldató kötések

Modulzáró feladatok

| 1. Értelmezze az alábbi hegesztési varrat méretmegadását! a) homorú sarokvarrat b) 50 c) domború sarokvarrat d) sík felületű sarokvarrat e) 3 f) körbehegesztve mm jellemző méretű a jelölt felületen . 3 pont
2. Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd válaszoljon a feltett kérdésekre!
Milyen szegecskötést ábrázol a fenti kép?
| Átlapolt kötést.
| Hevederes kötést.
1 pont
Hány nyírt keresztmetszete van a szegecsszárnak? 1 pont
3. Jelölje meg az alábbiak közül azokat az állításokat, amelyek a lágyforrasztásra igazak!
| A forrasztás 450 °C-nál magasabb hőmérsékleten történik.
| A munkahőmérséklet pákával is elérhető.
| Forraszanyagként többnyire ón és ólom ötvözete használatos.
1 pont
4. Jelölje meg az alábbi állítások közül azokat, amelyek igazak a ragasztott kötésekre!
| A ragasztott kötésnél a terhelésátadás sokkal egyenletesebb, mint a szegecselt vagy hegesztett kötés esetén.
| Ragasztással csak meghatározott anyagok között lehet kötést létrehozni.
| A ragasztott kötés rossz villamos szigetelő.
| A ragasztott kötés jó villamos szigetelő és a vegyi hatásoknak is ellenáll.
| A ragasztott kötés hátránya, hogy fajlagos terhelhetősége kicsi, és hőhatásra érzékeny.
1 pont
5. Az alábbi ábrán a sarokkötések különböző fajtáit láthatja. Melyikre igaz a következő megállapítás? 1. Vályús helyzetű V varratos kötés. 2. Belső sarokvarratos kötés. 3. Külső sarokvarratos kötés. A drága, a pontos illesztés beállítása nehézkes, ezért a kötés megbízhatósága és teherbírása kisebb. 1 pont
6. Tegye igazzá az alábbi állítást! 1. tompavarrattal 2. sarokvarrattal Az egymásra merőlegesen elhelyezkedő lemezeket míg az egy síkban levőket tudjuk egymáshoz rögzíteni. 1 pont
7. Az alábbiakban a forrasztásról olvashat egy állítást. Igaz ez az állítás? Jelölje!
A fémragasztás a forrasztást sok területről kiszorította, de ahol a jó hővezetés és az elektromos vezetőképesség követelmény, továbbra is használatos. |
1 pont
8. Azonosítsa a következő, különböző kötésekre vonatkozó jellemzők és kötésfajták megnevezéseit egymással! A számjegyeket növekvő sorrendben, szóköz nélkül, vesszővel elválasztva adja meg! 1. A kötés az egyik legkorszerűbb, roncsolás nélküli nem oldható kötési eljárás. 2. A kötés fő felhasználási területei a finommechanika, a repülőgépgyártás és a gépipar. 3. A kötés hőmérséklete kisebb, mint 300 °C és kicsi a szilárdsága. 4. A kötés hátránya, hogy drága a kötőanyag és a felületeket gondosan elő kell készíteni. 5. A kötés ugyan háttérbe szorult, de teljesen nem helyettesíthető (pl.: hidak). 6. A kötés ábrázolása a hegesztéshez hasonlóan történik. 7. A kötésnek két fő fajtája van, átlapolt és hevederes. Szegecselés Lágyforrasztás Keményforraszás Ragaszás 4 pont