KURZUS: Termelési logisztika

MODUL: Termelésprogramozás

A termelés ütemezése és irányítása

| A termelés ütemezése és irányítása
Tanulási célok
A lecke áttanulmányozása után Ön képes lesz:
| Felsorolni a műveletek ütemezésének szempontjait;
| Felsorolni a műhelyrendszerű gyártás előnyeit és hátrányait;
| Felsorolni az üzemszintű ütemezés kérdéseit;
| Értelmezni a tíz leggyakoribb prioritási szabályt;
| Saját szavaival meghatározni a prioritási szám fogalmát;
| Felsorolni a prioritási szám meghatározása során figyelembe vehető szempontokat;
| Felsorolni az üzemszintű irányítás fő funkcióit;
| Felsorolni az üzemszintű irányítás alapvető eszközeit.
Tevékenységek
Tanulmányozza át a Termelés- és szolgáltatásmenedzsment tankönyv 260.-275. oldalát! Sorolja fel a műveletek ütemezésének szempontjait! Sorolja fel a műhelyrendszerű gyártás előnyeit és hátrányait! Sorolja fel az üzemszintű ütemezés kérdéseit! Értelmezze a tíz leggyakoribb prioritási szabályt! Határozza meg a prioritási szám fogalmát! Sorolja fel a prioritási szám meghatározása során figyelembe vehető szempontokat! Sorolja fel az üzemszintű irányítás fő funkcióit; Sorolja fel az üzemszintű irányítás alapvető eszközeit!
Összefoglalás
A műveletek ütemezésének szempontjai A műhelyrendszerű gyártás előnyei és hátrányai Az üzemszintű ütemezés kérdései A tíz leggyakoribb prioritási szabály értelmezése FCFS (First Come, First Served) az először beérkező kiszolgálása SOT (Shortest Opertion Time) = a legrövidebb műveleti idő SPT (Shortest Processing Time) = a legrövidebb megmunkálási idő DDATE (Due Date) = az esedékesség dátuma OPNDD (Operation Due Date) = a művelet határideje STR (Slack Time Remaining) = a fennmaradó tartalékidő STR/OP (Slack Time Remaining per Operation) = az egyes műveletekre jutó tartalékidő CR (Critical Ratio) = a kritikus hányad QR (Queue Ratio) = a sorban állási ráta LCFS (Last Come First Served) = az utolsónak beérkező először kiszolgálva A prioritási szám fogalma A prioritási szám meghatározása során figyelembe vehető szempontok Az üzemszintű irányítás fő funkciói Az üzemszintű irányítás alapvető eszközei

| A termelés ütemezése és irányítása - feladatlap
Töltse ki az alábbi feladatlapot!
Melyek a műveletek ütemezésének szempontjai?
| az egymás után végzendő műveletcsoportok együttes ütemezése
| a technológiai okokból egymást követő műveletek figyelembe vétele
| a technológiai okokból a megadott időn belül elvégzendő műveletek figyelembe vétele
| a további, szükséges erőforrások figyelembe vétele
Melyek a műhelyrendszerű gyártás előnyei?
| a géppark jól áttekinthető, tagolható, az ellenőrzés egyszerű
| a gépek egyenletes terhelése könnyen biztosítható
| a termelési terület gazdaságosan kihasználható
| a profilváltozásra nem érzékeny
Melyek a műhelyrendszerű irányítás hátrányai?
| hosszú az átfutási idő
| a gyártási önköltség magas
| nagy az alkatrészek anyagmozgatási útja
| a gyártmányért való felelősség elmosódik
Melyek az ütemezés értékelési kritériumai?
| a műveletekre szánt határidők betartása
| az áramlási idő minimalizálása
| a termelésközi készlet minimalizálása
| a gépek és a munkások állásidejének minimalizálása
Egészítse ki az alábbi mondatot! A művelethez rendelt prioritási szám tükrözi a gyártási fontosságát.
Melyek az üzemszintű irányítás alapvető eszközei?
| a napi diszpozíciós lista
| a különböző állapotjelentések és a kritikus eseményekről szóló jelentések
| az input/output jelentés