KURZUS: Veszélyes áruk csomagolása

MODUL: Veszélyes áruk szállítására szolgáló küldeménydarabok vizsgálatai és jóváhagyásuk

Modulzáró kérdések

| 1. Jelölje be, hogy milyen vizsgálatot kell végrehajtani egy engedményes mennyiségű csomagoláson!
| Nyomáspróba
| Ejtő vizsgálat
| Rázóvizsgálat
1 pont
2. Mekkora magasságból kell végrehajtani az ejtés vizsgálatot egy engedményes mennyiségű csomagoláson!
| 0,8 m
| 1,8 m
| 1,2 m
1 pont
3. Mekkora magasságból kell végrehajtani az ejtés vizsgálatot egy korlátozott mennyiségű csomagoláson!
| 0,8 m
| 1,8 m
| 1,2 m
1 pont
4. Mekkora elméleti halmazmagassággal szükséges kalkulálni egy normálcsomagolás (P) halmazolhatósági vizsgálatakor?
| 2,7 m
| 1,8 m
| 2,5 m
| 3,0 m
1 pont
5. Jelölje be hogy milyen paraméterek NEM befolyásolják egy csomagolóeszköz gyártási típusát!
| Tervezési méret.
| Csomagolás színe.
| Gyártási típus.
| Gyártási idő.
1 pont
6. Mi határozza meg az ejtő vizsgálat során az ejtési magasságot?
| a szállítás során fellépő igénybevétel nagysága
| csomagolási csoport
| csomagolás tömege
| a folyékony töltőanyag relatív sűrűsége
1 pont
7. Mi a belsőnyomás próbánál a vizsgálati közeg?
| Víz
| Gáz
| Levegő
| Eredeti veszélyes anyag - szilárd
1 pont
8. Ha egy csomagolás 0,5 m magasságú és 20 kg az engedélyezett maximális össztömege, akkor szilárd töltőanyag esetén mekkora a halmazterhelés értéke?
| 800 kg
| 981 N
| 120 kg
| 1200 N
1 pont
9. Egy csomagoláson az alábbi részlet látható: UN 4G/Y3/S/10/D/BAM1234. Mi állapítható meg ebből?
| töltőanyag relatív sűrűsége: 3
| 3 kg az engedélyezési tömeg
| szilárd töltőanyag
| Svédországban engedélyezték
1 pont
10. Mekkora az ejtési magasság, ha az alábbi UN jelölés részletet látja: ...../Y1,5/250/.....
| 1,5 m
| 120 cm
| 1 m
| 1,8 m
1 pont
11. Egy csomagoláson az alábbi részlet látható: UN 5H4/Y10/S/10/D/BAM1234. Mi állapítható meg ebből?
| Belsőnyomás próbát kell elvégezni rajta
| Ejtővizsgálatot kell elvégezni rajta
| Műanyag fóliazsák a csomagolás
| A relatív sűrűsége az anyagnak 10
1 pont
12. Egy 1000 kg bruttó tömegű fa IBC esetén az "emelési próba alulról" vizsgálat során alkalmazott terhelés:
| 250 kg
| 1250 kg
| 2000 kg
| 6000 kg
1 pont
13. Egy 600 kg bruttó tömegű flexibilis (hajlékony falú) IBC esetén az "emelési próba felülről" vizsgálat során alkalmazott terhelés:
| 1200 kg
| 750 kg
| 3600 kg
| 3000 kg
1 pont
14. Egészítse ki az alábbi mondatot! Folyadékok szállítására szolgáló IBC ejtő vizsgálatakor a ... módosíthatja az elméleti ejtési magasságot?
| a töltőanyag UN száma
| a töltőanyag relatív sűrűsége
| a töltőanyag tömege
| a töltőanyag halmazállapota
1 pont
15.Válassza ki a mondat további részét: A továbbszakadási vizsgálat célja annak megállapítása, hogy...
| az IBC a vizsgálat végeztével tömített marad-e.
| a flexibilis IBC fala mennyire hasad tovább.
| a flexibilis IBC kétszeres terhelés hatására tömített marad-e.
1 pont
16. Egészítse ki a mondatot! Rázó próbát el kell végezni minden ... IBC-n.
| összetett
| flexibilis
| fa
1 pont
17. Egy IBC-n az alábbi UN sor látható: UN 11A/Y/12/PL/MAUS24/3600/1000 Mi állapítható meg ebből?
| Flexibilis IBC, 3600kg maximális töltőtömeggel
| Acél IBC, 1000kg maximális töltőtömeggel
| Acél IBC folyadékok részére, 3600kg maximális töltőtömeggel
| Flexibilis IBC ömlesztett anyagok részére, 1000kg maximális töltőtömeggel
1 pont
18. Egészítse ki a mondatot! 2,5 évenkénti időszakos felülvizsgálatot kell végrehajtani minden ... esetén
| IBC
| nagycsomagolás
| konténer
| hordó
1 pont
19. Az alábbi UN sorral rendelkező nagy csomagolás esetén mekkora az emelési próba felülről vizsgálat értéke? UN 50H/Z/1014/H/EP.6592/3240/600
| 3600
| 3240
| 750
| 1200
1 pont