KURZUS: Üzemeltetés és fenntartás

MODUL: III. modul: Fenntartási rendszerek és stratégiák

8. lecke: Az RCM eszközrendszere

| Tanulási útmutató
Tevékenység
Olvassa el figyelmesen a jegyzet 82-97. oldalán található tananyagot. Ismerje és tudja értelmezni a leckéhez tartozó fontos fogalmakat, összefüggéseket: (Javasoljuk, hogy írja le ezek meghatározásait jegyzetfüzetébe, tanulja meg, és tudja példákhoz kötni azokat): Károsodáselmélet. Megbízhatósági vizsgálat. Megbízhatósági információ. FMEA. FTA. Ishikawa diagram. Pareto elemzés. Gyengepont elemzés Boole algebrai módszer ismerje a károsodás folyamatának jellemzőit, mennyiségi, minőségi mérőszámait, hogy a károsodás mértéke a d ¯ = d d h paraméterrel jellemezhető. tanulja meg a károsodási határállapotok ismérveit, jellemzőit, és kritériumait; Üzemeltetési, elkülönítési, maradandó és selejtezési határállapotok. Biztonsági, megbízhatósági, technológiai, gazdaságossági kritériumok értelmezze a károsodási jellemző sűrűségfüggvényének változását, az üzemidő (teljesítménymutató) függvényében. (5.7. ábra), Kísérje figyelemmel a bemutatott példán keresztül, a motor/hajtómű olajcsere ciklusidejének grafikus meghatározását. (5.8. ábra) Ismerje a megbízhatóság elemzésére szolgáló módszereket, tanulja meg, hogy mi jellemző az egyes módszerekre; Megbízhatósági vizsgálatok célja, jellemzői, Megbízhatósági információk csoportosítása, azok jellemzői, Hibamód- és hatáselemzés (FMEA) induktív vizsgálati módszer eljáráshoz tartozó tevékenységek jellemzői, Hibafa elemzés (FTA) deduktív vizsgálati módszer jellemzőit, a hibafa felépítését (5.9. ábra) Ishikawa (halszálka) diagram, modellezési módszer jellemzői, Pareto elv és az ABC elemzés módszer jellemzői, az ABC diagram felvétele, ábrázolása és értelmezése (5.11. ábra) Gyengepont elemzés módszer jellemzői, Boole algebrai (igazságtábla) módszer jellemzői, (kövesse végig a módszer lényegét a bemutatott elemi példákon!)
Követelmények
Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha képes
pontosan meghatározni (definiálni) a tevékenységnél már felsorolt fogalmakat, meghatározni a károsodás folyamatának jellemzőit, mennyiségi, minőségi mérőszámait, (a károsodás mértékét) felsorolni a károsodási határállapotok ismérveit, meghatározni jellemzőit, és kritériumait: Üzemeltetési, elkülönítési, maradandó és selejtezési határállapotok. Biztonsági, megbízhatósági, technológiai, gazdaságossági kritériumok értelmezni a károsodási jellemző sűrűségfüggvényének változását, az üzemidő (teljesítménymutató) függvényében. értelmezni, a motor/hajtómű olajcsere ciklusidejének grafikus meghatározását. Az alábbi, a megbízhatóság elemzésére szolgáló módszerek célját, feladatát, a módszerekhez tartozó tevékenységeket meghatározni, jellemezni: Megbízhatósági vizsgálatok célja, jellemzői, Megbízhatósági információk csoportosítása, azok jellemzői, Hibamód- és hatáselemzés (FMEA) induktív vizsgálati módszer eljáráshoz tartozó tevékenységek jellemzői, Hibafa elemzés (FTA) deduktív vizsgálati módszer jellemzőit, a hibafa felépítését Ishikawa (halszálka) diagram, modellezési módszer jellemzői, Pareto elv és az ABC elemzés módszer jellemzői, az ABC diagram felvétele, ábrázolása és értelmezése Gyengepont elemzés módszer jellemzői, Boole algebrai (igazságtábla) módszer jellemzőit elemi példákon keresztül bemutatni.

| Önellenőrző kérdések és feladatok
1. Az alábbi meghatározásokhoz rendelje a megfelelő határállapotokat (Ü, E, M, S) Határállapotok: Ü: Üzemeltetési, E: Elkülönítési, M: Maradandó és S: Selejtezési határállapotok. Az üzemeltetett technikai rendszer azon állapotát jelenti, amelynek túllépése a rendszer járulékos/katasztrofális károsodását eredményezi. Azt az állapotot, amelyet túllépve nem biztosítható a következő üzemállapot ellenőrzésig vagy fenntartási beavatkozásig - egy elvárt (magas) szignifikancia szint mellett - annak teljes működőképessége. Azt a károsodási határállapotot definiálhatjuk, amelynek elérése után az üzemeltetés objektuma üzemképességének helyreállítása technikailag nem lehetséges Azt az állapotot jelenti, melyet elérve az üzemeltetés objektuma működőképes állapotának valószínűsége szignifikánsan csökken.
2. Az alábbi ábrán mit mutat meg a 4. pont? Jelölje meg a helyes választ!
| Az olaj fizikai-kémiai tulajdonságainak változása (öregedése) által behatárolt kopási folyamat mértékét.
| Az olajban akkumulálódott és az üzemidő előrehaladtával növekvő mennyiségű mechanikai szennyeződések által determinált, exponenciálisan gyorsuló kopás mértékét
| Meghatározza az olajcserék kívánatos (maximális) tc ciklusidejét.
3. Az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis?
A sztochasztikus szimulációs módszer célja az ismeretlen megbízhatósági jellemzők meghatározása, vagy ismert előírt, a gyártó által megadott jellemzők ellenőrzése. |
A klasszikus megbízhatósági vizsgálatok a névleges igénybevételi szinten, általában a meghibásodási folyamatok törvényszerűségeinek részletes és mélyreható feltárása nélkül folynak le. |
A megbízhatósági szint optimális értékének meghatározása tipikus gazdasági kritérium-feladat, mivel a megbízhatóság meghatározott mértékű növelése csökkenti a kumulált üzemeltetési költségeket. |
A gyorsított megbízhatósági vizsgálatok alapvető célja, hogy a meghibásodási mechanizmus jellegének megváltoztatása nélkül túllépjék a névleges igénybevétel szintjét és ezzel rövidebb idő alatt szerezzenek információkat a megbízhatóságról. |
Az FMEA egy induktív eljárás, amely a teljes rendszer meghibásodási eseményeiből indul ki és azt vizsgálja, hogy melyik rendszerösszetevő (elem) felelős az adott hiba előidézésében. |
A hibafa valójában egy olyan, általában súlyozott gráf, amely a vizsgált technikai rendszer hibaeseményeinek logikai kapcsolatait tartalmazza. |
4. Töltse ki az alábbi háromelemű, vegyes kapcsolású rendszer igazságtáblájának rendszerállapot oszlopát.
Írja be az állás: (A) illetve a működés: (M) állapotok betűjeleit a megfelelő helyre!
Állapot-kombináció | 1. elem | 2. elem | 3. elem | Rendszerállapot
a | - | - | - |
b | + | - | - |
c | - | + | - |
d | + | + | - |
e | - | - | + |
f | + | - | + |
g | - | + | + |
h | + | + | + |