KURZUS: Üzemeltetés és fenntartás

MODUL: IV. modul: Fenntartási stratégiák alkalmazása, javítási folyamatok

IV. modulzáró kérdések és feladatok

| Az alábbi meghatározások közül jelölje meg a helyes válaszokat!
| A rugalmas stratégiánál, a karbantartási periódus, vagy a két azonos jellegű és mértékű fenntartási beavatkozás közötti időintervallum előre meghatározott.
| A fenntartási stratégia kiválasztása soktényezős döntési feladat, amely azonban minden esetben visszavezethető a kiesési stratégia és a megelőző jellegű stratégiák gazdaságosságának elemző összehasonlítására.
| Egy adott funkcionális egység fenntartásának hatékonyságvizsgálata végső soron elvezet a teljes technikai rendszer optimális fenntartási ciklusrendjének kialakításához.
| A merev-, vagy merev ciklus szerinti megelőző stratégiánál az elhasználódási folyamat valós realizációja, illetve az időközben jelentkező meghibásodások fejlődése befolyásolják a fenntartási ciklusszerkezetet.
1 pont
2. Értelmezze az alábbi összefüggést, jelölje meg az ezzel kapcsolatos helyes állításokat! f j.i (t)= 1 2 π σ j.i exp⁡[− (t− t ¯ j.i ) 2 σ j.i 2 ]
| f i j ( t ) : meghibásodási sűrűségfüggvény
| t: átlagos működési idő
| σ j i : az adott j. homogén alkatrészhalmaz i. típusú meghibásodás szerinti átlagos élettartamának szórása
| σ i j : az adott j. homogén alkatrészhalmaz i. típusú meghibásodás szerinti átlagos élettartama.
1 pont
3. Jelölje meg az alábbi állítások közül melyik hamis!
| A javítási esedékességet elsősorban az operatív termelésirányítás dönti el.
| A termelésprogramozáshoz először az alkalmazott javítási rendszernek megfelelő technológiai folyamatot kell kialakítani.
| A munkaóra, anyag, alkatrész, kapacitás, költségek igénye az elmúlt tervidőszak tényszámaiból és a várható javítási igényből határozható meg.
1 pont
4. Értelmezze az alábbi összefüggést. Jelölje meg az ezekkel kapcsolatos helyes állítás(okat)! N (C S) = a(F−i)h T h +b
| N(CS): az egyenletes javítási program megvalósításához szükséges tartalék fődarab mennyiség csere-fődarabos javítási mód esetén
| a: egy járműhöz tartozó azonos fődarabok száma [db]
| F - a fődarab javítási átfutási ideje a cserejavítóban [nap]
| i - a fődarab beépítésének elvárt időtartama a főtechnológiai folyamatban [nap]
| Th - az átlagos maradék élettartam (nap)
1 pont
5. Egy adott járműpark havi javítási igénye 15 jármű. A jármű két azonos fődarabbal rendelkezik, melyek mindegyikének üzemképessége a jármű működésének előfeltétele. A fődarabok ki- és beszerelése között elvárt idő a javítási főfolyamatban 10 nap, a javítási főfolyamat teljes átfutási ideje 14 nap. A cserejavítóban egyidejűleg két fődarab javítására van lehetőségünk. Egy fődarab javításának időszükséglete a cserejavítóban 20 nap. A szállítási feladat ellátásához mindenkor 100 üzemképes járműre van szükség.
Hány darab cserefődarabot kell biztosítanunk ahhoz, hogy az elvárt javítási program megvalósulhasson? N(CS) = db. 1 pont
Mekkora a szükséges teljes járműpark nagysága egyedi és csere-fődarabos javítási mód esetén, ha a fentieken kívül az összes többi fenntartási beavatkozás időszükségletét elhanyagoljuk? N(E)JP = db. N(CS)JP = db. 1 pont
6. Az alábbi előnyök melyik rendszerű javítást jellemzik? Jelölje meg a helyes állítást! "A rendszer javítási rendszer előnyei; rövidebb az átfutási idő, rövidebbek a szállítási utak, az egész csoport könnyen áttekinthető, a terhelés egyenletes."
| szalagszerű javítás
| műhelyrendszerű javítás,
| csoportrendszerű javítás
| álláshelyes javítás szakosított munkahely nélkül,
| álláshelyes javítás szakosított munkahelyekkel
1 pont
7. Mit fejez ki az alábbi ki az alábbi összefüggés? k Σ (t)= 1 t [ I Ú J − I Ú J ⋅q(t)+ K Ű F (t)] → min⁡
| a gazdaságos élettartamot fajlagos ráfordítás-minimum alapján
| a gazdaságos élettartam célfüggvénye, ha az értékesítés lehetősége fennáll és az újraeladási ár az idő függvényében leírható I = Iúj értelmezése miatt
| új eszköz beruházási igényét írja le a célfüggvény
1 pont
8. Oldja meg a következő feladatot! Írja be a helyes megoldás számértékét!
Egy adott járműpark üzemeltetése során az alábbi fajlagos (Krégi) és (Kúj ) ráfordítási időfüggvények érvényesülnek:
Krégi = 3 + 4,5t [MFt] Kúj = 3 - 0,5t [MFt]
A gazdasági hatékonyság kritériuma alapján határozza meg a kívánatos üzemeltetési intervallum számértékét, ha az új járműpark beruházási költsége 600 MFt, az elvárt megtérülési idő pedig 10 év (a járműpark maradvány- és selejtértékétől eltekintünk). TG = év 1 pont