KURZUS: Anyagmozgatás-raktározás I.

MODUL: II. modul: Csomagolási alapismeretek I.

II. modulzáró feladatok

|  | A modulzáró feladatok a II. modulban tanultak alkalmazását várják el. Olvassa el figyelmesen az alábbi feladatokat, majd a II. modul tartalma alapján oldja meg őket!
| 1. Csoportosítsa az anyagokat a megfelelő halmazokba!
| a) áruvédelem c) csomag e) egységrakomány f) fogyasztói csomagolás g) gyűjtőcsomagolás
| Írja a halmazok neve előtti kisbetűt a megfelelő anyag neve elé!
Betűjel (a, c, e, f, g) | Meghatározások
| a terméket a vevőig kísérő (önmagában rendszerint szállításra nem alkalmas) csomagolás
| a nyilvántartást, árukezelést, raktározást, szállítást megkönnyítő meghatározott mennyiségű csomagolt vagy csomagolatlan terméket nagyobb egységbe összefogó csomagolás
| a termék és az egységbe fogó elemcsoport, ill. ideiglenes védőburkolat komplex egysége
| az árunak az előállítástól a felhasználásig bekövetkezhető károktól való megóvása csomagolással, és/vagy a megfelelő szállítási, mozgatási, tárolási mód alkalmazásával
| csomagolt vagy csomagolatlan termékekből, segédeszközök (pl. rakodólap, zsugorfólia) felhasználásával vagy anélkül képzett és gépesített kezelésre alkalmas szállítási, rakodási, mozgatási, tárolási egység
| 2. Csoportosítsa az anyagokat a megfelelő halmazokba!
| c) csomag s) csomagolási segédanyag a) csomagolóanyag e) csomagolóeszköz z) csomagolószer
| Írja a halmazok neve előtti kisbetűt a megfelelő anyag neve elé!
Betűjel (c, s, a, e, z) | Meghatározások
| valamely termék burkolatának elsődleges eleme, amelyet általában csomagolóeszközzé alakítanak
| valamely termék csomagolásának járulékos részét képező kellék vagy alkatelem
| a termék és az egységbe fogó elemcsoport, ill. ideiglenes védőburkolat komplex egysége
| a termékek befogadására alkalmas, meghatározott anyagú, szerkezetű, alakú, rendszerint ipari tevékenység keretében előállított ideiglenes védőburkolat
| csomagolóanyag, a csomagolóeszköz és a csomagolási segédanyag gyűjtőfogalma
| 3. Válassza ki a helyes megoldást! A gyógyszerek termékértékre vetített csomagolási költségeinek átlaga:
| 1-3%
| 6-9%
| 10-15%
| 20-30%
| 25-28%
| 4. Válassza ki a helyes megoldást! A gépek, berendezések, műszerek termékértékre vetített csomagolási költségeinek átlaga:
| 1-3%
| 3-5%
| 8-12%
| 20-30%
| 25-28%
| 5. Csoportosítsa a fogalmakat a jellemzőikkel! A fogalmakat többször is fel kell használni! A csomagolás mint:
| a) áruvédelem k) kezelési, szállítási egység t) tárolási egység e) eladási egység
| Írja a fogalmak előtti kisbetűt a megfelelő jellemzők elé!
Betűjel (a, k, t, e) | Jellemzők
| az egységek gyors azonosíthatósága jól felismerhető és megkülönböztető jelölésekkel
| vásárlásra ösztönzés
| a szállítási egység tömege és térfogata
| a termék érzékenységének mértéke az igénybevételekkel szemben
| az értékesítés korszerűsítése
| a fuvarozók csomagolással és szállítással kapcsolatos előírásai
| az áruáramlás közben igénybe vett raktár fajtája, berendezése és szervezete
| az árut érő hatások, ill. igénybevételek fajtája és nagysága
| a szállítási és kezelési műveletek gépesíthetősége
| 6. Mikor NEM tekinthető feleslegesnek a drága, a termékhez kevéssé illeszkedő csomagolás? Válassza ki a helyes megoldást!
| ajándék jellegű termékek
| gépek
| élelmiszeripari termékek
| gyógyszerek
| textilipari termékek
| 7. Mikor beszélhetünk megtévesztő csomagolásról a fogyaszthatóság jelzése esetében, ha a felsoroltak közül csak egyetlen feliratot alkalmaznak? Válassza ki a helyes megoldásokat!
| a fogyaszthatóság pontos dátuma felirat
| korlátozottan tartós felirat
| gyors fogyasztásra ajánlott felirat
| gyártási időpont és a fogyaszthatóság időintervallum felirat
| tartós termék felirat
| 8. Döntse el, igaz vagy hamis az állítás!
Megtévesztő csomagolásnak tekinthető ha: A csomagolás külső megjelenésével többet, jobbat sugall, mint amit takar. |
| 9. Döntse el, igaz vagy hamis az állítás!
Megtévesztő csomagolásnak tekinthető ha: Egy termék csomagolásának a mérete nagyobb tömeget (tartalmat) sugall, mint amit tartalmaz. |
| 10. Válassza ki a helyes megoldást! A vasutak gyakorlatában milyen rakfelületi lassulás tekinthető normálisnak?
| a= 1...3 g
| a= 0, 5...1 g
| a= 0,05...0,1 g
| a= 2...4 g
| a= 0,75...2 g
| 11. Válassza ki a helyes megoldást! A G érzékenységi fok helyes matematikai összefüggése:
| G= x g
| G= g x
| G=x⋅g
| G=m⋅g⋅h
| G= m⋅g h
| 12. Válassza ki a helyes megoldást! Az ütővizsgálat során a csomagolás akkor felel meg, ha:
| a csomagolóeszköz nem szakad be
| a csomagolóeszköz nem szakad be és nem horpad be
| a csomagolóeszköz nem szakad be csak behorpad
| a csomagolóeszköz nem szakad be és nem horpad be és a termék sértetlen marad
| a termék sértetlen marad függetlenül attól, hogy a csomagolóeszköz beszakadt-e, vagy behorpadt-e
| 13. Válassza ki a helyes megoldást! Rázkódáskor fellépő legnagyobb gyorsulás értéke:
| 1g
| 3g
| 5g
| 7g
| 9g
| 14. Válassza ki a helyes megoldást! A szárazföldi szállítóeszközök jellemző halmazolási magassága:
| 1 m
| 2m
| 3m
| 4m
| 15. Válassza ki a helyes megoldást! Halmazoláskor a legalsó csomagot terhelő erőt meghatározó helyes összefüggés, ahol: F a nyomóerő N Q: a csomagolás tömege (kg) H: a halmazolási magasság, m h: a csomagolás függőleges élhossza, m g: nehézségi gyorsulás ( m s 2 )
| F=H⋅g⋅Q
| F=( H−h )⋅g⋅Q
| F= H−h h ⋅g⋅Q
| F= H h ⋅g⋅Q
| F= H−h Q⋅h ⋅g
| 16. Határozza meg a halmazoláskor a legalsó csomagot terhelő erőt, ha g =10 m s 2 (egész szám legyen az eredmény) Q = 900 kg H = 5 m h = 1 m
| Az eredményt írja a mezőbe (egész szám)! A terhelő erő: N
| 17. Válassza ki a helyes megoldást! A lejtőpályás ütközési próba szerkezeti adatai:
| x=80°, y=10°
| x=85°, y=7°
| x=85°, y=5°
| x=90°, y=8°
| x=90°, y=10°
| 18. Határozza meg a felütközéskor fellépő erőt, ha tömeg =80 g nehézségi gyorsulás legyen= 10 (az eredmény így egész szám lesz) ejtési magasság =170 mm fékezési út = 0,02 mm
| Írja az eredményt a mezőbe! A felütközéskor fellépő erő: N
| 19. Válassza ki a helyes megoldást! Az átlagos tömegű és méretű csomagolás alapértékei:
| 10 kg tömeg és 300 x 300 x 300 mm méret
| 20 kg tömeg és 400 x 400 x 400 mm méret
| 30 kg tömeg és 450 x 450 x 450 mm méret
| 40 kg tömeg és 500 x 500 x 500 mm méret
| 30 kg tömeg és 300 x 300 x 300 mm méret