KURZUS: Anyagmozgatás-raktározás I.

MODUL: I. modul: Az anyagmozgatás alapjai

I. modulzáró feladatok

|  | A modulzáró feladatok a I. modulban tanultak alkalmazását várják el. Olvassa el figyelmesen az alábbi feladatokat, majd az I. modul tartalma alapján oldja meg őket!
| 1. Válassza ki azokat a fogalmakat, kifejezéseket (4 db), amelyek az anyagmozgatás hagyományos értelmezését helyesen adják meg! Az anyagmozgatás:
| az áruk nagy távolságú helyváltoztatása
| az áruk nem nagy távolságú helyváltoztatása
| olyan tevékenység, amely nem jár együtt alak-, vagy állapotváltoztatással
| olyan tevékenység, amely együtt jár alak-, vagy állapotváltoztatással
| kézi erővel történik
| gépekkel történik
| 2. Csoportosítsa a felsorolt jellemzőket, fogalmakat a belső anyagmozgatás és a külső szállítás halmazaiba!
b) | belső anyagmozgatás
k) | külső szállítás
| Írja a megfelelő kisbetűt (b, k) a megfelelő sorba!
Betűjel (b, k) | Jellemzők, fogalmak
| érkező áruk átvétele, lerakása, átrakása
| alapanyagnak az üzem területére történő eljuttatása
| készterméknek az üzemi raktárba történő eljuttatása
| késztermék szállítása a nagykereskedelmi raktárba
| hulladék szállítása a veszélyes anyagot feldolgozó telepre
| félkész termék szállítása az üzemi raktárba
| 3. Válassza ki a két helyes meghatározást! Az üzemen belüli anyagmozgatás:
| összefonódik a többi termelő tevékenységgel
| elkülönül a többi termelő tevékenységtől
| jellemzően csak egyszeri anyagmozgatási művelet
| ismétlődő anyagmozgatási művelet
| 4. Írja az anyagmozgatási rendszer neve mellé a rá jellemző ábra előtti kisbetűt!
a |
b |
c |
| folyamatos anyagmozgatási rendszer
| kombinált anyagmozgatási rendszer
| szakaszos anyagmozgatási rendszer
| 5. Írja az anyagmozgatási rendszer neve előtti kisbetűt (f, k, s) a neki megfelelő jellemzőhöz!
f) | folyamatos anyagmozgatási rendszer
k) | kombinált anyagmozgatási rendszer
s) | szakaszos anyagmozgatási rendszer
Jel (f, k, s) | Jellemzők
| a feladóelemek és leadóelemek között megszakítás nélküli anyagfolyam jön létre
| adott anyagmennyiségeket különböző méretű szállítóedényekben összefogottan továbbítanak
| szállítóelem: tehergépkocsi
| szállítóelem váltásakor felmerül az anyag tárolásának igénye
| szállítóelem: szállítószalag-rendszerek
| különböző szállítóelemekből épülnek fel
| a helyváltoztatás ciklikus
| szállítóelemek: szalagos szállítás → vasúti szállítás → közúti szállítás
| 6. Csoportosítsa az anyagmozgatási távolságokat leíró fogalmakat és nagyságrendjüket!
1 | 0-10 m
2 | 0-50 m
3 | 0-500 m
4 | több mint 500 m
5 | több mint 1000 m
6 | technológiai műveletekkel kapcsolatos mozgatás
| Írja a távolságot jelölő számot a megfelelő kategória elé!
Szám (1, 2, 3, 4, 5, 6) | Jellemző
| rövid anyagmozgatási távolság
| közepes anyagmozgatási távolság
| hosszú anyagmozgatási távolság
| 7. Válassza ki a két helyes megoldást! Az anyagmozgató gép megválasztását:
| befolyásolja az útvonal kialakítása
| nem befolyásolja az anyagmozgatási távolság
| befolyásolja a mozgatandó anyag mennyisége
| nem befolyásolja az anyagmozgatási igény időbeli eloszlása
| 8. Válassza ki az anyagáramlás intenzitását leíró I A = G t összefüggést alkotó mennyiségek (változók) nevét!
| mozgatandó anyagmennyiség
| anyagmozgatás gyakorisága
| egy ciklusban mozgatandó tétel
| a ciklusok száma
| időegység
| 9. Válassza ki az anyagáramlás intenzitását leíró I A =q⋅ f A összefüggést alkotó mennyiségek (változók) nevét!
| mozgatandó anyagmennyiség
| anyagmozgatás gyakorisága
| időegység
| egy ciklusban mozgatandó tétel
| a ciklusok száma
| 10. Határozza meg az anyagáramlás intenzitását, a hevederes szállítószalagon, ha:
| egy külszíni fejtésen 2 kotrógép termeli ki a szenet, a két kotrógép óránként 20-20 m3 anyagot szed fel, az anyag fajlagos tömege 1,2 t/m3, a kifejtett anyag hevederes szállítószalagra kerül és az szállítja az osztályozóba.
| Írja a választ az üres helyre! Csak a számbillentyűket használja! Az anyagáramlás intenzitása a hevederes szállítószalagon: t/óra
| 11. Válassza ki a korszerű anyagmozgatási segédeszközöket!
| zsák
| rakodólap
| konténer
| kéziemelő
| szállítótartály
| 12. Csoportosítsa az anyagmozgatás alrendszereinek nevét a funkcióikkal!
g) | gépesítési alrendszer
l) | létesítményi alrendszer
s) | szabályozási alrendszer
| Írja az alrendszert jelölő kisbetűt (g, l, s) a megfelelő kategória elé!
Jel (g,l,s) | Jellemző
| a szállítópályák vízszintes, függőleges, ferde mozgást tesznek lehetővé
| csökkenti a beleseti veszélyt
| szállítópályákkal teszi lehetővé az anyag, árú, termék helyváltoztatását
| ellenőrzés, döntés, tervezés és szervezés a feladata
| kiváltja az ember fizikai munkáját
| az anyagmozgatási folyamatokat irányítja
| anyagmozgató gépekkel támogatja az anyag, árú, termék helyváltoztatását
| 13. Válassza ki azokat a fogalmakat, kifejezéseket (4 db), amelyek az ömlesztett anyagokat jellemzik! Az ömlesztett anyagok jellemzői:
| egyedi mozgatás
| egynemű anyagok
| dobozos csomagolás
| rendszerint csomagolatlan
| szemcseméret változhat
| tulajdonságaik nem változnak, így általában könnyen mozgathatók
| rendszerint nagyobb tömegben történik a mozgatásuk
| 14. Csoportosítsa az anyagokat a megfelelő halmazokba!
d) | darabáru
o) | ömlesztett anyag
m) | mindkettő lehet
| Írja a halmazok neve előtti kisbetűt a megfelelő anyag neve elé!
Betűjel (d, o, m) | Jellemzők, fogalmak
| cement
| számítógép monitor
| étolaj
| vasbeton gerenda
| agyag a téglagyártáshoz
| blokktégla
| cukor
| barnaszén
| liszt
| 15. Válassza ki az ideális ömlesztett anyag két jellemzőjét!
| a szemcsék nagysága és aránya ismeretlen
| azonos méretű szemcsékből áll
| különböző nagyságú szemcsékből áll
| szabálytalan alakú szemcsékből áll
| a szemcsék között belső súrlódás ébred
| meghatározó a kohézió
| 16. Válassza ki a helyes megoldást! A szemcsenagyságot:
| a szemcse legkisebb méretével adjuk meg
| a szemcse legnagyobb méretével adjuk meg
| a szemcse átlagos méretével adjuk meg
| a szemcse két legnagyobb méretének szorzatával adjuk meg
| a szemcse két legkisebb méretének szorzatával adjuk meg
| 17. Válassza ki a helyes megoldást! Az ömlesztett anyag szemcseösszetételét:
| nem vizsgáljuk
| szitálással határozzuk meg
| kézi válogatás eredménye alapján határozzuk meg
| 18. Válassza ki a helyes megoldást! Az ömlesztett anyag szemcseösszetételét:
| nem elemezzük
| táblázattal szemléltetjük
| függvénnyel (görbével) szemléltetjük
| 19. Válassza ki a helyes megoldást! A szállítandó anyag osztályozottnak minősül, ha:
| w max⁡ w min⁡ = 1,5
| w max⁡ w min⁡ ≤ 2,5
| w max⁡ w min⁡ > 2,5
| w max⁡ w min⁡ = 4
| 20. Válassza ki a mértékadó szemcsenagyságot meghatározó összefüggést, ha az anyag osztályozott!
| w m =0,8 w max⁡'
| w m = w max⁡'
| w m = w max⁡ + w min⁡ 2
| w m = 1 w max⁡'
| 21. Válassza ki a helyes megoldást! Ha 0 ,8 w max méretűnél nagyobb szemcsék frakciójának aránya nagyobb mint 10%, akkor:
| az osztályozatlan anyagot a közepes méretű szemcse jellemzi
| az osztályozatlan anyagot a legnagyobb méretű szemcse jellemzi
| az osztályozatlan anyagot az átlagos méretű szemcse jellemzi
| az osztályozatlan anyagot a legkisebb méretű szemcse jellemzi
| 22. Válassza ki a helyes megoldást! Osztályozott anyagot:
| a legnagyobb méretű szemcse jellemzi
| az átlagos méretű szemcse jellemzi
| a legkisebb méretű szemcse jellemzi
| 23. Jelölje, hogy az alábbi szemcseeloszlási görbék osztályozott vagy osztályozatlan anyagra vonatkoznak!
o) | osztályozott
n) | nem osztályozott
| Írja a meghatározások előtti kisbetűt a megfelelő görbe elé!
| 24. Csoportosítsa az ömlesztett anyagokat jellemző leírásokat a nedvességtartalom típusa szerint!
b) | belső nedvesség
k) | külső nedvesség
| Írja a nedvességtartalom típusa előtti kisbetűt a megfelelő jellemző elé!
| anyagrészecskék felületén filmréteget képező molekuláris nedvesség
| vegyileg az anyaghoz kötött ún. kristályvíz
| az egyes anyagszemcsék közötti hézagot kitöltő víz
| környezeti levegőből az anyagszemcsékbe beszivárgó higroszkopikus nedvesség
| 25. Válassza ki az ömlesztett anyag N nedvességtartalmát meghatározó helyes összefüggést, ha: G1: anyag tömege szárítás előtt G2: anyag tömege szárítás után
| N= G 2 − G 1 G 1 ⋅100​ %
| N= G 1 − G 2 G 2 ⋅100​ %
| N= G 1 − G 2 G 1 ⋅100​ %
| N= G 1 − G 2
| 26. Válassza ki a két helyes megoldást! Az ömlesztett anyag:
| térfogattömege alatt a térfogategységnyi tömör anyag tömegét értjük
| térfogattömege alatt a térfogategységben elhelyezhető anyagmennyiséget értjük
| térfogattömege annál kisebb minél nagyobbak a szemcsék közötti levegővel kitöltött hézagok
| térfogattömege annál nagyobb minél nagyobbak a szemcsék közötti levegővel kitöltött hézagok
| 27. Válassza ki a helyes megoldást! Hosszabb állás után a lisztszerű poros anyagok térfogattömege:
| csökken
| nem változik
| növekszik
| 28. Válassza ki a helyes megoldást! Rázás, vibrálás hatására az anyagok térfogattömege:
| csökken
| növekszik
| nem változik
| 29. Válassza ki a helyes megoldást! Az ömlesztett anyagok tárolására szolgáló eszközök befogadóképességének kiszámításánál:
| a száraz, laza anyagokra jellemző térfogattömeg felső határértékével célszerű számolni
| a száraz, laza anyagokra jellemző térfogattömeg alsó határértékével célszerű számolni
| a nedves anyagokra jellemző térfogattömeg alsó határértékével célszerű számolni
| a tömör anyagokra jellemző térfogattömeg felső határértékével célszerű számolni
| 30. Válassza ki a helyes megoldást! A külső nedvességtartalommal bíró ömlesztett anyagok mozgathatósága fagypont alatt:
| könnyebb
| nehezebb
| nem változik
| 31. Válassza ki a helyes megoldást! Az ömlesztett anyagok nedvesség hatására történő összetapadása:
| nem okoz gondot a tárolásnál
| megkönnyíti a tárolók kiürítését
| megnehezíti a tárolók kiürítését
| 32. Válassza ki a két helyes megoldást! Egyes finomszemcsés anyagokat (agyag, nedves homok):
| nagy belső súrlódás jellemzi
| kis belső súrlódás jellemzi
| magas kohéziós érték jellemzi
| alacsony kohéziós érték jellemzi
| 33. Válassza ki a két helyes megoldást! Egyes ömlesztett anyagokat (száraz homok, kavics, osztályozott szén):
| nulla kohézió jellemzi
| magas kohézió jellemzi
| jól ömleszthetők
| nehezen ömleszthetők
| 34. Válassza ki a helyes megoldást! Jól ömleszthető anyagra (száraz homok):
| a belső súrlódási szög megegyezik a természetes rézsűszöggel
| a belső súrlódási szög megegyezik a kohézióval
| a kohéziós érték megegyezik a természetes rézsűszöggel
| 35. Válassza ki a helyes megoldást! Természetes rézsűszögnek a szabadon ömlesztett szemcsés anyag szabad felületének:
| a függőleges síkkal bezárt legkisebb szögét értjük
| a vízszintessel síkkal bezárt szögének a felét értjük
| a függőleges síkkal bezárt szögének a kétszeresét értjük
| a vízszintes síkkal bezárt legnagyobb szögét értjük
| 36. Válassza ki a két helyes megoldást! A természetes rézsűszög meghatározása:
| rázással történik
| tömörítéssel történik
| ömlesztéssel történik
| keveréssel történik
| omlasztással történik
| 37. Válassza ki a helyes megoldást!
| A természetes rézsűszög kis kohéziójú anyagoknál omlasztás és ömlesztés esetében közel azonos
| A természetes rézsűszög nagy kohéziójú anyagok esetében omlasztásnál kisebb, mint ömlesztésnél
| A természetes rézsűszöget csak ömlesztéssel vizsgáljuk
| 38. Válassza ki a helyes megoldást! A szállítószalagok szállítóképességét a rázás, vibrálás hatása:
| nem befolyásolja
| növeli
| csökkenti
| 39. Válassza ki a természetes rézsűszöget helyesen jelölő ábrát!
1. |
2. |
3. |
| A természetes rézsűszöget helyesen mutatja be:
| az 1. ábra
| a 2. ábra
| a 3. ábra
| 40. Válassza ki a helyes megoldást! Anyagmozgatási szempontból az egyetlen méretadattal nem jellemezhető anyag jellemzőit:
| 4 betűvel jelöljük
| 2 betűvel jelöljük
| 3 betűvel jelöljük
| 41. Válassza ki a helyes megoldást! Az ömlesztett anyag esetében a térfogattömeg megadása:
| 5 kategóriával történik
| 7 kategóriával történik
| tényleges számértékkel történik
| nem szükséges
| 42. Válassza ki a HIBÁS megoldást!
| a külső nedvességet nem tartalmazó ömlesztett anyagokat légszáraz anyagoknak nevezzük
| a külső nedvességet tartalmazó ömlesztett anyagokat nedves anyagoknak nevezzük
| a csak kristályvizet tartalmazó ömlesztett anyagokat száraz anyagoknak nevezzük
| a belső nedvességet nem tartalmazó ömlesztett anyagokat légszáraz anyagoknak nevezzük