KURZUS: CAD alkalmazások 1.

MODUL: II. modul: CAD geometria

Modulzáró gyakorlatok

| 4. gyakorlat: Készítse el az ábrát abszolút derékszögű koordinátabevitellel!
Videós segítség: https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/22742/pelda-abszolut-derekszog-koordinatakra
5. gyakorlat: Készítse el az ábrát relatív derékszögű koordinátabevitellel, kezdőpont (Start) a 30,10 koordináta helyett 90,10 legyen!
Videós segítség: https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/22745/pelda-relativ-derekszogu-koordinatakra
6. gyakorlat: Készítse el az ábrát vegyes (derékszögű és poláris) koordinátabevitellel, a kezdőpont (Start) koordinátája a 20,30 helyett 200,30 legyen!
Videós segítség: https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/22748/pelda-polarkoordinatak-hasznalatara https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/22751/pelda-dinamikus-imput-hasznalatara
7. gyakorlat: Rajzoljon tetszőleges helyre, két egymást metsző egyeneshez 20 egység sugarú kört!
8. gyakorlat: Rajzoljon tetszőleges helyre, általános háromszögbe érintőkört!
9. gyakorlat: Rajzolja meg az ábrát! A rajzon látható négyzethálót nem kell megrajzolni, az a háló (Grid) segédeszköz eredménye, állítsuk 20 rajzi egységre, vállaszunk ki megfelelő raszter (Snap) beállítást is, majd vonalakból készítse el az ábrát.
Videós segítség: https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/22643/pelda-snap-es-grid-hasznalatara-1
10. gyakorlat: Rajzolja meg az ábrát! A rajzon látható négyzethálót nem kell megrajzolni, az a háló (Grid) segédeszköz eredménye, állítsuk 10 rajzi egységre, vállaszunk ki megfelelő raszter (Snap) beállítást is, majd vonalakból és a kör parancs megfelelő opciójával készítsük el az ábrát.
Videós segítség: https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/22736/pelda-snap-es-grid-hasznalatara-2
11. gyakorlat: rajzolja meg az ábrát! A rajzon látható négyzethálót nem kell megrajzolni, az a háló (Grid) segédeszköz eredménye, állítsuk 5 rajzi egységre, vállaszunk ki megfelelő raszter (Snap) beállítást is, majd vonalakból és a kör parancs megfelelő opciójával készítsük el az ábrát.
12. gyakorlat: készítsük el az ábrát! A rajzon látható négyzethálót nem kell megrajzolni, az a háló (Grid) segédeszköz eredménye, állítsuk 20 rajzi egységre, vállaszunk ki megfelelő raszter (Snap) beállítást is, majd vonalakból és ívekből készítsük el az ábrát.
13. gyakorlat: készítsük el az ábrát! A rajzon látható négyzethálót nem kell megrajzolni, az a háló (Grid) segédeszköz eredménye, állítsuk 10 rajzi egységre, vállaszunk ki megfelelő raszter (Snap) beállítást is, majd vonalakból, körökből és ívekből készítsük el az ábrát.
Videós segítség: https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/22739/pelda-snap-es-grid-hasznalatara-3
14. gyakorlat: Készítse el az ábrát! Az ábra bal alsó sarka az 500,30 koordinátán legyen!
Videós segítség: https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/22754/pelda-meroleges-mod-es-felhasznaloi-koordinatarendszer-hasznalatara
15. gyakorlat: Készítse el az ábrát a felhasználói koordinátarendszer (UCS) és a dinamikus input segítségével!
16. gyakorlat: Készítse el az ábrát megfelelő segédeszközök használatával!
Videós segítség:
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/22757/pelda-polaris-kovetesre
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/22760/pelda-targyraszterek-targyraszter-kovetes-hasznalatara
17. gyakorlat: Készítse el az ábrát megfelelő segédeszközök használatával!
Videós segítség: https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/22763/mintapelda-a-segedeszkozok-hasznalatara
18. gyakorlat: Készítse el az ábrát!
Videós segítség: https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/22766/pelda-szabalyos-sokszog-parancs-hasznalatahoz
19. gyakorlat: Készítse el az ábrákat a PLINE parancs használatával! A vonalszélességeket, méreteket tetszőlegesen vegyük fel.
20. gyakorlat: Készítse el az ábrát a PLINE parancs használatával!
Videós segítség (csak a video eleje, kb. 2 perc 30-ig): https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/22778/pelda-zart-vonallanc-hasznalatara