KURZUS: CAD alkalmazások 1.

MODUL: IV. modul: Műszaki rajzelemek

Modulzáró gyakorlatok

| 23. gyakorlat: A 15. gyakorlatban szereplő ábrához hozza létre a feliratokat külön fóliára.
24. gyakorlat: Hozzon létre szövegstílusokat a következő beállításokkal:
Név | Betűtípus | Méret | Széllességi faktor
címpecsét1 | romans.shx | 2 mm | 0,8
címpecsét2 | calibri.ttf | 4 mm | 0,5
címpecsét3 | calibri.ttf | 5 mm | 1
25. gyakorlat: Készítse el a következő egyszerű címpecsétet az előző gyakorlatban létrehozott szövegstílusokkal. A beírt adatokat aktualizálja (név, tanév, dátum, neptunkód, rajz címe)! Minden beadandó feladathoz ezt használja!
Videós segítség: https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/22799/pelda-sablonfajl-es-cimpecset-keszitesere
26. gyakorlat: A 22. gyakorlat ábráját méretezze!
Videós segítség: https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/22775/pelda-rajzolo-es-szerkeszto-parancsokra-2
27. gyakorlat: A 20. gyakorlat ábráját méretezze!
Videós segítség (a video második fele): https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/22778/pelda-zart-vonallanc-hasznalatara
28. gyakorlat: Készítse el az ábrát méretezve!
Videós segítség:
https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/22781/pelda-lekerekites-parancsra
29. gyakorlat: Készítse el az ábrát méretezve!
Videós segítség: https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/22784/pelda-metsz-parancsra
30. gyakorlat: Készítse el az ábrát méretezve, fóliák használatával!
Videós segítség: https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/22787/pelda-polaris-kiosztasra-1
31. gyakorlat: Készítse el az ábrát méretezve, fóliák használatával!
Videós segítség: https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/22790/pelda-polaris-kiosztasra-2
32. gyakorlat: Készítse el az ábrát méretezve, fóliák használatával!
Videós segítség: https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/22793/pelda-offszet-parancsra-1 https://sze-gyor.videotorium.hu/hu/recordings/22796/pelda-offszet-parancsra-2
33. gyakorlat: Készítse el az ábrát méretezve, fóliák használatával!
34. gyakorlat: Készítse el az ábrát méretezve, fóliák használatával! A rajzi egység méter legyen!