KURZUS: Csomagolástechnika I.

MODUL: XIII. Modul: A csomagolás tervezése

Modulzáró feladatok (XIII. modul)

|  | A modulzáró feladatok a XIII. modulban tanultak alkalmazását várják el. Olvassa el figyelmesen az alábbi feladatokat, majd a XIII. modul tartalma alapján (tankönyv 192-199. oldalai) oldja meg őket!

|  | 1. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezésekkel! A csomagolás tervezése az áruk ideiglenes kialakítását célzó, összetett műszaki-gazdasági tevékenység. 1 pont
| 2. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezésekkel (betűrendben)! A csomagolás tervezése fő részei: a , a és a tervezés. 1 pont
| 3. Csoportosítsa a csomagolás tervezésének fő részeit és azok jellemzőit! Írja a fő részek nevét jelölő kisbetűt a megfelelő sorba! g) gazdasági tervezés k) küllemi tervezés m) műszaki tervezés a csomagolóanyagok meghatározása az adott körülményekhez a legcélszerűbb változat meghatározása a csomagolás grafikájának, címkézésének a meghatározása a ráfordítások és várható eredmény összevetése a csomagolási módszerek meghatározása a csomagolás színének a meghatározása az alkalmazható csomagolóeszközök meghatározása a felmerült alternatív megoldások vizsgálata a csomagológépek meghatározása a csomagolás alakjának a meghatározása 1 pont
| 4. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezésekkel! A csomagolástechnológia a csomagolási tevékenységhez tartozó munkafolyamatok és . 1 pont
| 5. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezésekkel! A csomagolástechnológiához kapcsolódó vizsgálati szempontok: a csomagolás , a csomagolás , a csomagolás az , a csomagolás . 1 pont
| 6. Csoportosítsa a csomagolástechnológia szempontjait és azok elemeit! Írja a szempontok nevét jelölő kisbetűt a megfelelő sorba! j) a csomagolás jellege k) a csomagolás kapcsolata az alaptechnológiához r) a csomagolás rendeletetése b) a csomagolás bonyolultsága egyszerű csomagolás automatizált csomagolás csomagolás szervesen kapcsolódik a gyártási folyamatba kisegítő gépekkel végzett csomagolás csomagolás a gyártás helyén, de időben elkülönül kézi csomagolás egységrakomány-képzés csomagolás és gyártás helyszíne eltérő szállítási csomagolás fogyasztói csomagolás összetett csomagolási technológia gyűjtő csomagolás 1 pont
| 7. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezésekkel! A csomagolási folyamat alapvető elemei: , termék juttatása, csomagolás és . 1 pont
| 8. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezésekkel! Az acél pántszalag , széntartalmú acél. 1 pont
| 9. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezésekkel! Az acél pántszalaggal szemben támasztott legfontosabb kritérium az szilárdság a hossz mentén. 1 pont
| 10. Válassza ki a helyes megoldást! Az acél pántszalag használata során:
| a) a szalagot be kell zsírozni
| b) a szalagot be kell olajozni
| c) a szalagot zsírtalanítani kell
| d) a szalagot festeni kell
| e) a szalagot nedvesíteni kell
1 pont
| 11. Válassza ki a helyes megoldásokat! Az acél pántszalag használata során:
| a) a szalagot be kell olajozni
| b) a szalagot zsírtalanítani kell
| c) a szalagot festeni kell
| d) a szalagban lévő hegesztési helyeket ki kell vágni
1 pont
| 12. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezésekkel! A műanyag pántszalag anyaga vagy . 1 pont
| 13. Válassza ki a helyes megoldásokat! A szokásos műanyag pántszalag jellemzői:
| a) szakítóerő 10000-20000 N
| b) szakítóerő 3000-9000 N
| c) szakítóerő 1000-4500 N
| d) szélességük: 5-10 mm
| e) szélességük: 10-20 mm
| f) szélességük: 20-40 mm
| g) vastagságuk: 0,3-0,8 mm
| h) vastagságuk: 0,9-2,2 mm
| i) vastagságuk: 0,1-0,2 mm
1 pont
| 14. Válassza ki a helyes megoldást! A műanyag pántszalag jellemzője:
| a) rideg
| b) merev
| c) rugalmas
1 pont
| 15. Válassza ki a helyes megoldást! A polipropilén műanyag pántszalag nyújtáskor:
| a) először hosszirányban csíkokra szakad
| b) minden előzetes jel nélkül szakad
| c) először túlmelegszik, majd elszakad
1 pont
| 16. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezésekkel! A pántszalaggal szemben támasztott legfontosabb kritérium a igénybevétellel szembeni . 1 pont
| 17. Vizsgálja meg a következő ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre!
| A fenti ábra az acél és a polipropilén műanyag pántszalag viselkedését szemlélteti.
| A) A görbék közül (a: kék, b: piros) melyik mutatja be az acél pántszalag viselkedését? Írja a görbét jelölő kisbetűt a kijelölt helyre! Az acél pántszalagot a(z) görbe jelöli. 1 pont
| B) A számmal jelölt területek közül (1,2,3,4) melyik mit jelöl? Írja a területet jelölő számot a megfelelő helyre! Acél pántszalag előfeszítése során felvett energia: Műanyag pántszalag előfeszítése során felvett energia: Acél pántszalag szakadásig felvehető deformációs energiája: Műanyag pántszalag szakadásig felvehető deformációs energiája: 1 pont