KURZUS: Csomagolástechnika I.

MODUL: I. modul: Az anyagmozgatással kapcsolatos alapfogalmak és alapvető összefüggések

Modulzáró feladatok (I. modul)

|  | A modulzáró feladatok a I. modulban tanultak alkalmazását várják el. Olvassa el figyelmesen az alábbi feladatokat, majd az I. modul tartalma alapján (tankönyv 7-23. oldala) oldja meg őket!

|  | 1. Válassza ki azokat a fogalmakat, kifejezéseket, amelyek az anyagmozgatás hagyományos értelmezését helyesen adják meg! Az anyagmozgatás:
| a) az áruk nagy távolságú helyváltoztatása
| b) az áruk nem nagy távolságú helyváltoztatása
| c) olyan tevékenység, amely nem jár együtt alak-, vagy állapotváltoztatással
| d) olyan tevékenység, amely együtt jár alak-, vagy állapotváltoztatással
| e) kézi erővel történik
| f) gépekkel történik
1 pont
| 2. Csoportosítsa a felsorolt jellemzőket, fogalmakat a belső anyagmozgatás és a külső szállítás halmazaiba! Írja a megfelelő kisbetűt (b, k) a megfelelő sorba! b) belső anyagmozgatás k) külső szállítás érkező áruk átvétele, lerakása, átrakása alapanyagnak az üzem területére történő eljuttatása készterméknek az üzemi raktárba történő eljuttatása késztermék szállítása a nagykereskedelmi raktárba hulladék szállítása a veszélyes anyagot feldolgozó telepre félkész termék szállítása az üzemi raktárba 1 pont
| 3. Válassza ki a helyes meghatározást! Az üzemen belüli anyagmozgatás:
| a) alacsony költséghányadú tevékenység
| b) magas költséghányadú tevékenység
| c) költséghányada a termelésben elenyésző tényező
1 pont
| 4. Válassza ki a két helyes meghatározást! Az üzemen belüli anyagmozgatás:
| a) összefonódik a többi termelő tevékenységgel
| b) elkülönül a többi termelő tevékenységtől
| c) jellemzően csak egyszeri anyagmozgatási művelet
| d) ismétlődő anyagmozgatási művelet
1 pont
| 5. Válassza ki a termési költség és az anyagmozgatási költség arányát meghatározó jellemző intervallumot! Az anyagmozgatási költség a termelési költség:
| a) 5-10%-a
| b) 15-85%-a
| c) 50-60%-a
| d) 80-95%-a
| e) 45-65%-a
1 pont
| 6. Jelöljük az anyagmozgatási rendszer elemeit E1, E2, E3-mal. Mikor tekinthető az E2 elem szállítóelemnek? Válassza ki a két helyes megoldást!
| a) E1 ← E2 ← E3
| b) E1 ← E3 ← E2
| c) E2 ← E1 ← E3
| d) E3 → E1 → E2
| e) E1 → E2 → E3
| f) E2 → E1 → E3
1 pont
| 7. Írja az anyagmozgatási rendszer neve mellé a rá jellemző ábra előtti kisbetűt!
a |
b |
c |
| folyamatos anyagmozgatási rendszer kombinált anyagmozgatási rendszer szakaszos anyagmozgatási rendszer 1 pont
| 8. Írja az anyagmozgatási rendszer neve előtti kisbetűt (f, k, s) a neki megfelelő jellemzőhöz! f) folyamatos anyagmozgatási rendszer k) kombinált anyagmozgatási rendszer s) szakaszos anyagmozgatási rendszer a feladóelemek és leadóelemek között megszakítás nélküli anyagfolyam jön létre adott anyagmennyiségeket különböző méretű szállítóedényekben összefogottan továbbítanak szállítóelem: tehergépkocsi szállítóelem váltásakor felmerül az anyag tárolásának igénye szállítóelem: szállítószalag-rendszerek különböző szállítóelemekből épülnek fel a helyváltoztatás ciklikus szállítóelemek: szalagos szállítás → vasúti szállítás → közúti szállítás 1 pont
| 9. Válassza ki a helyes megoldást! A legegyszerűbb anyagmozgatási rendszer elemeinek logikus sorrendje:
| a) szállítóelem → feladóelem → leadóelem
| b) feladóelem → szállítóelem → leadóelem
| c) leadóelem → feladóelem → szállítóelem
| d) feladóelem → leadóelem → szállítóelem
1 pont
| 10. Válassza ki a szállítási láncrendszer jellemzőjét! A szállítási láncrendszer sajátossága:
| a) minden eleme a láncrendszer része
| b) nincs olyan eleme, amely a sajátja lenne
| c) csak egyes elemei tartoznak a láncrendszerhez
1 pont
| 11. Csoportosítsa az anyagmozgatási távolságokat leíró fogalmakat és nagyságrendjüket! Írja a távolságot jelölő számot a megfelelő kategória elé! 1: 0-10 m 2: 0-50 m 3: 0-500 m 4: több mint 500 m 5: több mint 1000 m 6: technológiai műveletekkel kapcsolatos mozgatás rövid anyagmozgatási távolság közepes anyagmozgatási távolság hosszú anyagmozgatási távolság 1 pont
| 12. Válassza ki a két helyes megoldást! Az anyagmozgató gép megválasztását:
| a) befolyásolja az útvonal kialakítása
| b) nem befolyásolja az anyagmozgatási távolság
| c) befolyásolja a mozgatandó anyag mennyisége
| d) nem befolyásolja az anyagmozgatási igény időbeli eloszlása
1 pont
| 13. Válassza ki az anyagáramlás intenzitását leíró I A = G t összefüggést alkotó mennyiségek (változók) nevét!
| a) mozgatandó anyagmennyiség
| b) anyagmozgatás gyakorisága
| c) egy ciklusban mozgatandó tétel
| d) a ciklusok száma
| e) időegység
1 pont
| 14. Válassza ki az anyagáramlás intenzitását leíró I A =q⋅ f A összefüggést alkotó mennyiségek (változók) nevét!
| a) mozgatandó anyagmennyiség
| b) anyagmozgatás gyakorisága
| c) időegység
| d) egy ciklusban mozgatandó tétel
| e) a ciklusok száma
1 pont
| 15. Válassza ki az anyagáramlás intenzitását leíró I A = q⋅c t összefüggést alkotó mennyiségek (változók) nevét!
| a) mozgatandó anyagmennyiség
| b) időegység
| c) egy ciklusban mozgatandó tétel
| d) anyagmozgatás gyakorisága
| e) a ciklusok száma
1 pont
| 16. Határozza meg az anyagáramlás intenzitását, a hevederes szállítószalagon, ha:
| egy külszíni fejtésen 2 kotrógép termeli ki a szenet, a két kotrógép óránként 30-30 m3 anyagot szed fel, az anyag fajlagos tömege 1,2 t/m3, a kifejtett anyag hevederes szállítószalagra kerül és az szállítja az osztályozóba.
| Írja választ az üres mezőbe! Csak a számbillentyűket használja! Az anyagáramlás intenzitása a hevederes szállítószalagon: t/óra 1 pont
| 17. Határozza meg az anyagmozgatás teljesítményét, ha:
| egy ipari szerelősort hevederes szállítószalag szolgál ki, az anyagáramlás intenzitása 5 termék/perc, a szerelősoron 10 munkahely van, a munkahelyek távolsága 3 m.
| Írja választ az üres mezőbe! Csak a számbillentyűket használja! Az anyagmozgatás teljesítménye: termék méter/perc. 1 pont
| 18. Válassza ki a helyes megoldást! Új anyagmozgatási feladatnak minősül, ha az anyagmozgatási igény ismétlődése meghaladja:
| a) az 1 napot
| b) az 5 napot
| c) a 3 hetet
| d) az 1 hónapot
1 pont
| 19. Válassza ki a PA anyagmozgatási teljesítmény mértékegységét! ha: tömeg - t: tonna idő - h: óra távolság - m: méter
| a) t⋅m
| b) t⋅h
| c) t⋅m h
| d) t⋅m⋅h
| e) t⋅h m
1 pont
| 20. Határozza meg az a PA anyagmozgatási teljesítményt, ha:
| egy alapanyagraktárba műszakonként 5 tehergépkocsin és 3 vasúti kocsiban egységrakományok érkeznek, a közúti egységrakományok tömege: 800 kg, a vasúti egységrakományok tömege: 1000 kg, a közúti járművekbe 14 db egységrakomány fér, a vasúti járművekbe 26 db egységrakomány fér, a közúti rakodásnál az árú átvevő 30 m-re, a fő tárolótér 150 m távolságra van, vasúti beérkezéskor az árú átvevő 80 m-re, a fő tárolótér 120 m távolságra van, egy műszak 8 óra.
| Az anyagmozgatást villás emelőtargonca végzi ingajáratban.
| Írja választ az üres mezőbe! Csak a számbillentyűket használja! Az anyagmozgatási teljesítmény: tonna méter/óra. 1 pont
| 21. Válassza ki az anyagmozgatás alrendszereit!
| a) személyi alrendszer
| b) gépesítési alrendszer
| c) időjárási alrendszer
| d) létesítményi alrendszer
| e) pálya alrendszer
| f) szabályozási alrendszer
1 pont
| 22. Válassza ki az anyagmozgatás segédeszközeit!
| a) szállítószalag
| b) kötél
| c) kotrógép
| d) görgő
| e) teherautó
| f) lánc
1 pont
| 23. Válassza ki a korszerű anyagmozgatási segédeszközöket!
| a) zsák
| b) rakodólap
| c) konténer
| d) kéziemelő
| e) szállítótartály
1 pont
| 24. Csoportosítsa az anyagmozgatás alrendszereinek nevét a funkcióikkal! Írja az alrendszert jelölő kisbetűt (g, l, s) a megfelelő kategória elé! g) gépesítési alrendszer l) létesítményi alrendszer s) szabályozási alrendszer a szállítópályák vízszintes, függőleges, ferde mozgást tesznek lehetővé csökkenti a beleseti veszélyt szállítópályákkal teszi lehetővé az anyag, árú, termék helyváltoztatását ellenőrzés, döntés, tervezés és szervezés a feladata kiváltja az ember fizikai munkáját az anyagmozgatási folyamatokat irányítja anyagmozgató gépekkel támogatja az anyag, árú, termék helyváltoztatását 1 pont