KURZUS: Csomagolástechnika I.

MODUL: IV. modul: A mozgatandó anyagokat érő igénybevételek

11. lecke: A közúti szállítás során fellépő igénybevételek

|  | Tanulási célok
| A lecke feldolgozása után Ön képes lesz:
| saját szavaival meghatározni az árunak a közúti jármű rakfelületén történő elhelyezésének és rögzítésének fő szempontját; kiválasztani a közúti jármű rakfelületén fellépő igénybevételek típusait; saját szavaival meghatározni a statikus igénybevételt befolyásoló tényezőket; saját szavaival meghatározni a dinamikus igénybevételt befolyásoló tényezőket; csoportosítani a közúti jármű rakfelületén elhelyezett árukra ható igénybevételeket; kiválasztani a biztonságos árurögzítést befolyásoló szempontokat; kiválasztani a közúti jármű haladásakor fellépő és az áru rögzítését szolgáló erőket; kiválasztani a menetirányban mérhető legnagyobb lassulás értékét; kiválasztani a menetirányban fellépő legnagyobb lassuláshoz tartozó és a rögzítés szempontjából mérvadó vízszintes erőt; kiválasztani a rögzítés szempontjából mérvadó vízszintes erőt növelő hatásokat, tényezőket; kiválasztani a rakfelület előredőlését eredményező tényezőket; saját szavaival meghatározni a rakfelület előredőlésének a hatásait; kiválasztani az áru felborulását eredményező tehetetlenségi erőt meghatározó összefüggést: α=0° és α >0° rakfelületdőlés esetén; adatok alapján meghatározni az áru felborulását eredményező tehetetlenségi erőt; kiválasztani az áru billenését vagy csúszását meghatározó arányokat; saját szavaival meghatározni a hátrafelé haladás és hirtelen fékezés vagy az előrehaladáskor történő gyorsítás hatását; saját szavaival meghatározni a hátrafelé haladás és a rakfelület hátrafelé lejtésének okait és hatásait; saját szavaival meghatározni az íven történő haladás hatásait a járműre és rakományára; saját szavaival meghatározni az összetett igénybevételek hatását a járművön elhelyezett rakományokra.
| Tevékenységek
| Olvassa el a Rakodástechnika I. tankönyv 72-86. oldalait! Határozza meg az árunak a közúti jármű rakfelületén történő elhelyezésének és rögzítésének fő szempontját! Válassza ki a közúti jármű rakfelületén fellépő igénybevételek típusait! Határozza meg a statikus igénybevételt befolyásoló tényezőket! Határozza meg a dinamikus igénybevételt befolyásoló tényezőket! Csoportosítsa a közúti jármű rakfelületén elhelyezett árukra ható igénybevételeket! Válassza ki a biztonságos árurögzítést befolyásoló szempontokat! Válassza ki a közúti jármű haladásakor fellépő és az áru rögzítését szolgáló erőket! Válassza ki a menetirányban mérhető legnagyobb lassulás értékét! Válassza ki a menetirányban fellépő legnagyobb lassuláshoz tartozó és a rögzítés szempontjából mérvadó vízszintes erőt! Válassza ki a rögzítés szempontjából mérvadó vízszintes erőt növelő hatásokat, tényezőket! Válassza ki a rakfelület előredőlését eredményező tényezőket! Határozza meg a rakfelület előredőlésének a hatásait! Válassza ki az áru felborulását eredményező tehetetlenségi erőt meghatározó összefüggést: α=0° és α >0° rakfelületdőlés esetén! Adatok alapján határozza meg az áru felborulását eredményező tehetetlenségi erőt! Válassza ki az áru billenését vagy csúszását meghatározó arányokat! Határozza meg a hátrafelé haladás és hirtelen fékezés vagy az előrehaladáskor történő gyorsítás hatását! Határozza meg a hátrafelé haladás és a rakfelület hátrafelé lejtésének okait és hatásait! Határozza meg az íven történő haladás hatásait a járműre és rakományára! Határozza meg az összetett igénybevételek hatását a járművön elhelyezett rakományokra!
| A 11. lecke vázlata
| A közúti szállítás során fellépő igénybevételek
| Az árukat érő igénybevételek Az igénybevétel jellege:
| statikus igénybevétel dinamikus igénybevétel
| Elkerülhető és nem elkerülhető igénybevételek
| A gyorsítás hatása a rakfelületen elhelyezett árura
| A rögzítés szempontjából mérvadó erőhatás
| Figyelem: a tankönyv 76. oldalán a helyes szöveg: egy kg (1 kg) tömegre hibás: egy kig tömegre
| Az előredőlő rakfelület hatása
| Felborulás Megcsúszás
| Figyelem: a tankönyv 78. oldalán a helyes szöveg: G - a rakomány súlya hibás: G - a rakomány tömege
| A gyorsítás és tolatás hatása
| Az erőhatás iránya
| Haladás ívben
| Az ívben haladás hatása és következményei
| Az összetett igénybevételek
| Az összetett igénybevételek eredője és hatásai
| Önellenőrző kérdések
| Olvassa el figyelmesen az alábbi feladatokat, majd a lecke (tankönyv) tartalma alapján oldja meg őket!

|  | 1. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezésekkel! Az árunak a közúti jármű rakfelületén történő és a szállítás közben fellépő hatások alapján kell meghatározni.
| 2. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezésekkel! A közúti jármű rakfelületén elhelyezett árukra és igénybevételek hatnak.
| 3. Csoportosítsa az igénybevételeket a statikus és a dinamikus halmazba! Írja az igénybevétel típusát jelölő kisbetűt a megfelelő sorba! s) statikus igénybevétel d) dinamikus igénybevétel lökések halmazolás lengések gyorsítás lassítás
| 4. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezésekkel! A statikus igénybevétel a rakfelületén elhelyezett áru és a felfekvő nagyságának a függvénye.
| 5. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezésekkel! A közúti jármű rakfelületén elhelyezett áru dinamikus igénybevételei: és lehetnek.
| 6. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezésekkel! A közúti jármű rakfelületén elhelyezett áru lengő igénybevételeit befolyásolja: az , a és az áru .
| 7. Egészítse ki az ábrát a hiányzó fogalmakkal!
| 1. Felborulás 2. Halmazolás 3. Lengések 4. Útvonal hatása 5. Lassítás 6. Nem elkerülhető
| Írja a nagybetűk elé a megfelelő fogalom számát (jelét)!
Szám | Jel
| A
| B
| C
| D
| E
| F
| 8. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezéssel! A közúti jármű rakfelületén elhelyezett áru biztonságos rögzítését a szállítás során fellépő igénybevételek figyelembevételével kell megtervezni.
| 9. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezéssel! A közúti jármű rakfelületén elhelyezett áru biztonságos rögzítése során általában nem számolunk a során fellépő hatásokkal.
| 10. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezésekkel! A közúti jármű rakfelületének előredőlése megnöveli a rakomány és a veszélyét.
| 11. Számítsa ki a billentő erő (tehetetlenségi erő) határértékét az alábbi adatok alapján: G: a rakomány súlya = 1000 N B: a rakomány hossza = 1 m H: a rakomány magassága = 2 m rakfelület előredőlése α=10°
| A billentő erő értéke:
| a) 501 N
| b) 602,7 N
| c) 342,1 N
| d) 478,6 N
| 12. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezéssel! Ha a közúti jármű hátrafelé halad és hirtelen fékez, vagy előrehaladás során gyorsít, akkor a rakományra ható erő a jármű felé mutat.
| 13. Egészítse ki a következő mondatokat a hiányzó kifejezésekkel! A közúti áruszállító járművek egy részének a rakfelülete hátrafelé lejt. Ez az eset jellemzi a félpótkocsijait, a megrakott tehergépjárműveket.
| 14. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezéssel! Az íven történő haladáskor a járműre és rakományára a erő hat.
| 15. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezéssel! Ha az ívben való haladáskor gyorsítás, fékezés történik, az ív hosszanti vonalvezetése emelkedik vagy süllyed, akkor igénybevételek keletkeznek.
| 16. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezéssel! Ha az ívben való haladáskor összetett igénybevételek keletkeznek, akkor ezek nagysága lehet, mint bármelyik komponens.
| 17. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezéssel! Az összetett igénybevételek azért is veszélyesek, mert az eredő erő olyan is lehet, hogy csak az egyik rögzítő hevedert terheli.