KURZUS: Csomagolástechnika I.

MODUL: II. modul: A mozgatandó anyagok jellemzése

5. lecke: Az ömlesztett anyagok általános jellemzése, darabáruk jellemzői

|  | Tanulási célok
| A lecke feldolgozása után Ön képes lesz:
| saját szavaival meghatározni a tömegáru fogalmát; kiválasztani az ömlesztett anyagok anyagmozgatását befolyásoló tényezőket; saját szavaival meghatározni az ún. ideális ömlesztett anyag főbb általános jellemzőit; felsorolni az ömlesztett anyagok vizsgálandó tulajdonságait; saját szavaival meghatározni a szemcsenagyság, szemcseösszetétel és szemcseméret fogalmát; ábra alapján kiválasztani az anyagmozgató gépek szempontjából meghatározó szemcseméretet; kiválasztani a szemcseösszetétel meghatározásának eljárásait; ábra alapján kiválasztani a szitaanalízis elvi megoldását; kiválasztani a szitaanalízis eredményét jellemző ábrát; kiválasztani, hogy mit jelöl a szitaanalízis görbéje; kiválasztani, hogy a szemeloszlási görbe koordinátáin milyen jellemzőket ábrázolunk; értelmezni a különféle szemeloszlási görbéket; kiválasztani az osztályozott és osztályozatlan anyagot elkülönítő mérőszámot; csoportosítani a szitaanalízis során kapott frakciók neveit a jellemző mérőszámokkal; saját szavaival meghatározni a mértékadó szemcsenagyság fogalmát; kiválasztani osztályozott és osztályozatlan anyag esetében a mértékadó szemcsenagyságot meghatározó összefüggést; adatok alapján meghatározni a mértékadó szemcsenagyság értékét; felsorolni a nedvességtartalom összetevőit; csoportosítani a belső- és a külső nedvesség jellemzőit; kiválasztani a nedvességtartalom elemzésekor alkalmazott szempontokat, lépéseket; kiválasztani a nedvességtartalom meghatározására szolgáló összefüggést; adatok alapján meghatározni a nedvességtartalmat jellemző mérőszámot; saját szavaival meghatározni a térfogattömeg fogalmát; kiválasztani a térfogattömeg és a sűrűség jellemzőit; kiválasztani a térfogattömeget befolyásoló hatásokat; kiválasztani a anyagmozgatógépek, tárolók méretezésénél alkalmazandó szabályokat; kiválasztani a koptató hatást befolyásoló tényezőket; keménységük alapján sorba rendezni az anyagokat; megadni az anyagokra jellemző Moos-féle keménységi skála értékeket; saját szavaival meghatározni a fagypont alatti hőmérséklet hatását az ömlesztett anyagokra; saját szavaival meghatározni a ragadási és összetapadási hajlam fogalmát; saját szavaival meghatározni a belső súrlódás és kohézió fogalmát; kiválasztani a belső súrlódás összetevőit; kiválasztani a belső súrlódás és kohézió hatásait az anyagmozgatási folyamatra; kiválasztani a nyírószilárdság vizsgálati eljárását; kiválasztani a nyíróvizsgálat, a rézsűszög meghatározásának elvi ábráit; kiválasztani a nyíró- és rézsűszög vizsgálatok elvi leírását; kiválasztani az omlasztással és ömlesztéssel meghatározott rézsűszögek arányait; kiválasztani a rázás, vibrálás hatására kialakuló rézsűszög változás jellegét; kiválasztani a rézsűszög értékek változását befolyásoló főbb tényezőket; felsorolni a darabáruk főbb jellemzőit; csoportosítani a darabárukra jellemző tulajdonságokat.
| Tevékenységek
| Olvassa el a Rakodástechnika I. tankönyv 25-39. oldalait! Határozza meg a tömegáru fogalmát! Válassza ki az ömlesztett anyagok anyagmozgatását befolyásoló tényezőket! Határozza meg az ún. ideális ömlesztett anyag főbb általános jellemzőit! Sorolja fel az ömlesztett anyagok vizsgálandó tulajdonságait! Határozza meg a szemcsenagyság, szemcseösszetétel és szemcseméret fogalmát! Válassza ki ábra alapján az anyagmozgató gépek szempontjából meghatározó szemcseméretet! Válassza ki a szemcseösszetétel meghatározásának eljárásait! Válassza ki ábra alapján a szitaanalízis elvi megoldását! Válassza ki a szitaanalízis eredményét jellemző ábrát! Válassza ki, hogy mit jelöl a szitaanalízis görbéje! Válassza ki, hogy a szemeloszlási görbe koordinátáin milyen jellemzőket ábrázolunk! Értelmezze a különféle szemeloszlási görbéket! Válassza ki az osztályozott és osztályozatlan anyagot elkülönítő mérőszámot! Csoportosítsa a szitaanalízis során kapott frakciók neveit a jellemző mérőszámokkal! Határozza meg a mértékadó szemcsenagyság fogalmát! Válassza ki osztályozott és osztályozatlan anyag esetében a mértékadó szemcsenagyságot meghatározó összefüggést! Határozza meg adatok alapján a mértékadó szemcsenagyság értékét! Sorolja fel a nedvességtartalom összetevőit! Csoportosítsa a belső- és a külső nedvesség jellemzőit! Válassza ki a nedvességtartalom elemzésekor alkalmazott szempontokat, lépéseket! Válassza ki a nedvességtartalom meghatározására szolgáló összefüggést! Határozza meg adatok alapján a nedvességtartalmat jellemző mérőszámot! Határozza meg a térfogattömeg fogalmát! Válassza ki a térfogattömeg és a sűrűség jellemzőit! Válassza ki a térfogattömeget befolyásoló hatásokat! Válassza ki a anyagmozgatógépek, tárolók méretezésénél alkalmazandó szabályokat! Válassza ki a koptató hatást befolyásoló tényezőket! Rendezze sorba keménységük alapján az anyagokat! Adja meg az anyagokra jellemző Moos-féle keménységi skála értékeket! Határozza meg a fagypont alatti hőmérséklet hatását az ömlesztett anyagokra! Határozza meg a ragadási és összetapadási hajlam fogalmát! Határozza meg a belső súrlódás és kohézió fogalmát! Válassza ki a belső súrlódás összetevőit! Válassza ki a belső súrlódás és kohézió hatásait az anyagmozgatási folyamatra! Válassza ki a nyírószilárdság vizsgálati eljárását! Válassza ki a nyíróvizsgálat, a rézsűszög meghatározásának elvi ábráit! Válassza ki a nyíró- és rézsűszög vizsgálatok elvi leírását! Válassza ki az omlasztással és ömlesztéssel meghatározott rézsűszögek arányait! Válassza ki a rázás, vibrálás hatására kialakuló rézsűszög változás jellegét! Válassza ki a rézsűszög értékek változását befolyásoló főbb tényezőket! Sorolja fel a darabáruk főbb jellemzőit! Csoportosítsa a darabárukra jellemző tulajdonságokat.
| Az 5. lecke vázlata
| Az ömlesztett anyagok általános jellemzése
| Az ömlesztett anyag fogalma Az ömlesztett anyagok jellemzői és vizsgálatuk Szemcsenagyság és szemcseösszetétel (jellemzők, vizsgálati eljárások, hatásuk)
| szemeloszlási görbe és a mértékadó szemcsenagyság
| A nedvességtartalom (jellemzők, vizsgálati eljárások, hatása) Térfogattömeg és sűrűség (jellemzők, hatása) Koptató hatás (jellemzők és hatása)
| az anyagok Moos-féle keménysége
| Összefagyási hajlam (jellemzők és hatása) Ragadási és összetapadási hajlam (jellemzők és hatása) Belső súrlódás és kohézió (jellemzők, vizsgálati eljárások, hatásuk)
| rézsűszög kísérleti vizsgálata
| Figyelem: a tankönyv 28. oldalán a helyes mondat: ... w max⁡ é s 0,8 ⋅ w max⁡ szemcsenagyság közé eső frakciójában... a mondat hibás része: w max⁡ é s 0,9 ⋅ w max⁡
| Darabáruk
| Darabáruk csoportosítása
| Saját munkahelyén, lakóhelyén keressen olyan ömlesztett anyagokat, ahol a rézsűszög kialakulása megfigyelhető!
| Milyen szállítási, mozgatási tevékenység eredményeként figyelhető meg a rézsűszög?
| Keressen különböző kiszerelésű (csomagolású), de azonos darabárukat!
| Keressen olyan anyagokat, amelyek ömlesztett anyagként és darabáruként is szállításra, mozgatásra kerülnek!
Ömlesztett anyag
| 1/2
Természetes rézsűszög kialakulása
| Darabáruk
| A darabáru fogalma A darabáruk jellemzői
| Darabáru alakja
Láda
Folyékony anyagok csomagolására szolgáló kombinált (fém-műanyag) IBC
Tartály
Doboz
Zsák
| 1/2
Gépalkatrész
Hordó
| 1/2
| Darabáru felülete
Papír
Textil
Fém
| 1/2
Kartonlemez
| 1/2
Műanyag
| 1/3
| Önellenőrző kérdések
| Olvassa el figyelmesen az alábbi feladatokat, majd a lecke (tankönyv) tartalma alapján oldja meg őket!

|  | 1. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezéssel! A vizsgálatok kezelhetősége érdekében az ömlesztett anyagot .
| 2. Válassza ki a kép és jelölései alapján azt a méretet, amelyet szemcsenagyságnak nevezünk!
| a) a szemcsenagyság = Y
| b) a szemcsenagyság = X
| c) a szemcsenagyság = W
| d) a szemcsenagyság = X * Y
| e) a szemcsenagyság = W * X * Y
| f) a szemcsenagyság = W * Y
| g) a szemcsenagyság = (W + X + Y) / 3
| 3. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó kifejezéssel! Az anyagmozgató berendezések fő méreteit (szájnyílás, hevederszélesség stb.) a szállítandó anyag alapján határozzák meg.
| 4. Válassza ki a helyes megoldást! A szemeloszlási görbe:
| a) a szemcse legnagyobb méretének meghatározására szolgál
| b) az anyagban található szemcsék méretarányát jellemzi
| c) az anyag térfogattömegét adja meg
| 5. Válassza ki, hogy a szemeloszlási görbe két tengelyén tipikusan mit ábrázolunk!
| a) az x tengelyen a szitanyílást (szemcsenagyságot) a legnagyobb szemcseméret százalékában, az y tengelyen az át nem esett szemcsék százalékos tömegarányát adjuk meg
| b) az x tengelyen az átlagos szemcsenagyságot, az y tengelyen a szitába beszorult szemcsék tömegarányát adjuk meg
| c) az x tengelyen az anyag sűrűségét, az y tengelyen az anyag térfogattömegét adjuk meg
| d) az x tengelyen az anyagot jellemző legkisebb szemcsenagyságot, az y tengelyen a vizsgált anyag teljes térfogattömegét adjuk meg
| 6. Válassza ki a helyes megoldást! A szállítandó anyag osztályozatlannak minősül, ha:
| a) w max⁡ w min⁡ = 1,9
| b) w max⁡ w min⁡ ≤ 2,5
| c) w max⁡ w min⁡ > 2,5
| d) w max⁡ w min⁡ = 3,5
| 7. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó két kifejezéssel! Az anyagmozgató gépek megválasztásánál az ömlesztett anyagot a szemcsenagyság jellemzi, amelyet a határozunk meg.
| 8. Válassza ki a helyes megoldást! A w m =0,8 ⋅ w max⁡' mértékadó szemcsenagyságot meghatározó összefüggést, akkor alkalmazzuk, ha nem osztályozott ömlesztett anyagban:
| a) a wmax és a 0 ,8 w max közé eső frakcióba az anyag mennyiségének kevesebb mint 20%-a kerül
| b) a wmax és a 0 ,8 w max közé eső frakcióba az anyag mennyiségének több mint 30%-a kerül
| c) a wmax és a 0 ,8 w max közé eső frakcióba az anyag mennyiségének kevesebb mint 10%-a kerül
| d) a wmax és a 0 ,8 w max közé eső frakcióba az anyag mennyiségének kevesebb mint 5%-a kerül
| 9. Válassza ki a helyes megoldást! A w m = w max⁡' mértékadó szemcsenagyságot meghatározó összefüggést, akkor alkalmazzuk, ha nem osztályozott ömlesztett anyagban:
| a) a 0 ,8 w max méretűnél nagyobb szemcsék frakciójának aránya nagyobb mint 10%
| b) a 0 ,8 w max méretűnél nagyobb szemcsék frakciójának aránya nagyobb mint 20%
| c) a 0 ,8 w max méretűnél nagyobb szemcsék frakciójának aránya kisebb mint 10%
| d) a 0 ,8 w max méretűnél nagyobb szemcsék frakciójának aránya nagyobb mint 5%
| 10. Válassza ki a helyes megoldást! Ha a w m = w max⁡' mértékadó szemcsenagyságot meghatározó összefüggést alkalmazzuk, akkor:
| a) az osztályozatlan anyagot a közepes méretű szemcse jellemzi
| b) az osztályozatlan anyagot az átlagos méretű szemcse jellemzi
| c) az osztályozatlan anyagot a legkisebb méretű szemcse jellemzi
| d) az osztályozatlan anyagot a legnagyobb méretű szemcse jellemzi
| 11. Válassza ki az ömlesztett anyag esetében a nedvességtartalom meghatározásának helyes eljárásait!
| a) vizsgálatot csak szárítás után végzünk
| b) a vizsgálatot a szárítás előtt és után egyaránt el kell végezni
| c) a szárítást 105 °C-on végezzük
| d) a szárítást 60 °C-on végezzük
| e) a szárítás időtartalma 1-2 óra
| f) a szárítás időtartalma 2-4 óra
| 12. Válassza ki a helyes megoldást! Az anyagmozgató gép működtetéséhez szükséges munkateljesítmény meghatározásánál a mozgatandó anyag:
| a) térfogattömegének felső határértékével célszerű számolni
| b) térfogattömegének alsó határértékével célszerű számolni
| c) térfogattömegének átlagos értékével célszerű számolni
| 13. Írja a Moos-féle összehasonlító skála megfelelő értékeit a következő anyagok elé: folypát, vas gyémánt talkum földpát, molibdén topáz gipsz, kősó mészpát, réz zafír, korund, timföld kvarc
| 14. Válassza ki a helyes megoldást! Az ömlesztett anyagok tapadási hajlama az anyagban létrejövő nyomás növekedésének hatására:
| a) növekszik
| b) csökken
| c) nem változik
| 15. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó két kifejezéssel! Ömlesztett anyagok esetében a súrlódás az egyes lép fel.
| 16. Válassza ki a helyes megoldást! A természetes rézsűszög:
| a) rázás és vibrálás esetében nem változik
| b) rázás és vibrálás esetében csökken
| c) rázás és vibrálás esetében növekszik
| 17. Egészítse ki a következő mondatot a hiányzó két kifejezéssel! Darabáruk csoportjába tartoznak azok az áruféleségek, amelyek a szállítás, rakodás, tárolás során , kerülnek kezelésre és továbbításra.