KURZUS: Elektrotechnika

MODUL: Áramirányítók

Modulzáró felmérés

|  | Ön a modul végére ért. Előrehaladásáról információt kap, ha kitölti a modulzáró feladatlapot. Ezzel oktatójának is tájékoztatást nyújt arról, hogy hol tart a vizsgára való felkészülésben.
| 1. Adja meg, hogy melyik válasz a helyes!
| Az inverter az egyenáramú energiát alakítja át váltakozóáramúvá.
| A konverter a váltakozóáramú energiát alakítja át egyenáramúvá.
1 pont
| 2. Adja meg, hogy melyik válasz a helyes!
| Az egy diódát tartalmazó egyenirányító kapcsolásban az egyenirányított feszültség középértéke: Ue ≈1,17U.
| A négy diódát tartalmazó hídkapcsolású egyenirányító kapcsolásban az egyenirányított feszültség középértéke: Ue ≈0,9U.
1 pont
| 3. Egészítse ki a következő mondatot! A háromfázisú, 3 diódát tartalmazó egyenirányítókban mindig az a dióda vezet, amelyiknek a pillanatnyi fázisfeszültsége a közös katódhoz képest a . 1 pont
| 4. Adja meg, hogy melyik válasz a helyes!
| A háromfázisú egyenirányítók esetén az egyenirányított feszültség nem csökken le nullára.
| Az egyfázisú egyenirányítók esetén az egyenirányított feszültség nem csökken le nullára.
1 pont
| 5. Adja meg, hogy melyik válasz a helytelen!
| Akkumulátor töltésekor ahogy nő az akkumulátor U0 feszültsége, úgy hosszabbodik a diódák áramvezetési ideje és a rajtuk folyó áram szakaszossá válhat.
| Akkumulátor töltésekor ahogy nő az akkumulátor U0 feszültsége, úgy rövidül a diódák áramvezetési ideje és a rajtuk folyó áram szakaszossá válhat.
1 pont
| 6. Adja meg, hogy melyik válasz a helytelen!
| Akkumulátor töltésekor az áramvezetés mindig folyamatos. mert az akkumulátor állandóan rá van kapcsolva a töltő készülékre.
| Akkumulátor töltésekor az áramvezetés lehet folyamatos vagy szaggatott. mert az akkumulátor feszültsége a töltés során állandóan változik.
1 pont