KURZUS: Elektrotechnika

MODUL: Transzformátorok

Modulzáró felmérés

|  | Ön a modul végére ért. Előrehaladásáról információt kap, ha kitölti a modulzáró feladatlapot. Ezzel oktatójának is tájékoztatást nyújt arról, hogy hol tart a vizsgára való felkészülésben.
| 1. Adja meg, hogy melyik válasz a helyes!
| A feszültségáttétel a menetszámok fordított arányával egyezik meg.
| A feszültségáttétel a menetszámok arányával egyezik meg:
| Az áramáttétel a menetszámok arányával egyezik meg:
1 pont
| 2. Adja meg, hogy melyik válasz a helyes! Egy transzformátor áttétele a= 5, a szekunder kapcsokra kötött terhelő ellenállás értéke Rt=0,1 k Ω. A primer oldalra redukált terhelő ellenállás értéke:
| R't = 25 k Ω
| R't = 2,5 k Ω
| R't = 0,5 k Ω
1 pont
| 3. Egészítse ki a következő mondatot! A vektorábra a transzformátor terhelési állapotában érvényes. 1 pont
| 4. Adja meg, hogy melyik válasz a helytelen!
| Helyes működés esetén nincs kiegyenlítő áram a párhuzamosan kapcsolt transzformátorok között.
| Helyes működés esetén van kiegyenlítő áram a párhuzamosan kapcsolt transzformátorok között.
1 pont
| 5. Helyes-e az alábbi állítás?
A takarékkapcsolású transzformátort biztonsági célú leválasztásra nem szabad használni, mivel galvanikus kapcsolat van a primer és a szekunder tekercs között. |
1 pont
| 6. Adja meg, hogy melyik válasz a helyes!
| A feszültségváltó szekunder kapcsait megszakítani nem szabad!
| Az áramváltó szekunder körét megszakítani nem szabad!
| Az áramváltó szekunder kapcsait nem szabad rövidre zárni!
1 pont