KURZUS: Elektrotechnika

MODUL: Egyenáramú hálózatok

Modulzáró feladatok

|  | 1. Számítsa ki a kapcsolás jelölt kapcsai közötti eredő ellenállást (1. ábra)!
| R 1 = R 2 = R 3 = R 4 =20 Ω
| Válassza ki a helyes végeredményt!
1. ábra
| R AB =
| 5 Ω
| 10 Ω
| 20 Ω
| 40 Ω
| 50 Ω
1 pont
| 2. Számítsa ki a kapcsolás jelölt kapcsai közötti eredő ellenállást (2. ábra)!
| R 1 = R 2 = R 3 = R 4 = R 5 =100 Ω
| Válassza ki a helyes végeredményt!
2. ábra
| R AB =
| 100 Ω
| 125 Ω
| 150 Ω
| 200 Ω
| 250 Ω
1 pont
| 3. Számítsa ki a kapcsolás jelölt kapcsai közötti eredő ellenállást (3. ábra)!
| R 1 = R 2 = R 3 = R 4 = R 5 = R 6 = R 7 =30 Ω
| Válassza ki a helyes végeredményt!
3. ábra
| R AB =
| 10 Ω
| 12 Ω
| 22 Ω
| 25 Ω
| 3 Ω
1 pont
| 4. Számítsa ki a kapcsolásban jelölt feszültséget és áramokat (4. ábra)!
| Számítsa ki, hogy mekkora teljesítmény alakul hővé az R 4-es ellenálláson!
| R 1 = R 2 = R 3 = R 4 =60 Ω , R 5 =30 Ω , U 0 =240 V
| Válassza ki a helyes végeredményt!
4. ábra
| I 1 =
| 1A
| 2A
| 4A
| 6A
| 12A
1 pont
| I 4 =
| 1A
| 2A
| 4A
| 6A
| 12A
1 pont
| I 6 =
| 1A
| 2A
| 4A
| 6A
| 12A
1 pont
| U 45 =
| 80V
| 120V
| 160V
| 240V
| 480V
1 pont
| P 4 =
| 1W
| 20W
| 240W
| 400W
| 1200A
1 pont
| 5. Számítsa ki a kapcsolásban jelölt feszültségeket és áramokat (5. ábra)!
| Számítsa ki, hogy mekkora teljesítmény alakul hővé az R 3-as ellenálláson!
| R 1 = R 2 = R 3 = R 4 = R 5 =300 Ω , U 0 =300 V
| Válassza ki a helyes végeredményeket!
5. ábra
| I 1 =
| 0,1A
| 0,125A
| 0,375A
| 1A
| 1,2A
1 pont
| I 5 =
| 0,1A
| 0,125A
| 0,375A
| 1A
| 1,2A
1 pont
| U 12 =
| 5V
| 25V
| 75V
| 125V
| 225V
1 pont
| U 45 =
| 5V
| 25V
| 75V
| 125V
| 225V
1 pont
| P 3 =
| 5W
| 18,75W
| 25W
| 125W
| 300W
1 pont
| 6. Számítsa ki a kapcsolásban jelölt feszültségeket (6. ábra)!
| Számítsa ki, hogy mekkora teljesítmény alakul hővé az R 3-as ellenálláson!
| R 1 =20 Ω , R 2 =60 Ω , R 3 =40 Ω , I g =3 A , U g =180 V
| Válassza ki a helyes végeredményeket!
6. ábra
| U 1 =
| 60V
| 80V
| 100V
| 140V
| 200V
2 pont
| U 3 =
| 40V
| 60V
| 70V
| 80V
| 200V
2 pont
| P 3 =
| 80W
| 160W
| 260W
| 280W
| 300W
1 pont
| 7. Számítsa ki a kapcsolásban jelölt feszültséget (7. ábra)!
| R 1 =20 Ω , R 2 =60 Ω , R 3 =40 Ω , I g =5 A , U g =150 V
| Válassza ki a helyes végeredményeket!
7. ábra
| U 2 =
| 160V
| 200V
| 210V
| 240V
| 320V
2 pont
| U 3 =
| 40V
| -60V
| -80V
| 180V
| 210V
2 pont
| P 3 =
| 90W
| 120W
| 260W
| 280W
| 360W
1 pont
| 8. Számítsa ki a kapcsolásban jelölt áramot (8. ábra)!
| R 1 = R 2 = R 4 = R 5 = R 6 =1 Ω , R 3 =6 Ω , U 0 =120 V
| Válassza ki a helyes végeredményt!
8. ábra
| I 4 =
| -10A
| 20A
| -20A
| 30A
| -30A
| 40A
| -4A
1 pont