KURZUS: Ellátási lánc menedzsment II

MODUL: Helyváltoztatás az elosztási logisztikában

Átszállító járatok elemzése

| Átszállító járatok elemzése
Tanulási célok
A lecke áttanulmányozása után Ön képes lesz:
| Felsorolni az elosztási hálózatok költségcsoportjait;
| Saját szavaival meghatározni a primer, a szekunder és a tercier kör fogalmát;
| Felsorolni az átszállítások jellemzőit;
| Meghatározni az átlagosnak tekinthető távolságot a centrumtól;
| Meghatározni az átszállítást végző járatok szükséges számát;
| Meghatározni egy járat várható hosszát;
| Saját szavaival megfogalmazni a kút útszorzó alkalmazásának okát;
| Meghatározni a várható átszállítási futásszükségletet.
Tevékenységek
Tanulmányozza át az "Elosztási logisztika" tankönyvben "A helyváltoztatás az elosztási logisztikában" fejezetből az "Átszállító járatok elemzése" című részt! Gyűjtse össze az elosztási hálózatok költségcsoportjait! Határozza meg a primer, a szekunder és a tercier kör fogalmát! Gyűjtse össze az átszállítások jellemzőit! Határozza meg az átlagosnak tekinthető távolságot a centrumtól! Határozza meg az átszállítást végző járatok szükséges számát! Határozza meg egy járat várható hosszát! Indokolja meg a kút útszorzó alkalmazásának szükségességét! Határozza meg a várható átszállítási futásszükségletet!
Összefoglalás
Az elosztási hálózatok költségcsoportjai: - a terítési költségek - a rakodási-tárolási költségek - az átszállítási költségek A primer, a szekunder és a tercier kör fogalma Az átszállítások jellemzői: - nagy teherbírású járművel valósul meg - a szállítás a legtöbb esetben folyamatosan (éjjel-nappal) történik - a járművek kiterhelése egyirányú, a járatok irányjáratok Az átlagosnak tekinthető távolság a centrumtól Az átszállítást végző járatok szükséges száma Egy járat várható hossza A kút útszorzót azért alkalmazzuk, mert a valóságos távolságok hosszabbak, mint a légvonalban mértek. A kút útszorzó javasolt nagysága 1,05...1,15 között választható. A várható átszállítási futásszükséglet

| Átszállító járatok elemzése - feladatlap
Töltse ki az alábbi feladatlapot!
Melyek az alábbiak közül az elosztási hálózatok költségcsoportjai?
| a terítési költségek
| a rakodási-tárolási költségek
| az átszállítási költségek
| a szervezési költségek
Melyek az alábbiak közül az átszállítások jellemzői?
| nagy teherbírású járművel valósul meg
| a szállítás a legtöbb esetben folyamatosan (éjjel-nappal) történik
| a járművek kiterhelése egyirányú, a járatok irányjáratok
| a járatok nem terítenek
Egy központi depóból a depóhoz tartozó kör alakú terület valamely pontjára kell az árut szállítani. A terület sugara 60 km. Számítsa ki az átlagosnak tekinthető távolságot a centrumtól! Az átlagosnak tekinthető távolság a centrumtól km.
Egy központi raktárból több, regionális raktárba, depóba szállítjuk át először az árut, amit azután onnan terítünk. A terület sugara 30 km. A kút útszorzó értéke 1,1. Számítsa ki egy járat várható hosszát! Egy járat várható hossza km.
Egy központi raktárból több, regionális raktárba, depóba szállítjuk át először az árut, amit azután onnan terítünk. A szükséges összes járatszám 5 db. A kút útszorzó értéke 1,1. A terület sugara 30 km. Számítsa ki a várható átszállítási futásszükségletet! Egész értékre kerekítsen! A várható átszállítási futásszükséglet km.