KURZUS: Finommechanika és optika a járműtechnikában

MODUL: Melléklet

Minta vizsgasor

| 1. Hány szabadságfokkal rendelkezik egy test?
| 1
| 3
| 6
| 8
2. Mikrométer kalibrálása során kiderül, hogy a skála -0,02 mm-en áll. Mekkora a hiba, ha rosszul korrigáljuk ezzel a mérettel a leolvasott értéket?
| -0,02 mm
| +0,02 mm
| 0,04 mm
3. Milyen pontosságot lehet nagy biztonsággal leolvasni az (hagyományos) analóg mikrométerről?
| 0,01 mm
| 0,1 mm
| mikron
4. Kiviteli rajzot készít. - célszerűen milyen formában adja meg a szögértéket?
| fok, perc, másodperc
| tizedesvesszőt alkalmazva
5. Kúpidomszer vásárlásakor mely adatok fontosak?
| átmérő, külső-, v. belső kúp
| átmérő, külső-, v. belső kúp, kúpszög
| kúpszög
| átmérő
6. Egyenesség vizsgálata. Melyik ellenőrzési módot tartja a legpontosabbnak?
| tolómérő
| mérőóra
| mikrométer
| élvonalzó
7. Illesztett alkatrészeket szerelünk össze, melyiket hűtsük le?
| csapot
| furattal rendelkező alkatrészt
8. A rajz alapján a belső elem elfordulhat-e a külső álló elemhez képest, ha a csavar oldott állapotban van?
| igen
| nem
9. A rajz alapján milyen a hajtás?
| gyorsító
| lassító
10. Lehet-e 100%-osan megegyező színt kevertetni?
| nem
| igen, de csak számítógépes színkeverés segítségével