KURZUS: Folyamat- és minőségmenedzsment

MODUL: 3 A minőségügyi rendszer fejlesztése

3. modulzáró feladatsor

| 3. modulzáró feladatsor
1. Jelölje meg, mit értünk az alábbiak közül minőségtechnikán?
| Azokat az eljárásokat, amelyek alkalmasak a hibák korai felismerésére, ismétlődésének megakadályozására.
| Azokat a statisztikai eszközöket, amelyek alkalmasak a folyamatok szabályozottságának fenntartása.
| Azokat a statisztikai eszközöket, amelyek alkalmasak a hibák keletkezésének megelőzésére.
| Azokat a statisztikai eszközöket, amelyek szemléletesen jelenítik meg az eljárásokat és eredményeket.
1 pont
2. Jelölje meg, mit értünk Pareto elven!
| Az okok nagyobbik hányada okozza a hatások (okozatok) 80%-át.
| Az okok kis hányada okozza a hatások (okozatok) kis részét.
| Az okok kis hányada okozza a hatások (okozatok) nagy részét.
| Az okok nagyobbik hányada okozza a hatások (okozatok) többségét.
1 pont
3. Döntse el, hogy az alábbi állítás igaz vagy hamis!
A Lorenz-Pareto diagram akkor alkalmazható hatékonyan, amikor sok fontos és kevés jelentéktelen probléma különválasztása a feladat. |
1 pont
4. Az alábbi ábra alapján válaszoljon a kérdésre!
Olvassa le a diagramról, hogy az A,B hiba okok együttesen hány %-át adják a hibáknak. Az értéket írja be a mezőbe! Az A,B hiba okok együttesen %-át adják a hibáknak. 1 pont
5. Döntse el, hogy az alábbi mondat tagmondatai igazak-e, illetve, hogy van-e összefüggés a tagmondatok között!
A: Mindkét tagmondat önmagában igaz, továbbá ok és okozati összefüggés van köztük. B: Mindkét tagmondat igaz önmagában, de ok és okozati összefüggés nincs köztük. C: Az első tagmondat igaz, a második hamis. D: Az első tagmondat hamis, a második igaz. E: Mindkét tagmondat önmagában is hamis.
A hibák megszüntetésénél nem a gyakoriság, hanem a hiba súlyossága, a vevőre gyakorolt hatása és a megszüntetés költsége a mértékadó, ezért szokásos a hibák súlyozása. |
A | B | C | D | E
1 pont
6. Az alábbi ábra alapján oldja meg a feladatot!
Párosítsa az ábrán látható diagramokat az alábbi megnevezésekhez! Írja be a számokat a mezőkbe! (Az öt számból négyet kell beírnia.) Ishikawa-diagram: Fa-diagram: Reláció-diagram: Pareto-diagram: 2 pont
7. Az alábbi ábra alapján oldja meg a feladatot!
Egy termék teljesítőképessége (kék színű folytonos vonal) megváltozik. A megváltozott állapotot a szaggatott, vörös színű vonal jelzi. Jelölje meg, mire utalhat az alábbiak közül a görbe jobbra tolódása!
| A termék teljesítőképessége javult.
| A termék teljesítőképessége romlott.
| A termék minősége egyenletesebb lett.
| A termék minősége nagyobb szóródást mutat.
1 pont
8. Az alábbi ábra alapján oldja meg a feladatot!
Egy termék teljesítőképessége (kék színű folytonos vonal) megváltozik. A megváltozott állapotot a szaggatott, vörös színű vonal jelzi. Jelölje meg, mire utalhat az alábbiak közül a görbe változása!
| A termék teljesítőképessége javult.
| A termék teljesítőképessége romlott.
| A termék minősége egyenletesebb lett.
| A termék minősége nagyobb szóródást mutat.
1 pont
9. Az alábbi ábra alapján oldja meg a feladatot!
Jelölje meg, hogy a négy ábra közül melyik szerint a legkisebb a termék meghibásodásának valószínűsége!
| 1.
| 2.
| 3.
| 4.
1 pont
10. Jelölje meg, hogyan lehet meghatározni egy adott elem két meghibásodása közötti hibamentes működésének idejét!
| A meghibásodás bekövetkezésének időpontját a termék tulajdonságai alapján előre lehet jelezni.
| A meghibásodás időpontját az ok-okozati összefüggések elemzése alapján lehet meghatározni.
| A meghibásodás várható időpontját a meghibásodási valószínűség eloszlásfüggvényének és a hibamentes működés eloszlásfüggvényének összege adja.
| A meghibásodás időpontját valószínűségi változónak tekintjük.
1 pont
11. Az alábbi ábra alapján oldja meg a feladatot!
Olvassa le az ábráról a t1 időponthoz tartozó értékeket, majd írja be azokat a megfelelő mezőbe! Annak a valószínűsége, hogy a termék a t1 időpont előtt meghibásodik: Annak a valószínűsége, hogy a termék a t1 időpontig hibamentesen működik: 1 pont
12. Az alábbi ábra alapján oldja meg a feladatot!
Jelölje meg, hogy az alábbiak közül mihez köthető a görbe III-mal jelölt része!
| A korai meghibásodásokra.
| Az elhasználódás miatti meghibásodásokra.
| A véletlen meghibásodásokra.
1 pont
13. Állítsa időrendi sorrendbe a karbantartás fejlődésének alábbi állomásait!
1. 2. 3. 4. 5. |  |
1 pont
14. Az alábbiak közül melyik állítás igaz a tervszerű megelőző karbantartásra?
| A váratlan meghibásodások elkerülését tekinti fő feladatának.
| A gépeket meghibásodásukig üzemeltetik, a javítás a meghibásodott géprészekre, alkatrészekre terjed ki.
| A gépi állásidők csökkentésével és a megfelelő termékminőség biztosításával a gyártórendszerek hatékonyságát növeli.
| Az üzemi jellemzők változásaiból, az előírt értékek ismeretében meghatározható a berendezés állapota, a javítás szükségességének várható időpontja.
1 pont
15. Az alábbiak közül melyik állítás igaz a TPM-re?
| A váratlan meghibásodások elkerülését tekinti fő feladatának.
| A gépeket meghibásodásukig üzemeltetik, a javítás a meghibásodott géprészekre, alkatrészekre terjed ki.
| A gépi állásidők csökkentésével és a megfelelő termékminőség biztosításával a gyártórendszerek hatékonyságát növeli.
| Az üzemi jellemzők változásaiból, az előírt értékek ismeretében meghatározható a berendezés állapota, a javítás szükségességének várható időpontja.
1 pont