KURZUS: Gyártási folyamatok és szimulációs technikák

MODUL: II. modul: Modell építés Plant Simuation segítségével

Modulzáró feladatsor

| 1. Válassza ki mely állítás igaz az eseményvezérlőre!
| Kontrollálja a folyamatokat a szimuláció futása alatt.
| A használatával indítható el és szakítható meg a szimulációs folyamat.
| Méri a szimulációs futtatás során eltelt időt.
| A modellen belüli anyagáramlást képezi le.
| A szimuláció elindításakor generálódik és objektumról objektumra végig halad a modellen
| A legfontosabb alap tulajdonságai a hosszúság és a szélesség.
1 pont
2. Mely tulajdonság jellemző az aktív anyagáramlási objektumra?
| A mozgó objektumokat tudja fogadni.
| A mozgó objektumokat tudja tárolni.
| A mozgó objektumokat automatikusan tovább tudja adni.
| A mozgó objektumokat nem tudja automatikusan továbbadni.
1 pont
3. Mely tulajdonság jellemző a passzív anyagáramlási objektumra?
| A mozgó objektumokat tudja fogadni.
| A mozgó objektumokat tudja tárolni.
| A mozgó objektumokat automatikusan tovább tudja adni.
| A mozgó objektumokat nem tudja automatikusan továbbadni.
1 pont
4. Az alábbi fogalmak közül válassza ki a Feldolgozási idő jelentését!
| Meghatározza, hogy mennyi ideig tartózkodik egy mozgó objektum az adott objektumon mielőtt egy következő objektumra továbbkerülne.
| Típusváltás vagy előre meghatározott darabszámú mozgó objektum után az átállással, szerszámcserével töltött idő.
| Beállítástól függően a mozgó objektum belépését követően a feldolgozási idő megkezdése előtti esemény. Minden belépő mozgó objektum esetén érvényes, előkészítési, beállítási tevékenység ideje.
| Meghatározza, hogy milyen gyakorisággal történhet a mozgó objektumok belépése az adott objektumra.
1 pont
5. Helyettesítse be a hiányzó fogalmakat az objektumok statisztikai gyűjtésének intervallumait megadó ábrába! A: B: C: D: 3 pont
6. Válassza ki, hogy a Szállítószalag egyes paramétereinek megváltozása milyen hatással lesz a többi paraméterre! 1 változik 2 állandó Hossz változtatás esetén: az idő , a sebesség Sebesség változtatás esetén: az idő , a hossz Idő változtatás esetén: a sebesség , a hossz 1 pont
7. Soroljon fel legalább négy, az Áramlásvezérlő segítségével beállítható kilépési stratégiát!
8. Válassza ki milyen tevékenységek végezhetők a Transfer Station segítségével!
| Felrakodás
| Lerakodás
| Feltöltés
| Átmozgatás
| Csere
| Kipakolás
1 pont