KURZUS: Gyártási folyamatok tervezése és minőségbiztosítása

MODUL: II. modul: Létesítménygazdálkodás

Modulzáró feladatsor

|  | 1. Melyik telephely-elhelyezésre jellemző, hogy gyorsan romló, értékéhez képest nagy tömegű, nehezen szállítható termékek esetén választják?
| a) Piacorientált.
| b) Termékorientált.
| c) Folyamat-orientált.
1 pont
| 2. Jelölje meg, mit értünk egy adott tevékenységgel kapcsolatban kapacitáson!
| a) Egységnyi idő alatt kibocsátható termékek mennyisége.
| b) Egységnyi időtartam alatt kibocsátott termékek mennyisége.
| c) Egy adott termék előállításához szükséges idő.
| d) Adott mennyiségű termék előállításához szükséges idő.
1 pont
| 3. Jelölje meg az alábbiak közül a fenntartható kapacitás jellemzőit!
| a) Hosszú távon fenntartható.
| b) Az a kapacitásszint, amire a folyamatot tervezték.
| c) Az átlagos egységköltség ennél a kapacitásánál a legmagasabb.
| d) A tevékenység hirtelen változásokhoz való alkalmazkodó-képességet jelenti.
2 pont
| 4. Az alábbi ábra alapján válaszoljon a kérdésre!
| Az ábrán a 200 egységre vonatkozó görbén megjelöltük a legjobb működési szintet. Mi történik, ha csökkentjük a termelést?
| a) A pont jobbra fog elmozdulni, a termelési egységköltség csökken.
| b) A pont jobbra fog elmozdulni, a termelési egységköltség nő.
| c) A pont balra fog elmozdulni, a termelési egységköltség csökken.
| d) A pont balra fog elmozdulni, a termelési egységköltség nő.
1 pont
| 5. A kapacitás-rugalmasság melyik eleméhez köthető az, hogy a munkások sokoldalúan képzettek, könnyen váltanak egyik feladatról a másikra?
| a) A rugalmas üzemhez.
| b) A rugalmas folyamathoz.
| c) A rugalmas munkaerőhöz.
1 pont
| 6. Az alábbiak közül melyik jellemző a termékorientált típusú létesítményre?
| a) Alkatrészeket, vagy részegységeket gyártanak, amelyeket más létesítményeknek további feldolgozás céljára szállítanak.
| b) Többfajta terméket állítanak elő több folyamat segítségével.
| c) Azon a piacon helyezkednek el, amelyet kiszolgálnak, jellemzően a szolgáltatások nem szállítható fajtái tartoznak ebbe a csoportba.
| d) Egy termék, vagy termékcsalád előállítását végzik, rendszerint nagy piacok részére.
1 pont
| 7. Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak!
A súlyozott pontszám módszert arra használjuk, hogy olyan helyeket találjunk, amelyek alkalmasak lehetnek telephelyeknek. |
A gravitációs központ módszer segítségével a szállítás összköltsége szempontjából optimális központi telephely helye határozható meg. |
2 pont
| 8. Jelölje meg, mit értünk gyártásformán!
| a) A gyártásforma az alkatrészgyártás és a szerelés együttes elnevezése.
| b) A gyártásforma a kézi vagy a gépi gyártásra utal.
| c) A gyártásforma a műhelyek, gyártóberendezések térbeli elrendezése.
| d) A gyártásforma azt jelenti, hogy sorozatgyártással vagy egyedi gyártással készítik-e a terméket.
1 pont
| 9. Jelölje meg az alábbiak közül a helyes állítást!
| a) A helyhez kötött gyártásforma esetén a munkások és a munkaeszközök a gyártási folyamat menete szerint helyet változatnak, a munka tárgya helyhez kötött.
| b) A helyhez kötött gyártásforma esetén a munkások a gyártási folyamat menete szerint helyet változtatnak, a munka tárgya és a gyártóberendezések helyhez kötöttek.
| c) A helyhez kötött gyártásforma esetén a munka tárgya a gyártási folyamat menete szerint halad, a gyártóberendezések helyhez kötöttek.
1 pont
| 10. Az alábbi ábra alapján oldja meg a feladatot!
| Párosítsa az ábrán látható hagyományos gyártási formák képét azok megnevezéséhez! Írja be a számokat a megfelelő helyre! (Az öt számból négyet kell beírnia!) Folyamatszerű: Csoportszerű: Műhelyszerű: Fészekszerű: 4 pont
| 11. Jelölje meg, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz a fészekszerű gyártásra!
| a) A gyártás szempontjából hasonló alkatrészek készítése történik ezzel a gyártási formával.
| b) A gyártóberendezések elhelyezése a termékek anyagáramlásától teljesen függetlenül történik.
| c) A gyártóberendezéseket a munkadarabok gyártásának technológiai sorrendje szerint rendezik sorba.
| d) 4-6 technológiailag különböző munkahelyet általában gyűrű formában elrendezve működtetnek, a teljes megmunkálásnak egy részszakaszát valósítják meg.
| e) A termék helyhez kötött az elkészülésig, az anyagáramlás redukálódik a raktár és gyártóhely közötti mozgásokra.
1 pont
| 12. Az alábbi ábra alapján oldja meg a feladatot!
| Párosítsa az ábrán látható integrált gyártási formák képét azok megnevezéséhez! Írja be a számokat a megfelelő helyre! (A négy számból hármat kell beírnia!) Rugalmas gyártórendszer: Rugalmas gyártósor: Gyártósziget: 3 pont
| 13. Jelölje meg, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz a gyártószigetre!
| a) Magja egy NC megmunkáló központ a mérési és vizsgálati technikáknak automatikus funkcióit beleértve.
| b) Alkatrészcsoportok (alkatrészcsaládok) teljes megmunkálását teszi lehetővé önálló gyártóterület formájában.
| c) Ebben a gyártásformában munkadarabok többlépcsős teljes feldolgozása történik nagysorozatban, rögzített azonos munkaműveleti sorrend mellett és hasonló alkatrész-geometriával.
| d) Technológiailag azonos, és/vagy különböző NC megmunkálási technikák egy közös vezérlő, szállító és raktározó rendszeren keresztül funkcionálisan összekötöttek, így a különböző munkadarabokon eltérő megmunkálási feladatok végezhetők.
1 pont
| 14. Jelölje meg, mit értünk ciklusidőn!
| a) Az az időtartam, ami két egymást követő termék elkészülése között eltelik.
| b) Az az időtartam, ami két egymást követő művelet elvégzése között eltelik.
| c) Az az időtartam, ami egy adott termelési művelet elvégzéséhez kell.
| d) Az az időtartam, ami egy termék adott gépen levégzett gyártási folyamataihoz szükséges.
1 pont