KURZUS: Gyártási folyamatok tervezése és minőségbiztosítása

MODUL: III. modul: A gyártás technológiai tervezése

Modulzáró feladatsor

|  | 1. Az alábbi ábra alapján válaszoljon a kérdésre!
| Nevezze meg a technológiai életciklusnak az ábrán számokkal jelölt szakaszait azok megnevezéséhez! Írja be a megfelelő számot a mezőbe! (A négy számból hármat kell beírnia!) Hanyatlás: Növekedés: Érettség: 3 pont
| 2. Jelölje meg, milyen intézkedések csökkenthetik a gyártás átfutási idejét!
| a) Sorozat- vagy tömeggyártás egyedi gyártás helyett.
| b) Ismétlődő termékek gyártása.
| c) Vevő által feladott megrendelésre történő gyártás.
| d) Egymást követő feladat-feldolgozás párhuzamos helyett.
| e) Különleges anyagok használata szabványos anyagok helyett.
2 pont
| 3. Jelölje meg az alábbiak közül az egyedi gyártásra igaz állításokat!
| a) A gyártmányok különbözősége speciális gyártóeszközöket igényel.
| b) A berendezések, gépek egyenletes kihasználása nehezen biztosítható.
| c) Az egy gyártmányra jutó műszaki előkészítési munka nagy.
| d) A gyártás során az egyes műveletek közötti várakozási idők minimálisak.
| e) A gyártáshoz magas szakképzettségű dolgozókra van szükség.
| f) A gyártmányok folytonos változása alig van szükség anyagkészletek tárolására.
3 pont
| 4. Egy termék gyártásához 4 műveletet kell elvégezni, az alábbi időtartamok alatt. t1= 2 óra/db t2= 4 óra/db t3= 6 óra/db t4= 20 óra/db Az éves munkaidőalap 260 [munkanap/év] A gyártási feladat: 26 [db/év]
| 4/a. Határozza meg a gyártási ritmust! A gyártási ritmus R= nap/db 1 pont
| 4/b Hány darabot lehetne gyártani ebből a termékből egyműszakos, 8 órás munkarendben évente, ha egy adott darab elkészülte után azonnal elkezdenék a következő darab gyártását? Az évente gyártható mennyiség: db 2 pont
| 5. Egy termék gyártásához 5 műveletet kell elvégezni, az alábbi időtartamok alatt. t1= 5 óra/db t2= 6 óra/db t3= 7 óra/db t4= 10 óra/db t5= 4 óra/db Az éves munkaidőalap 256 [munkanap/év], egyműszakos munkarendben. A gyártási feladat: 512 [db/év]
| Jelölje meg, milyen gyártással készíthetők a termékek?
| a) Egyedi gyártással.
| b) Sorozatgyártással.
| c) Tömeggyártással.
2 pont
| 6. Az alábbi adatok alapján válaszoljon a kérdésekre! Munkaidőalap=250 munkanap/év (2000 munkaóra/év) Q= 400 db/év A műveletidők: t1 = 1,0[óra/db] t2 = 1,0[óra/db] t3 = 2,0[óra/db] t4 = 4,0[óra/db]
| Jelölje meg, hogy a fenti műveletidők és gyártási ritmus alapján melyik sorozatgyártás lehetséges!
| a) Kissorozat.
| b) Középsorozat.
| c) Nagysorozat.
2 pont
| 7. Az alábbi adatok alapján válaszoljon a kérdésekre! Munkaidőalap=250 munkanap/év (2000 munkaóra/év) A műveletidők: t1 = 2,0[óra/db] t2 = 4,0[óra/db] t3 = 4,0[óra/db] t4 = 8,0[óra/db] t5 = 10,0[óra/db] t6 = 6,0[óra/db] t7 = 12,0[óra/db]
| Mekkora az a legkisebb darabszám, amely mellett lehet folyamatos tömeggyártás? A legkisebb darabszám folyamatos tömeggyártás esetén (Q): db/év 2 pont
| 8. Jelölje meg, mit értünk nullszérián!
| a) Nagy darabszámú kísérleti sorozat.
| b) Kis darabszámú kísérleti sorozat.
| c) Az első, eladásra készült sorozat.
| d) Az első kísérleti munkadarab.
1 pont
| 9. Jelölje meg az egyedi gyártás jellemzőit a sorozatgyártással szemben!
| a) Kisebb mértékben alkalmazhatók célgépek.
| b) A gyártás csak magas szakképzettségű dolgozókkal oldható meg.
| c) Korszerűbb és termelékenyebb technológiai eljárások bevezetésére ad lehetőséget.
| d) Az átállások csökkentésével a berendezések, eszközök jobban, hatékonyabban kihasználhatóak
| e) A részletes műszaki-technológiai előkészítés gazdaságtalan.
3 pont
| 10. Egy termék gyártásának állandó költsége 6 000 000 Ft. A változó költségek darabonként 8000 Ft-ot tesznek ki. A termék eladási ára 10 000 Ft. Mekkora gazdaságos szérianagyság? A gazdaságos szérianagyság db. 1 pont
| 11. Az alábbi adatok alapján határozza meg a gazdaságos sorozatnagyságot! Az előkészítési és befejezési idő 20 perc/sorozat, a technológiai művelet darabideje: 5 perc, az "a" együttható értéke 0,05 A gazdaságos sorozatnagyság (Smin)= db. 1 pont
| 12. Párosítsa az alábbi függvényekhez azok megnevezését!
| Írja be a függvény számát a megfelelő helyre! (a négy számból hármat kell beírnia!) Fajlagos állandó költségek a gyártási darabszám függvényében: Eredő költségfüggvény a sorozatnagyság függvényében: Fajlagos költségek a gyártási darabszám függvényében különböző technológia színvonal mellett: 3 pont