KURZUS: Gépipari automatizálás

MODUL: I. modul

2. lecke: Az irányítástechnika (2. rész)

| Cél
A 2. lecke tartalmazza az 1. fejezet ("Az irányítástechnika alapfogalmai"), 1.4-1.7. alfejezeteit. Ezek címei: 1.4. Az irányítási rendszer szerkezeti részei 1.5. Az irányítás felosztása, a vezérlés és a szabályozás fogalma 1.6. Az irányítástechnika főbb területei 1.7. Az automatizálás szintjei, komplexsége és integráltsága
Az ismeretanyag bemutatja az irányítási rendszer szerkezeti részeit, a vezérlés és a szabályozás fogalmát. Az irányítástechnika főbb területeit ismerteti, illetve az automatizálás szintjeit, komplexségét és annak integráltságát mutatja be vázlatosan.
Követelmények
A lecke végén a hallgatónak képesnek kell lennie az irányítási rendszer szerkezeti részeinek felsorolására és azoknak ismertetésére. Képesnek kell lennie a vezérlés és a szabályozás ismertetésére, a kettő közötti különbségek összehasonlítására. A hallgatónak képesnek kell lennie az irányítástechnika főbb területeit meghatározni, azok közötti összefüggéseket összefoglalni. Képesnek kell lennie az automatizálás különböző szintjeit, annak komplexségét és integráltságát ismertetni. A hallgatónak képesnek kell lennie a felsőbb szintű automatizálást ismertetni, több angol nyelvű rövidítés magyar nyelvű megnevezését ismerni.
Időszükséglet: 80 perc
Kulcsfogalmak: szerkezeti rész, irányítási rendszer, szerv, elem, jelvivő vezeték, vezérlés, vezérlési folyamat, szabályozás, szabályozási folyamat, irányítástechnika, vezérléstechnika, szabályozástechnika, számítógépes irányítás, felső szintű automatizálás, CAD, CAM, CIM, FMC, FMS,

| Önellenőrző kérdések
Milyen szerkezeti részekből tevődik össze egy irányítási rendszer?
| a szerv, az elem, a jelvivő vezeték
| a vezérléstechnika, a szabályozástechnika, a számítógépes irányítás
| értékkészlet, időbeni lefolyás, az információ megjelenési formája, az érték meghatározás
Mi a szerv?
| A szerv egy irányítási részfeladatot önállóan ellátó szerkezeti egység (pl. rendelkező, érzékelő, összehasonlító, beavatkozó, erősítő stb. szervek.
| Az szerv irányítástechnikai szempontból tovább már nem bontható szerkezeti rész (pl. hidraulikus vagy pneumatikus szelep, kapcsoló, érintkező, tranzisztor stb.). Az elem egy vagy több alkatrészből állhat.
Mi az elem?
| Az elem egy irányítási részfeladatot önállóan ellátó szerkezeti egység (pl. rendelkező, érzékelő, összehasonlító, beavatkozó, erősítő stb. szervek.
| Az elem irányítástechnikai szempontból tovább már nem bontható szerkezeti rész (pl. hidraulikus vagy pneumatikus szelep, kapcsoló, érintkező, tranzisztor stb.). Az elem egy vagy több alkatrészből állhat.
Helyes a következő kijelentés a jelvivő vezetékről?
A jelvivő vezeték olyan összeköttetés, amely a jeleket átviszi az irányítási rendszer egyes részei között. |
A vezérlés működési vázlatán (az ábrán) a számozott részekhez válassza ki a helyes megnevezéseket! Írja a mezőkbe a megfelelő számot! alapjelképző szerv beavatkozó szerv érzékelő szerv vezérlő berendezés
Hogyan zajlik a vezérlés művelete?
| A vezérlés művelete során a vezérlés végighalad az irányítást alkotó szerkezeti elemen, az ún. szerveren. A folyamat utolsó szervere a kihajtó, amelynek feladata az irányított berendezés vezérlése.
| A vezérlés művelete során a rendelkezőjel végighalad a vezérlő berendezés alkotó szerkezeti egységein, az ún. szerveken. A folyamat utolsó szerve a beavatkozó szerv, amelynek feladata a vezérelt berendezés (-szakasz) anyag- és energiafolyamatának célirányos befolyásolása.
Hogyan zajlik a szabályozás?
| Szabályozásnál a szabályozott jellemző értékét egy ellenőrző szerv (érzékelő) figyeli, és eltérés esetén (azaz abban az esetben, ha a folyamat lefolyása eltér az előírttól) megváltoztatja a rendelkező jelet, és mindaddig korrigál, amíg a folyamat ismét az előírás szerint zajlik. A szabályozás hatáslánca zárt. A szabályozási művelet a negatív visszacsatolás elve alapján valósul meg.
| A szabályozás művelete során a rendelőjel végighalad a vezérlő berendezés alkotó szerkezeti egységein. Megegyezés esetén (azaz abban az esetben, ha a folyamat lefolyása megegyezik az előírttal) megváltoztatja a rendelkező jelet A szabályozás hatáslánca nyitott.
Tömören megfogalmazva mi az automatizálás?
| Az automatizálás kizárólag szabályozás folyamatának számítógépesítés.
| Az automatizálás kizárólag a vezérlés gépesítése.
| Az automatizálás az irányítás műveletének gépesítése.
Mi az irányítástechnikának három fő területe?
| a szerv, az elem, a jelvivő
| a vezérléstechnika, a szabályozástechnika, a számítógépes irányítás
| a motor, az elem, a vezeték
Mit jelent a felső szintű automatizálás?
| Az automatizálás kiterjed az irányítási utasítások meghatározására, közlésére és végrehajtására. A CAD/CAM rendszerek segítségével a konstrukciós és a technológiai tervezés egyre több fázisa automatizálható.
| Az automatizálás kiterjed a számítógépes szoftverek, a CAD/CAM rendszerek (CAD - számítógéppel segített tervezés/CAM - számítógéppel segített gyártás) gyártására, konstrukciójára.
Minek a rövidítése az CAD?
| rugalmas gyártó rendszer
| számítógéppel integrált gyártás
| számítógéppel segített tervezés
| számítógéppel segített gyártás
Minek a rövidítése az CAM?
| rugalmas gyártó rendszer
| számítógéppel segített gyártás
| számítógéppel integrált gyártás
| számítógéppel segített tervezés
Minek a rövidítése az FMC?
| rugalmas gyártó rendszer
| számítógéppel integrált gyártás
| számítógéppel segített gyártás
| rugalmas gyártócella
Minek a rövidítése az FMS?
| rugalmas gyártó rendszer
| számítógéppel integrált gyártás
| számítógéppel segített gyártás
| rugalmas gyártócella
Minek a rövidítése CIM?
| számítógéppel segített gyártás
| rugalmas gyártócella
| számítógéppel integrált gyártás
| rugalmas gyártó rendszer