KURZUS: Gépszerkesztés és modellezés

MODUL: II. modul: Csapágyak

Modulzáró feladatok

| 1. Gördülő csapágyak esetén az alábbi állításokról döntse el, hogy igazak vagy hamisak!
A kis súrlódás miatt egyszerű és kismértékű a kenésigényük. |
A forgásértelmük nem tetszőleges, hanem egyirányú. |
A karbantartási igényük nagy, mivel kenést igényelnek. |
Nemzetközileg szabványosított, kereskedelmi áruként gyorsan pótolható, cserélhető gépelemek. |
A gördülő csapágyak nem érzékenyek a dinamikus hatásokra, ezért alkalmazzák őket többek között kerék csapágyazására. |
Szinte kizárólag osztatlan kivitelűek, ezért alkalmazásuk korlátozott. |
Szilárd szennyeződésre (por-, fémszemcse) érzékenyek. |
Rezgéskeltő hatásra érzékenyek és a változó terhelések miatt zajosak. |
8 pont
2. Állítsa sorrendbe az alábbi képen látható csapágyakat!
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |  |
1 pont
3. Melyik a helyes megállapítás az alábbiak közül a tűgörgős csapágyakkal kapcsolatban?
| A tűgörgős csapágyak olyan speciális csapágyak, amelyek nem hasonlítanak a hengergörgős csapágyakra.
| A tűgörgős csapágyak gördülő elemeit hasonlóan a gördülő csapágyakhoz, mindig kosárszerkezetbe kell helyezni.
| A tűgörgő átmérője 5mm-nél kisebb, a hossza pedig nagyobb az átmérő 2,5-szeresénél.
| A tűgörgők kis átmerőjük miatt nem alkalmasak magas fordulatú tengelyek csapágyazására.
| A kosárszerkezetbe foglalt tűgörgőket van lehetőség önmagában is beépíteni.
1 pont
4. Melyik gördülő csapágy kialakítás esetén lép fel a gördülési ellenálláson felül súrlódási ellenállás?
| A hengergörgős gyűrűs csapágy esetén.
| A kúpgörgős tárcsás csapágy esetén.
| A hengergörgős tárcsás csapágy esetén.
| Az önbeálló golyós radiális csapágy esetén.
| A hordó görgős önbeálló csapágy esetén.
1 pont
5. Minek a biztosítására használják a fogazott biztosítólemezt?
| A tárcsás csapágyak összeszorítására.
| A ferdehatásvonalú gyűrűs csapágyak külső gyűrűjének megtámasztására.
| A gyűrűs csapágyak belső gyűrűjének axiális rögzítésére.
1 pont
6. Az alábbi képen melyik a vezető csapágy?
| Az 1-es jelű csapágy a vezető csapágy a 2-es jelű a követő csapágy.
| A 2-es jelű csapágy a vezető csapágy és az 1-es jelű a követő csapágy.
1 pont