KURZUS: Gépszerkesztés és modellezés

MODUL: I. modul: Kötések

Modulzáró feladatok

| 1. Adja meg az alább felsorolt menetfajták menetszelvény jelét! Metrikus menet. Withworth. Hengeres csőmenet. Trapézmenet. Fűrészmenet. Zsinórmenet. 6 pont
2. Melyik a helyes megállapítás az alábbiak közül?
| A menetet egy henger palástjára felcsavart lejtővel lehet jellemezni.
| A menet emelkedés a csavar elfordulási szögét jelenti egy milliméter tengelyirányú elmozdulás esetén.
| A menetosztás a csavarorsón kialakított menetek száma.
| Egy csavarorsó több menetbekezdésű is lehet korlátozás nélkül.
1 pont
3. Az alábbi állításokról döntse el, hogy igazak vagy hamisak!
A reteszkötés gyengíti a tengely szilárdságát, a horony kialakítása miatt. |
Az ékkötés nem befolyásolja a tengely szilárdságát, mert nem lép fel nyíró erő. |
A sikló reteszt az agyban rögzítik, a tengelyben pedig egy olyan hornyot alakítanak ki, ami a tengely végéig tart. |
Az ék lejtős kialakítású kötőelem, aminek köszönhetően befeszül az agy és a tengely közé. |
1 pont
4. Az alábbi állításokról döntse el, hogy igazak vagy hamisak!
A hasított illesztőhüvely szerelésénél az a lényeg, hogy biztosítva legyen a kenés a könnyű illesztés érdekében. |
Ha nagy pontossággal szeretnénk a tengelyre tárcsát rögzíteni, akkor kúpos szeget érdemes használni. |
A szegeket csuklók csapjaiként használják. |
1 pont
5. Állítsa sorrendbe a felsorolt varrat megnevezéseket az alább látható kép alapján!
1. 2. 3. 4. 5. |  |
1 pont