KURZUS: Gépszerkezettan II.

MODUL: V. modul: Gördülőcsapágyak

31. lecke: A gördülőcsapágyak illesztése, futáspontossága

|  | Tevékenység
| Olvassa el a jegyzet 150. oldalán található 4.4 pontot! Az anyag tanulmányozása során az alábbiakra figyeljen:
| A csapágy egyes felületei (furat és külső) mivel illeszkednek és milyen illesztési rendszerben? Miért van szükség a csapágyak illesztésére? Milyen pontossági osztályúak és tűrésűek a csapágyak?
| Követelmény
| A tananyag elsajátítása akkor tekinthető sikeresnek, ha Ön:
| Listából ki tudja választani a csapágyak helyes illeszkedési jellegét és illesztési rendszerét, pontossági osztályát. Listából ki tudja választani a csatlakozó tengelycsap és fészekfurat (házfurat) tűréseit.

|  | Ellenőrző kérdések és feladatok
| 1. Döntse el az alábbi állításokból, hogy melyek igazak, vagy hamisak! Jelölje az igaz állításokat!
| A tengelycsap és a csapágyfurat illesztése laza.
| A csapágyak mérettűrését szabvány rögzíti.
| A csapágyterhelés és hőmérséklet nem befolyásolja az illesztés megválasztását.
| A csapágyak többségében normál pontosságúak. (IT6-osak)