KURZUS: Gépszerkezettan II.

MODUL: IV. modul: Tengelyek

IV. modul modulzáró feladatai

|  | 1. Igaz-e az alábbi állítás? Jelölje a helyes választ!
A támasztó tengelyek nyomatékot nem visznek át, így a hozzájuk szerelt forgó alkatrészeket csapágyazni kell. |
1 pont
| 2. Tegye igazzá az alábbi meghatározást a felsorolt kifejezések sorszámának behelyettesítésével! 1. gyártási 2. szerelési 3. igénybevétel 4. terhelés A tengelyek alakját és méreteit a hordozott gépelem alakja és méretei, az módja, valamint a technológiai és követelmények határozzák meg. 1 pont
| 3. Milyen tengelyt mutat az alábbi ábra? Válassza ki a felsorolásból!
| kardántengely
| hajlékony tengely
| forgattyús tengely
1 pont
| 4. Milyen tájolási bázisfelület szabványos jelölését mutatja az alábbi ábra? Jelölje a helyes választ!
| nyakcsap
| menetes furat
| központfurat
1 pont
| 5. Döntse el az alábbi állítás igaz vagy hamis voltát!
A nyomatékátvivő tengelyek csapágyazott kivitelűek, így a rájuk szerelt forgó alkatrészek fixen rögzíthetők. Ezért terhelésük csavarással párosult hajlítás ill. nyomás lehet. |
1 pont
| 6. Milyen követelményeknek kell megfelelni egy adott tengelynek a maximális terhelés fellépése esetén is? Jelölje a helyes válaszokat!
| ne melegedjen,
| ne törjön el,
| ne szenvedjen semmilyen alakváltozást,
| alakváltozása relatíve kicsi legyen,
| forgás közben ne lépjen fel a rezonancia jelensége,
| előállítása olcsó legyen.
1 pont
| 7. Az alábbi összefüggések különböző igénybevételek esetén ébredő feszültségek meghatározására alkalmasak. Melyek ezek az igénybevételek? 1. σ= F A ≤ σ m e g 2. σ= M h K ≤ σ m e g 3. τ= M T K p ≤ τ m e g , ahol: M T = P ω csavarás húzás hajlítás nyomás 1 pont
| 8. A tengelyek méretezési lépéseit a következőkben olvashatja. Határozza meg a lépések sorrendjét!
1. 2. 3. 4. 5. 6. |  |
1 pont
| 9. A tengelyek terhelés hatására alakváltozást szenvednek. A hajlítónyomaték lehajlást, a csavarónyomaték elcsavarodást okoz. Az alábbi összefüggés a két deformáció közül az egyiket határozza meg. = M T ⋅l I p ⋅G Jelölje meg a deformáció megnevezését!
| f - lehajlás
| ϕ - szögelfordulás
1 pont
| 10. Egy adott tengely a rá erősített alkatrészeknek megfelelően tagolt. Az átmeneteknél feszültség növekedés lép fel. Befolyásolja-e ez a tengelyek méretezését? Jelölje a helyes választ!
| Nem befolyásolja.
| Igen, a tengely kifáradási határát növeli.
| Igen, a tengely kifáradási határát csökkenti.
1 pont