KURZUS: Gépszerkezettan II.

MODUL: V. modul: Gördülőcsapágyak

V. modul modulzáró feladatai

|  | 1. Válassza ki a gördülőcsapágyazás feladatának legpontosabb megfogalmazását!
| Egymáson elmozduló alkatrészek közötti súrlódás csökkentése
| Forgómozgást, vagy lengőmozgást végző erőátvivő alkatrészek megtámasztása, vezetése.
| A kapcsolódó elemeken fellépő terhelések csökkentése.
1 pont
| 2. Döntse el, hogy a gördülőcsapágyakra vonatkozó alábbi állítások igazak, vagy hamisak! Jelölje az igaz állításokat!
| Nem szabványosított áruk.
| Osztatlan kivitelűek.
| Érzékenyek a dinamikus terhelésre.
| Szilárd szennyeződésekre érzéketlen.
2 pont
| 3. Válassza ki, milyen terhelést tud felvenni egy kúpgörgős csapágy!
| Csak radiálist
| Radiálist és kétirányú axiálist
| Radiálist és egyirányú axiálist
| 4. Válassza ki, melyik gyűrűs csapágy visel el szögeltérést!
| Kúpgörgős
| Beállógolyós
| Hengergörgős
1 pont
| 5. Tanulmányozza az alábbi ábrát, majd válaszoljon a feltett kérdésre!
| Milyen csapágy látható az ábrán?
| Tűgörgős
| Hengergörgős
| Mélyhornyú golyós
1 pont
| 6. Jelölje be a csapágy furatának leggyakoribb tűrését!
| h6
| H8
| K6
| k7
1 pont
| 7. Jelölje be a csapágy külső palástfelületének tűrését!
| H7
| K7
| k6
| h6
1 pont
| 8. Válassza ki, melyik kitevőt kell használni golyóscsapágy élettartamának maghatározásánál!
| p= 10 3
| p=3
1 pont
| 9. Válassza ki a csapágyélettartammal kapcsolatos helyes állítást!
| A gördülőcsapágyakat élettartam alapján méretezik.
| Járművekben használt csapágyak élettartamát üzemórában kell kiszámolni.
| A csapágy élettartama alapján dől el a választott csapágy megfelelőssége.
| Csapágy élettartamot csak millió fordulatban lehet kiszámítani.
1 pont
| 10. Mekkora az élettartama (millió fordulatban) egy radiális golyóscsapágynak? Adatok: egyenértékű terhelése 12000N dinamikus terhelhetősége 36000N 1 pont
| 11. Döntse el, helyes-e az alábbi meghatározás!
Álló helyzetben terhelt gördülőcsapágyat határterhelésre kell ellenőrizni. |
1 pont
| 12. Döntse el, hogy igaz vagy hamis az alábbi állítás!
A gördülőcsapágyak többsége olajkenésű. |
1 pont
| 13. Döntse el, hogy igaz vagy hamis az alábbi állítás!
A gördülőcsapágyak kenésének feladata a súrlódás, a kopás és a melegedés csökkentése. |
1 pont
| 14. Válassza ki, hogy a kenőanyag mely tulajdonságát lehet befolyásolni adalékanyaggal!
| Mechanikai stabilitását
| Terhelhetőségét
| Habzását
| Viszkozitását
2 pont
| 15. Válassza ki az érintkező tömítéseket!
| Labirint
| Karmantyús
| O-gyűrű
2 pont
| 16. Válassza ki a gördülőcsapágyazásnál alkalmazott tömítések feladatait!
| A csapágy szennyeződéstől való védelme.
| Hőelvezetés segítése
| A csapágy megtámasztása
| A kenőanyag kenéshelyen tartása
2 pont
| 17. Az alábbi ábrán látható csapágyak közül mely(ek) alkalmas(ak) axiális, azaz tengelyirányú terhelés felvételére is?
| Csak az 1-es számú csapágy.
| Csak a 2-es számú csapágy.
| A 2-es és a 3-as számú csapágyak.
| Csak a 3-as számú csapágy.
| Mindhárom csapágy.
1 pont